项目名称：山东鲁能智能技术有限公司档案机器人研发物资采购项目

项目编号：LN19W2-0710-JY-WZDXJT-SY05

货物需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **最高限价****（万元）** | **保证金（万元）** | **专用资质要求** |
| 档案机器人研发物资采购项目 | 轮式机器人底盘 | 负载能力：200kg自重：小于50kg尺寸：小于800mm×600mm×300mm 最大行驶速度：不低于100m/min | 个 | 1 | 合同签订后六个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 96 | 1.44 | 1、厂商要求：制造商或集货商。2、认证证书：具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书、 |
| 机械手 | 能够夹持体积不小于310mm×220mm×50mm，重量不小于3kg的物体 | 个 | 1 | 合同签订后六个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 档案自动调取装置 | 具备触摸输入功能，内嵌组态软件，能够输出和存入档案，档案输出口不低于5个，可单独控制 | 套 | 1 | 合同签订后六个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 小型高精度工业计量称 | 体积小，精度高，能够安装在小于100mm\* 50mm的空间中，测量精度：≤1g | 个 | 5 | 合同签订后六个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 档案传输装置 | 具有5个独立的传输通道，每个通道均具备物品检测功能。通道数量：5传输速度：≤80cm/s传输距离：1m | 套 | 1 | 合同签订后六个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 机器人控制器 | 具备网络接口、RS232串口、RS485总线或CAN总线等接口，自带控制算法和软件，能够同时控制机器人底盘、机械臂和机械手。 | 套 | 1 | 合同签订后六个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。