**需求一览表**

## 项目名称：山东鲁能智能技术有限公司直流快速熔断器采购项目 项目编号：LN19W2-0729-JY-WZXYJT-SY02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **保证金金额****（万元）** | **专用资质要求** |
| 直流快速熔断器采购项目 | 直流快速熔断器1 | 额定电压：DC1000V；额定电流：100A；分断能力：50kA以上；告警触点：NO（正常状态）安装方式：方形内螺柱平端安装；微动开关型式：带适配器卡扣式安装；尺寸：长\*宽\*高≤82\*43\*61（mm）。 | 个 | 100 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.14 | 1、厂商要求：制造商或代理商，应答人营业执照经营范围应包含投标产品。2、认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。4、备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 |
| 直流快速熔断器2 | 额定电压：DC1000V；额定电流：160A；分断能力：50kA以上；告警触点：NO（正常状态）安装方式：方形内螺柱平端安装；微动开关型式：带适配器卡扣式安装；尺寸：长\*宽\*高≤82\*43\*61（mm）。 | 个 | 200 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 直流快速熔断器3 | 额定电压：DC1000V；额定电流：200A；分断能力：50kA以上；告警触点：NO（正常状态）安装方式：方形内螺柱平端安装；微动开关型式：带适配器卡扣式安装；尺寸：长\*宽\*高≤82\*43\*61（mm）。 | 个 | 800 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 直流快速熔断器4 | 额定电压：DC1000V；额定电流：250A；分断能力：50kA以上；告警触点：NO（正常状态）结构：方形内螺柱平端安装；微动开关型式：带适配器卡扣式安装；尺寸：长\*宽\*高≤82\*43\*61（mm）。 | 个 | 780 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 直流快速熔断器5 | 额定电压：DC1000V；额定电流：250A；分断能力：50kA以上；安装方式：圆管螺栓连接；尺寸：长度≤146mm，105≤固定孔≤122（mm）。 | 个 | 20 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 直流快速熔断器6 | 额定电压：DC1000V；额定电流：315A；分断能力：50kA以上；告警触点：NO（正常状态）结构：方形内螺柱平端安装；微动开关型式：带适配器卡扣式安装；尺寸：长\*宽\*高≤82\*43\*61（mm）。 | 个 | 700 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 直流快速熔断器7 | 额定电压：DC1000V；额定电流：300A；分断能力：50kA以上；安装方式：圆管螺栓连接；尺寸：长度≤146mm，105≤固定孔≤122（mm）。 | 个 | 600 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 直流快速熔断器8 | 额定电压：DC1000V；额定电流：400A；分断能力：50kA以上；告警触点：NO（正常状态）结构：方形内螺柱平端安装；微动开关型式：带适配器卡扣式安装；尺寸：长\*宽\*高≤82\*43\*61（mm）。 | 个 | 480 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 直流快速熔断器9 | 额定电压：DC1000V；额定电流：400A；分断能力：50kA以上；安装方式：圆管螺栓连接；尺寸：长度≤146mm，105≤固定孔≤122（mm）。 | 个 | 20 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 直流快速熔断器10 | 额定电压：DC1000V；额定电流：500A；分断能力：50kA以上；告警触点：NO（正常状态）结构：方形内螺柱平端安装；微动开关型式：带适配器卡扣式安装；尺寸：长\*宽\*高≤82\*51\*69（mm）。 | 个 | 100 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 直流快速熔断器11 | 额定电压：DC1000V；额定电流：800A；分断能力：50kA以上；告警触点：NO（正常状态）结构：方形内螺柱平端安装；微动开关型式：带适配器卡扣式安装；尺寸：长\*宽\*高≤91\*60\*77（mm）。 | 个 | 125 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。