货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司电动汽车充电设备配件采购项目

项目编号：LN1904-0916-JY-WZXYZB-SY26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 电动汽车充电设备配件采购项目 | 充电机模块 | 额定输出功率：15kW；  额定输入电压：AC380V；  输出电压范围：DC200-750V；  额定输出电流：20A；  模块尺寸（mm）：500（宽）×85（高）×410（深）等 | 台 | 300 | 15个日历日 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：集货商  2、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内招标相关产品累计销售业绩不低于100万元且不少于2份，业绩必须提供对应的合同复印件。  3、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 7.43 |
| 计量计费终端 | 集成了多路串行接口、以太网、DI、DO，4G、ESAM/PSAM、蓝牙等功能，用于电动汽车交流或直流充电桩的计费控制单元（TCU）等 | 台 | 320 | 15个日历日 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 充电机监控模块 | 1个以太网接口；  4个CAN口；  4个串口等 | 台 | 400 | 15个日历日 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 显示屏 | 分辨率:800\*480像素；  接口： LVDS接口；  屏幕尺寸：7英寸等 | 台 | 455 | 15个日历日 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 数据采集模块 | （1）直流母线电压测量  测量范围：0~800VDC  测量误差：≤0.5%  （2）直流电流测量误差：≤1%  （3）交流电压测量  测量范围：0~530VAC  测量误差：≤1%  （4）温度测量  测量范围：-20℃~80℃  测量误差：≤2℃等 | 台 | 350 | 15个日历日 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 塑壳断路器 | 额定输入电压：AC380-690V  额定工作电流：630A；  极数：3P等 | 台 | 550 | 15个日历日 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 微型断路器 | 额定工作电压：AC380  额定工作电流：16A  极数：2P等 | 台 | 500 | 15个日历日 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 开关电源模块1 | 交流输入：AC220V；  直流输出：24V，0~ 5A；  额定功率：120W等 | 台 | 250 | 15个日历日 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 开关电源模块2 | 交流输入：AC220V；  直流输出：12V，0~10A；  额定功率：120W等 | 台 | 280 | 15个日历日 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。