**货物需求一览表**

## 项目名称：国网智能科技股份有限公司远程智能巡视系统物资采购项目

## 项目编号：LN20W7-0727-JY-WZDXZB-SY05

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金**  **（万元）** |
| 远程智能巡视系统物资采购项目 | 云台型高清摄像机 | 可见光分辨率不小于1920\*1080；最低照度：彩色≤0.005Lux；黑白≤0.0005Lux | 台 | 4 | 合同签订后45日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：集货商; 2. 认证证书：视频后台主机产品，应在投标文件中提供中国国家强制性产品认证证书。 | 业绩要求：投标人2017年1月1日至投标截止日内，与招标项目相似产品销售业绩不少于2份且合同额累计不低于500万元，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7.6 |
| 红外双光热像检测仪 | 红外分辨率不小于640\*512；可见光分辨率不小于1920\*1080 | 台 | 16 | 合同签订后45日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 高清双视摄像机 | 红外分辨率不小于400\*300；可见光分辨率不小于1920\*1080 | 台 | 96 | 合同签订后45日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 高清摄像球机 | 可见光分辨率不小于1920\*1080；最低照度：彩色≤0.005Lux；黑白≤0.0005Lux | 台 | 148 | 合同签订后45日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 高清摄像机（控制柜） | 可见光分辨率不小于1920\*1080；最低照度：彩色≤0.002Lux；黑白≤0.0002Lux | 台 | 144 | 合同签订后45日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 微型双视红外摄像机（控制柜） | 红外分辨率不小于256\*192；可见光分辨率不小于1920\*1080 | 台 | 96 | 合同签订后45日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 拾音器 | 频率响应 100Hz～ 20KHz ；音频传输距离大于2500米； | 台 | 96 | 合同签订后45日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 壁挂式配电箱 | 不锈钢；含空开、电源模块等 | 套 | 48 | 合同签订后45日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 定制屏柜 | 2260×800×600，42U服务器机柜；冷轧钢板，颜色定制 | 面 | 4 | 合同签订后45日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 汇集交换机 | 10M/100M/1000M光口交换机；500路200万像素；光口数≥48个 | 台 | 2 | 合同签订后45日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 千兆交换机 | 10M/100M/1000M自适应交换机；100路200万像素 | 台 | 48 | 合同签订后45日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 视频后台主机 | Linux操作系统，含各基础模块及智能巡视管理平台 | 套 | 2 | 合同签订后45日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。