**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资**  **名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货**  **地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额**  **（万元）** |
| 可见光摄像机及视频接入设备采购项目 | 可见光摄像机 | 工作电压：DC12V±10%；  分辨率：不低于1920\*1080；  光学变倍：不低于30倍等。 | 台 | 500 | 接供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 2. 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。   备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 制造商、代理商：投标人2018年1月1日至投标截止日内，可见光摄像机或视频接入设备相关产品累计销售合同额不少于150万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4 |
| 硬盘录像机 | 电源支持AC 220V；  可接入符合国标GB28181、ONVIF标准及主流厂家的网络摄像机、视频服务器；  支持接入1080p、720p等分辨率视频等。 | 台 | 600 | 接供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 视频服务器 | 尺寸不大于80mm(宽)×39mm(高)×90mm(深)；  模拟视频输入；音频输入；  音频输出；语音对讲等。 | 台 | 500 | 接供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| B接口硬盘录像机 | 支持32路网络视频接入，符合国网电力科学研究院检验标准，可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 球机 | 200万1/2.8＂CMOS 超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机； 最小照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON) 快门：1秒至1/30,000秒；支持慢快门 镜头：2.8-12mm, 水平视场角105°~33°； 宽动态范围 120dB； 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG； 支持感兴趣区域ROI功能； | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 前置摄像头 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 红外距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。