**附件1：采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 微型安全网关采购项目 | 微型安全网关（带电源适配器） | （1）采用标准 IPsec 协议，可在 IP 网上构建一个安全的虚拟专网；  （2）安全网关支持以下功能：密钥协商、加密通信、完整性校验、密钥资源注入、配置管理、日志查看等；  （3）安全网关支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4。  （4）通信接口：配备2个10M/100M 自适应以太网电口；  （5）管理接口：1个 RS-232（RJ45）异步串行口；  （6）平台转发：不低于20Mbps；  （7）加解密通信：不低于10Mbps；  （8）加密时延：＜1ms；  （9）外形尺寸：106x25x65（长 x 高 x 深，单位mm）；  （10）供电范围：直流24V；  （11）最大功率：5W；  （12）工作温度范围：-40℃～+70℃；  （13）存储温度范围：-40℃～+70℃；  （14）工作湿度范围：≤90%（40℃）；  （15）存储湿度范围：≤93%（40℃）；  （16）提供配套电源适配器。 | 个 | 100 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 1. **厂商要求：**制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。   **2.认证证书：**制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书  **3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：**3.1提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件封面需加盖制造商公章。  3.2检测项至少应包括加解密吞吐率、加解密时延、渗透测试等。  **4.备注：**代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | **业绩要求：**2019年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |
| 微型安全网关（不带电源适配器） | （1）采用标准 IPsec 协议，可在 IP 网上构建一个安全的虚拟专网；  （2）安全网关支持以下功能：密钥协商、加密通信、完整性校验、密钥资源注入、配置管理、日志查看等；  （3）安全网关支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4。  （4）通信接口：配备2个10M/100M 自适应以太网电口；  （5）管理接口：1个 RS-232（RJ45）异步串行口；  （6）平台转发：不低于20Mbps；  （7）加解密通信：不低于10Mbps；  （8）加密时延：＜1ms；  （9）外形尺寸：106x25x65（长 x 高 x 深，单位mm）；  （10）供电范围：直流24V；  （11）最大功率：5W；  （12）工作温度范围：-40℃～+70℃；  （13）存储温度范围：-40℃～+70℃；  （14）工作湿度范围：≤90%（40℃）；  （15）存储湿度范围：≤93%（40℃）。 | 个 | 100 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。