**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **数量** | **单位** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 高清球机、通讯配电箱等采购项目 | 通讯配电箱 | 内部尺寸1200mm高\*700mm宽\*450mm宽；304不锈钢；前后开门；前开门预留交换机位置及电源，布置导轨及线槽；后开门完善箱体内电源系统；箱内需具备防潮散热功能等。 | 32 | 面 | 接到供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 | **厂商要求：**供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | **业绩要求：**2019年1月1日至招标采购公告发布日止，同类产品累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于150万元，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.1 |
| 千兆交换机 | 8百兆电口+2千兆光口；非网管型，支持POE供电； 尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm；工作温度不小于区间-30~60度等。 | 16 | 个 | 接到供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |
| 监控专用硬盘 | 不小于6TB，3.5英寸，SATA，性能级别不低于5400RPM，7\*24小时不间断运行等 | 78 | 块 | 接到供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |
| 硬盘录像机 | 不小于64路视频分析，支持16路视频同时解码等 | 16 | 个 | 接到供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |
| 高清球机 | 不小于200万像素；不小于0倍光学变焦；水平0-360°连续旋转，垂直-90°～+15°；红外补光；包含支架等 | 862 | 个 | 接到供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |
| 超五类屏蔽网线 | 线规线规24AWG，绝缘层厚度7.0±0.3mm等 | 76200 | 米 | 接到供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |
| 两芯电源线 | ZR-RVV2\*1.5，无氧纯铜纤芯，全新聚氯烯材料不燃烧，阻燃特性和技术参数要求需符合GB/T 19666标准的规定等。 | 76200 | 米 | 接到供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。