**附件1：采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 智能搬运叉车采购项目 | 智能搬运叉车 | 1、叉车本体  （1）外形尺L\*D\*H：L＜3500mm，D＜2500mm，H＜2500mm；  （2）载荷中心距：600~1200mm；  （3）自重：≤5500kg  （4）导航方式：激光反射板或自然导航  操作形式：手动/自动；  （5）叉齿尺寸：适配现场作业托盘  （6）额定起升重量，货架1~2层≥3000kg，3~4层≥1500kg；  （7）最大高度≥6米；  （8）插取托盘：L2000mm\*W1600mm\*H215mm，  （8）最大起升速度（满载/空载） ≥24mm/s；  （9）额定工况下工作时间 ≥6h ； （10）激光避障，碰撞条检测，托盘到位检测，叉齿检测，声光报警，货物检测；对接系统：具备网络接入能力，接受调度平台的调度指令。 2、动力锂电池  （1）电池额定电压：24v；  （2）电池容量：≥180Ah；  （3）充电循环次数：≥1500；  （4）充电时间：≤4小时；  （5）充电方式：自动  3、驱动单元  （1）电源：10～36VDC;  （2）内存：不低于4GB DDR3L 1333MHz( 8GB);  （3）工作温度：-20 ～ 60℃  4、智能充电设备  （1）最大功率 11.2 Kw  （2）输入电压 交流（3）输入电压：380VAC 50Hz三相四线  （4）输出电压 DC 42-56V  （5）输出电流 DC 10-200A  （6）稳压精度 ≤±1%  （7）纹波 ≤200mV（带宽20MHZ）  （8）冷却方式 风冷  （9）控制方式 手动均充、自动快充  （10）外形尺寸 ≤L450mm\*W400mm\*H1100mm  （11）表面处理 酸洗、磷化处理、喷塑 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | **厂商要求：**  制造商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | **业绩要求：**  2019年1月1日至招标采购公告发布日止，叉车累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于50万元，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。