**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要技术要求** | **单位** | **预估数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 电压监测设备采购项目(包一) | 三种输入量，AC（100V、220V、380V）±20%三个电压等级可任意选用 | 台 | 750 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；  2、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供所投产品国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内，累计电压监测仪销售业绩不少于50万元。注：销售业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.1 |
| 电压监测设备采购项目(包二) | 三种输入量，AC（100V、220V、380V）±20%三个电压等级可任意选用 | 台 | 450 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；  2、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供所投产品国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内，累计电压监测仪销售业绩不少于50万元。注：销售业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |
| 电压监测设备采购项目(包三) | 三种输入量，AC（100V、220V、380V）±20%三个电压等级可任意选用 | 台 | 300 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；  2、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供所投产品国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内，累计电压监测仪销售业绩不少于50万元。注：销售业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。