**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期（不低于）** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 小型无人机移动机场采购项目（包一） | 小型无人机移动机场 | 无人机移动机场尺寸：≤6000mm×2200mm×3200 mm（长×宽×高）；无人机移动机场整机重量≤4200kg；可收纳无人机数量≥2台；备用电池续航时间≥480min；无人机作业间隔时间≤5min；适配无人机最大飞行时间≥55min；具备探照照明装置，无人机喊话功能；适配无人机最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）不小于15km。 | 套 | 10 | 接到供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 1、厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。2、备注：具备《民用无人驾驶航空器经营许可证》或《通用航空企业经营许可证》；不接受联合体投标。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机或自动机场或机巢或智能机库或智能巡检系统销售业绩不少于2份，合同额累计不少于400万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 12.9 |
| 小型无人机移动机场采购项目（包二） | 小型无人机移动机场 | 无人机移动机场尺寸：≤6000mm×2200mm×3200 mm（长×宽×高）；无人机移动机场整机重量≤4200kg；可收纳无人机数量≥2台；备用电池续航时间≥480min；无人机作业间隔时间≤5min；适配无人机最大飞行时间≥55min；具备探照照明装置，无人机喊话功能；适配无人机最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）不小于15km。 | 套 | 7 | 接到供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 1、厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。2、备注：具备《民用无人驾驶航空器经营许可证》或《通用航空企业经营许可证》；不接受联合体投标。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机或自动机场或机巢或智能机库或智能巡检系统销售业绩不少于2份，合同额累计不少于400万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 9.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。