**附件1 招标需求一览表**

**分标一:充电设备显示屏采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金****金额****（万元）** |
| 充电设备显示屏采购项目 | LVDS接口电阻显示屏模组1 | 触摸彩屏，亮度500nits（cd/m2）,亮度可调档；7英寸，LVDS接口。显示尺寸(mm)：154.08(W)× 85.92(H)。含PC操作面板、1.5米DVI线缆、刷卡区及卡托等附件，不含指示灯、读卡器； |  | 160 | 接到供货通知后20日内 | 60个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求;制造商或代理商;2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求;2021年1月1日至招标公告发布日内，充电设备显示屏累计销售业绩不少于200万。**（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。** | 2.8 |
| LVDS接口电阻显示屏模组2 | 触摸彩屏，亮度500nits（cd/m2）,亮度可调档；7英寸，LVDS接口。显示尺寸(mm)：154.08(W)× 85.92(H)。含PC操作面板、1.5米DVI线缆等附件，不含刷卡区、卡托、指示灯及读卡器； | 套 | 160 |
| LVDS接口电阻显示屏模组3 | 触摸彩屏，亮度500nits（cd/m2）,亮度可调档；7英寸，LVDS接口。显示尺寸(mm)：154.08(W)× 85.92(H)。含PC操作面板、1.5米DVI线缆等附件，不含刷卡区、卡托、指示灯及读卡器； | 套 | 100 |
| LVDS接口电阻显示屏模组4 | 触摸彩屏，亮度500nits（cd/m2）,亮度可调档；7英寸，LVDS接口。显示尺寸(mm)：154.08(W)× 85.92(H)。带铝合金外壳、含1.5米DVI线缆； | 套 | 15 |
| LVDS接口单枪电容显示屏模组1 | 触摸彩屏，亮度不小于900nits（cd/m2）；7英寸TFT-LCD，支持PWM自动调光；显示尺寸（mm）：154.8(W)×85.9(H)。含钢化玻璃面板、0.7米DVI线缆、喇叭、指示灯等。 | 套 | 160 |
| LVDS接口单枪电容显示屏模组2 | 触摸彩屏，亮度不小于900nits（cd/m2）；7英寸TFT-LCD，支持PWM自动调光；显示尺寸（mm）：154.8(W)×85.9(H)。含钢化玻璃面板、1.5米DVI线缆、喇叭、指示灯等所有附件。 | 个 | 160 |
| LVDS接口单枪电容显示屏模组3（不含DVI线） | 触摸彩屏，亮度不小于900nits（cd/m2）；7英寸TFT-LCD，支持PWM自动调光；显示尺寸（mm）：154.8(W)×85.9(H)。含钢化玻璃面板、喇叭、指示灯等附件，不含DVI线缆。 | 个 | 160 |
| LVDS接口双枪电容显示屏模组1 | 触摸彩屏，亮度不小于900nits（cd/m2）；7英寸TFT-LCD，支持PWM自动调光；显示尺寸（mm）：154.8(W)×85.9(H)。含钢化玻璃面板、0.7米DVI线缆、喇叭、指示灯等所有附件。 | 个 | 160 |
| LVDS接口双枪电容显示屏模组2 | 触摸彩屏，亮度不小于900nits（cd/m2）；7英寸TFT-LCD，支持PWM自动调光；显示尺寸（mm）：154.8(W)×85.9(H)。含钢化玻璃面板、1.5米DVI线缆、喇叭、指示灯等所有附件。 | 个 | 160 |
| LVDS接口双枪电容显示屏模组3（不含DVI线） | 触摸彩屏，亮度不小于900nits（cd/m2）；7英寸TFT-LCD，支持PWM自动调光；显示尺寸（mm）：154.8(W)×85.9(H)。含钢化玻璃面板、喇叭、指示灯等附件，不含DVI线缆。 | 个 | 160 |
| LVDS接口电容显示屏模组1 | 触摸彩屏，亮度不小于900nits（cd/m2）；7英寸TFT-LCD，支持PWM自动调光；显示尺寸（mm）：154.8(W)×85.9(H)。含圆形钢化玻璃面板、1.5米DVI线缆、喇叭等所有附件。 | 个 | 60 |
| LVDS接口电容显示屏模组2（欧标） | 触摸彩屏，亮度不小于900nits（cd/m2）；7英寸TFT-LCD，支持PWM自动调光；显示尺寸（mm）：154.8(W)×85.9(H)。含钢化玻璃面板、0.7米DVI线缆、喇叭等所有附件。 | 个 | 60 |
| LVDS接口电容显示屏模组3 | 触摸彩屏，亮度不小于900nits（cd/m2）；7英寸TFT-LCD，支持PWM自动调光；显示尺寸（mm）：154.8(W)×85.9(H)。含单边椭圆钢化玻璃面板、1.5米DVI线缆、喇叭等所有附件。 | 个 | 60 |
| OEM定制单枪玻璃操作面板（配置SDK和静态二维码） | 3mm钢化玻璃，2mm铝合金钣金，指示灯，静态二维码×1，密封垫圈 | 个 | 60 |
| OEM定制双枪玻璃操作面板（配置SDK和静态二维码） | 3mm钢化玻璃，2mm铝合金钣金，静态二维码×2，密封垫圈 | 个 | 60 |
| OEM定制LVDS接口双枪电容显示屏模组1（配置TCU、液晶屏和读卡器） | 触摸彩屏,亮度可调档；7英寸，LVDS接口。显示尺寸(mm)：154.08(W)× 85.92(H)。含3mm钢化玻璃面板、0.7米DVI线缆、喇叭、读卡器刷卡区及卡托等附件，不含指示灯； | 套 | 60 |
| OEM定制LVDS接口双枪电容显示屏模组2（配置SDK和液晶屏） | 触摸彩屏,亮度可调档；7英寸，LVDS接口。显示尺寸(mm)：154.08(W)× 85.92(H)。含3mm钢化玻璃面板、1.5米DVI线缆等附件，不含喇叭、读卡器刷卡区及卡托、指示灯； | 套 | 60 |
| OEM定制LVDS接口单枪电容显示屏模组1（配置TCU、液晶屏和读卡器） | 触摸彩屏,亮度可调档；7英寸，LVDS接口。显示尺寸(mm)：154.08(W)× 85.92(H)。含3mm钢化玻璃面板、指示灯、0.7米DVI线缆、喇叭、读卡器刷卡区及卡托等附件； | 个 | 60 |
| OEM定制LVDS接口单枪电容显示屏模组2（配置SDK和液晶屏） | 触摸彩屏,亮度可调档；7英寸，LVDS接口。显示尺寸(mm)：154.08(W)× 85.92(H)。含3mm钢化玻璃面板、指示灯、1.5米DVI线缆等附件；不含喇叭、读卡器刷卡区及卡托； | 个 | 60 |
| OEM定制指示灯 | 充电状态指示灯，整体尺寸：302mm\*30mm，固定孔长度：292mm，工作电源：DC12V,通讯：RS485，带拨码 | 个 | 100 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.**本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。**

**分标二;过滤风扇采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资****名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **供货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金****金额****（万元）** |
| 过滤风扇采购项目 | 过滤风扇1 | 方形EC轴流风机;AC220V输入;设备尺寸92mm(长)\*92mm（宽），厚度38mm; 安装孔距：82.5X82.5±0.3mm;出线端：配5.08-2孔绿色接线端子具体详见技术要求。 | 套 | 40 | 接到供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求;制造商或代理商;2.认证证书：制造商提供有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.备注;代理商需提供制造商授权函及质保函。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布日，过滤风扇产品业绩累计不少于120万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。 | 1.3 |
| 过滤风扇2 | 方形EC轴流风机;AC220V输入;设备尺寸：120mm(长)\*120mm（宽），厚度38mm; 安装孔距：105mmX105±0.3mm;出线端：配5.08-2孔绿色接线端子具体详见技术要求。 | 套 | 120 |
| 过滤风扇3 | 方形AC轴流风机;AC220V输入；风机外形尺寸：205mmX205mm；厚度：72mm；安装开孔尺寸：174mmX174±0.3mm；具体详见技术要求。 | 套 | 2720 |
| 过滤风扇4 | 方形调速轴流风机;AC220V输入；风机外形尺寸：206mmX206mm；厚度：72mm；安装开孔尺寸：174.5mmX174.5±0.2mm；具体详见技术要求。 | 套 | 320 |
| 过滤风扇5及配套过滤器 | 过滤器+方形AC轴流风机：过滤罩尺寸：322mmX322mm；厚度：142.5mm；安装孔尺寸要求（mm）：292mmX292mm；配套过滤器防护等级：IP54； 方形AC轴流风机：AC220V输入；风机外形尺寸：225mmX225mm；厚度：80mm；具体详见技术要求。 | 套 | 400 |
| 过滤风扇6及配套过滤器 | 过滤器+散热风机：设备尺寸：255mmX255mmX106mm；安装孔尺寸：225mmX225mm配套过滤器防护等级：IP54； 散热风机：AC220V输入；具体详见技术要求。 | 套 | 48 |
| 过滤风扇7 | 方形DC轴流风机;DC12V输入;设备尺寸：80mm(长)\*80mm（宽），厚度38mm; 安装孔距：71.5mmX71.5±0.3mm;直接出线式转速13900转配套过滤罩：尺寸：116.5\*116.5\*22  开口尺寸：93\*93±0.1  材料：阻燃ABS-FR G3防尘棉 | 套 | 4 |
|  | 过滤风扇8 | 方形AC轴流风机;AC220V输入；风机外形尺寸：200mmX200mm；厚度：65mm；安装开孔尺寸：166mmX166±0.3mm；具体详见技术要求。 | 套 | 30 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.**本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹**。