**采购公告附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| 安全网关、安全模块采购项目 | 安全网关Ⅰ | 非对称密钥数量：不少于30对规格：1U机架式服务器管理接口：RJ-45网络接口数量：不少于6\*千兆电口USB接口数量：不少于2\*USB2.0电源：单电源 65W温度：工作10℃-60℃ 存储：0℃-60℃湿度：工作：5%-85%非凝结 存储：5%-95%非凝结MTBF：大于50000小时 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过安全网关、安全模块累计业绩不少于2份，累计合同额不低于10万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 |
| 安全网关Ⅱ | 非对称密钥数量：不少于10对规格：1U机架式服务器管理接口：RJ-45网络接口数量：不少于3\*千兆电口USB接口数量：不少于2\*USB2.0电源：单电源 65W温度：工作10℃-60℃ 存储：0℃-60℃湿度：工作：5%-85%非凝结 存储：5%-95%非凝结MTBF：大于50000小时 | 台 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 安全模块 | 网络：不少于2\*个100M自适应电口。工作模式：路由/VPN/网关/代理。接口数量：内置15KV ESD保护串口；不少于1\*TF卡接口。供电：不少于两种供电接口：1\*圆柱形，1\*端子，输入电压：DC12V。防护等级：采用金属外壳，防静电；抗干扰；防雷设计；防浪涌设计； | 台 | 23 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。