**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| 带电绝缘化喷涂清洗装置委托加工项目 | 带电绝缘化喷涂清洗装置委托加工 | **带电绝缘化喷涂清洗装置**  主要包含：无线遥控器、自喷涂料罐、喷涂装置、绝缘杆  绝缘杆材质：树脂+玻璃纤维  产品尺寸：喷涂装置的尺寸为（1000×100×70）mm，误差±5 mm  供电方式：采用锂电池供电，配备快充头+Type-C数据线，充电口配有防水堵头  控制方式：采用无线通讯的遥控方式  通讯距离：装置的无线遥控距离应不小于30m  绝缘电阻：装置的绝缘电阻应不小于300MΩ  设备组装：通过卡扣连接不同数量的绝缘杆，能适应不同高度的喷涂 | 套 | 106 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 甲方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过绝缘喷涂设备或绝缘材料销售或委托加工业绩不少于2份，合同额累计不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。