**采购公告附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| 液压搬运设备、座驾式清扫设备等采购项目 | 座驾式清扫设备 | 有效清洗宽度 ≥600mm  工作效率 ≥4000㎡/h  有效吸水宽度 ≥880mm  电池 锂电 ≥80Ah  清水箱容量 ≥80L  污水箱容量 ≥80L  爬坡力 ≥25％  使用方式 人工驾驶 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过搬运/堆高/清洁设备累计销售业绩不少于1份，累计合同额不低于10万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 |
| 自动剪叉高空作业平台 | 最大工作高度 12m  最大平台高度 9.8m  整机长度 ≤2.5m  整机宽度 ≤1.2m  平台尺寸 ≥2.2m × 1m | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 手动液压搬运设备 | 额定载荷 3000kg  货叉外宽 540mm  货叉尺寸 1150\*160\*50mm  货叉最低高度 75mm  货叉最高高度 190mm | 套 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 电动液压搬运设备 | 额定载荷 2000kg  载荷中心距 ≥600mm  自重 ≤150kg  最大起升高度 ≥100mm  货叉下降后高度 ≤85mm  转弯半径 ≤1360mm  电动行走速度 ≥4.5km/h | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 电动堆高车 | 尺寸 ≤长1800mm × 宽900mm  额定载荷 1500kg  提升高度 ≥2000mm  自重 ≤500kg  货叉下降后高度 ≤90mm  载荷中心距 ≥500mm  转弯半径 ≤1500mm | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 电子吊秤 | 产品量程 10T  检定分度值 2kg  安全荷载 50%最大称量  显示 5位LED数码显示  无线收发功能 附带可远程打印手持打印机  读秒稳定时间 ≤5秒 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定地点 |
| 汽油机水泵 | 额定功率 5.8kW/3600rpm  油箱容积 ≥5升  连续运转时间 ≥15小时  燃油 汽油  扬程 ≥8m  出水口径 80mm  工作方式 真空式  流量 ≥60m3/h | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 柴油机水泵 | 最大输出功率 不小于5kW  自吸高度 ≥6m  最大扬程 ≥20m  最大流量 不小于50m³/h  进水口直径 ≥150mm  出水口直径 ≥150mm | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定地点 |
| 排水潜水泵 | 电源 220V AC  功率 ≥2000W  扬程 ≥7m  流量 ≥50m³/h  管径 DN100  材质 304不锈钢 | 套 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。