**采购公告附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **服务期/工期** | **质保期** | **专用业绩要求** | **专用资格要求** |
| 杆塔校正、实心砖砌筑等服务项目 | 杆塔校正 | 按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成10kV架空线路杆塔校正维修，确保电杆埋深等满足规范要求，通过业主方验收。 | 基 | 52 | 以甲方通知为准 | 1年 | 业绩要求：2021年1月1日至投标截止日止，完成过配网维修或施工业绩不少于1份。注：注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 | 备注：   1. 提供安全生产许可证。 2. 具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质。 3. 具有电力监管机构核发的《承装（ 修、试） 电力设施许可证》，许可范围包含承装、承修、承试五级及以上资质。   4、不接受联合体投标。 |
| 电缆终端更换 | 按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成10kV电缆终端更换，确保终端与接头型式、规格应与电缆类型和环境要求一致，通过业主方验收。 | 套/三相 | 13 | 以甲方通知为准 | 1年 |
| 电缆护层遥测试验 | 按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成电缆护层摇测试验，通过业主方验收。 | 互联段/三相 | 13 | 以甲方通知为准 | 1年 |
| 电缆主绝缘试验 | 按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内完成电缆主绝缘试验 ，通过业主方验收。 | 回路 | 3 | 以甲方通知为准 | 1年 |
| 电缆终端制作 | 按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，1kV电缆终端制作，确保终端与接头型式、规格应与电缆类型和环境要求一致，通过业主方验收。 | 个 | 38 | 以甲方通知为准 | 1年 |
| 实心砖砌筑 | 按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成砌筑实心砖等工作，砌体有良好的整体性、稳定性和良好的受力性能，通过业主方验收。 | m³ | 27 | 以甲方通知为准 | 1年 |
| 水泥砂浆抹平 | 按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成水泥砂浆抹平，应有效地控制墙面抹灰层的厚度与平直度，通过业主方验收。 | ㎡ | 69 | 以甲方通知为准 | 1年 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。