**采购公告附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期（不低于）** | **交货地点** | **专用业绩要求** |
| 壁挂式机柜、楼顶抱杆等采购项目 | 壁挂式机柜 | 不小于6U；冷轧板折弯焊接结构，板厚2mm | 套 | 10 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 专用业绩：2022年1月1日至投标截止日止，完成过机柜或立杆或线缆或管材相类似业绩不少于1份，累计金额不低于20万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
| 楼顶抱杆 | 最小壁厚：≥1.5mm；表面热镀锌工艺；适用于通信基站、信号天线抱杆安装使用 | 根 | 10 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 镀锌钢管 | 公称内径（DN）：40mm；壁厚：3.5mm（允许偏差±10%）；表面热镀锌工艺 | kg | 998 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 不锈钢波纹管 | 公称内径（DN）：20mm；壁厚：≥0.2mm；材质：304或316L不锈钢 | kg | 5107 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 阻燃电缆护套管 | 电缆专用护套管Φ32，厚度2.2mm | m | 8500 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电缆防火涂料 | 阻燃等级：符合 IEC60332322 A类标准；耐火时间：≥3h；水基配方、无味无毒，防水、耐油、耐汽油泼溅 | kg | 460 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 防火封堵泥 | 干密度：700 900 kg/m³；耐火极限：≥180分钟；阻燃等级：A3级 | kg | 230 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 业务标签 | 100个/卷 | 卷 | 9 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 标签色带 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 246 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 光（电）缆吊牌 | PVC材质打印 | 个 | 6399 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 热塑管 | 氧指数：≥32：工作温度：10℃至+110℃； | m | 1353 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 热缩管 | 热缩电缆终端；适用电缆面积：6平方 | m | 832 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 铜芯绝缘导线 | 材质：无氧铜（TU1/TU2级）绝缘材料：绝缘材料：标称厚度 0.8mm，耐温 70℃至105℃，阻燃、低烟；护套：PVC材质，厚度 1.0mm至1.4mm；额定电压：450/750V（交流）；绝缘电阻：≥36.7MΩ·km（20℃）；截面积：6平方 | m | 175 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 镀锌扁钢  | 规格：25×4mm，材质Q235B，热镀锌工艺 | kg | 119.25 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 钢管卡子  | 适用管径DN50，材质Q235，表面镀锌防锈 | 个 | 1033 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 膨胀螺栓 | 规格M8，304不锈钢材质 | 套 | 742 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 塑料管卡子 | 适用管径DN32，材质PP、PVC、PE | 个 | 850 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。