**采购公告附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期（不低于）** | **交货地点** | **专用业绩要求** |
| 电源板、总线板等采购项目 | 动环监控POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 块 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 专用业绩：2022年1月1日至投标截止日止，完成过电子元器件相类似业绩不少于1份，累计金额不低于10万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
| 动环监控KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 块 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 动环监控KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 块 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 动环监控CPUE主板 | 四核Cortex-A7 A40i，主频1.2GHz，内存2GB，存储8GB；4电8串口。 | 块 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 动环监控液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600\*480 | 块 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 动环监控总线板 | 具备13个槽位。 | 块 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 动环监控4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 安防监测POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 块 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 安防监测KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 块 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 安防监测KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 块 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 安防监测CPUE主板 | 四核Cortex-A7 A40i，主频1.2GHz，内存2GB，存储8GB；4电8串口。 | 块 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 安防监测液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600\*480 | 块 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 安防监测总线板 | 具备13个槽位。 | 块 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 安防监测4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 消防信息传输POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 块 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 消防信息传输KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 块 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 消防信息传输KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 块 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 消防信息传输DC直流采集板 | 直流（4-20mA），0.5 级 | 块 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 消防信息传输CPUF主板 | 四核Cortex-A7 A40i，主频1.2GHz，内存2GB，存储8GB；2电2光，8串口。 | 块 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 消防信息传输IO负反馈电路板 | 12 路三线制启停控制,O和C是对外输出，控制外部设备开启或关闭;I和C是输入反馈，外部设备工作后，会给采控装置1个输入反馈。 | 块 | 15 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 消防信息传输液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600\*480 | 块 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 消防信息传输总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 消防信息传输4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求；  2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。