**采购公告附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期（不低于）** | **交货地点** | **专用业绩要求** |
| 智能闸机模块、显示组件等采购项目 | 检修集装模组 | 尺寸≥8×3×2.8m，配卷帘门≥1个、应急门≥1个、推拉窗≥1个。墙板为≥1.55mm厚彩钢夹心岩棉（防火A级），框架≥2.3mm烤漆方管。底框/顶框采用≥100×100×1.7mm方管，主柱/底梁为≥12号槽钢。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求:2022年1月1日至投标截止日内，完成信息化设备相类似业绩不少于1份，累计金额不低于70万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
| 智能闸机模块 | 闸机终端：304不锈钢外壳，≥7英寸触摸屏（600×1024），支持人脸/IC卡识别，通行≥30人/分钟。宽动态双目摄像头，续航≥12h； | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 后台管控模组 | 后台工作站：B/S架构，处理器≥8核，内存≥32G，固态硬盘≥120G，机械硬盘≥1T，CentOS系统。实时监控作业区、人员、工作票数据，支持区域绘制、信息导入及异常查询。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 显示组件 | 主屏像素间距≤2.5mm，尺寸≥7.0×1.6m，模组≥220张（320×160mm），分辨率不低于2816×640，1R1G1B灯珠（SMD1515/2121封装）。亮度≥840CD/㎡，对比度≥50000:1，刷新率720-7680Hz。接收卡支持256×256像素带载、亮色校正及3D功能。视频处理器安卓系统（≥2+32G），支持HDMI、USB、网口及无线投屏。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 胶板组件 | 固定方式为粘贴/固定，材质含美工板、PVC磁力展板、亚克力、铝塑板（雕刻UV打印）。版面图文结合，厚度5-15mm，彩色。边框为铝合金开启式。 | ㎡ | 550 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 喷涂模块 | 手持式喷码机，≥32点阵喷头，喷印高度18-124mm（≥2行）。≥安卓4核处理器，支持USB/无线/网口通讯。兼容水性/油性墨水，内置气泵供墨。锂电池供电，人机交互界面。 | 个 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 移动岗亭模组 | 移动卫生间（苹果仓式），尺寸≥4×1.8×2.3m。镀锌管框架（≥80×60×1.5mm），外墙长城板+喷漆，内墙石塑板，PVC吊顶，铝合金门，瓷砖地面。配备陶瓷/金属卫浴设施、LED照明、排风扇、给排水接口及220V电源。隔间≥2个。 | 个 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 花木箱模块 | 防腐木/金属框材质，尺寸≥1.2x1.2x1.0m，填充无石细土。种植矮牵牛、凤仙花等常见花卉，外框加固，防潮防水耐老化。 | 个 | 20 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 厨房成套模组 | ①压面机：产量≥150kg/h，不锈钢轧辊，智能触控； ②25kg和面机：搅拌器转速≥45r.p.m； ③10kg和面机：搅拌器转速≥45r.p.m； ④电饼铛：上下铛独立控温（20-300℃）； ⑤双门蒸饭柜：自动供水（汽压≥0.02MPa）； ⑥双门消毒柜：臭氧/紫外线/热风消毒； ⑦洗碗机：洗涤量≥1200碟/h； ⑧双层工作台：304不锈钢台面（≥1.0mm）； ⑨配餐台：304不锈钢，双层储物； ⑩绞肉机：效率≥400kg/h； ⑪拉面机：液压传动，配≥5个面桶； ⑫旋转烧饼炉：烤盘≥Ø1000mm； ⑬打饭台：配≥2根2kW电热管； ⑭开水器：功率≥10kW； ⑮饮料机：双缸≥18L。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 警示组件 | 涤纶/PP合成材质，尺寸≥760×2150mm，红色卷轴式（硬塑轴≥800mm）。幔面印白色“运行设备”字样，拷边平整。螺丝固定于屏柜屏眉。 | 条 | 1900 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 消防柜组件 | 微型消防站专用，钢质红色柜体（≥2000×1600×400mm）。防水防尘设计，透明门防倾倒，表层防锈防腐防晒处理。 | 个 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 大屏模块 | 主屏像素≤3.2mm，尺寸≥3.2×1.92m，模组≥120张。SMD1515三合一灯珠，亮度≥4500nits，刷新率≥3840Hz。接收卡支持≥384×512像素带载。双立柱框架（≥3.3×2.02m），防水箱体厚≥260mm，立柱Ø≥219mm/高≥1.5m。 | 块 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 宣传组件 | 落地式不锈钢展栏橱窗（≥3700×2500×400mm），配开启玻璃窗。版面采用≥5mm PVC写真板+亚克力板，图文彩色设计。含国网立体标识球（30-58cm），具备防雨功能及≥8级防风能力。 | 个 | 5 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。