**招标公告附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **服务期/工期** | **质保期（不低于）** | **专用资格要求** | **专用业绩要求** |
| 10kV配电线路设备绝缘喷涂技术服务项目（包一） | 10kV配电线路设备喷涂技术服务 | 按照国网公司及甲方、业主方相关标准要求，完成变压器、线夹、开关、避雷器、连线等设备绝缘喷涂，每组绝缘涂层应均匀，干膜厚度不小于0.8mm，绝缘化治理后，能有效避免鸟巢、异物等造成的设备跳闸。 | 处 | 4000 | 以甲方通知为准 | 12个月 | 1.有效的安全生产许可证：提供安全生产许可证；  2.有效的资质等级证书：  (1)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；  (2)具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含承装、承修、承试三级（10千伏以下）及以上资质。  3.人员要求：项目经理：  （1）持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。  （2）具备二级及以上注册建造师资格（机电工程） | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日止，投标人具有配电线路或设备施工业绩。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
| 10kV配电线路设备绝缘喷涂技术服务项目（包二） | 10kV配电线路设备喷涂技术服务 | 按照国网公司及甲方、业主方相关标准要求，完成变压器、线夹、开关、避雷器、连线等设备绝缘喷涂，每组绝缘涂层应均匀，干膜厚度不小于0.8mm，绝缘化治理后，能有效避免鸟巢、异物等造成的设备跳闸。 | 处 | 3500 | 以甲方通知为准 | 12个月 | 1.有效的安全生产许可证：提供安全生产许可证；  2.有效的资质等级证书：  (1)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；  (2)具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含承装、承修、承试三级（10千伏以下）及以上资质。  3.人员要求：项目经理：  （1）持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。  （2）具备二级及以上注册建造师资格（机电工程） | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日止，投标人具有配电线路或设备施工业绩。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。