**附件1 招标需求一览表**

| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期（不低于）** | **交货地点** | **专用业绩要求** | **专用资格要求** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人机桨叶等组件采购项目 | 螺距桨叶1 | 尺寸要求≤ 220mm×110mm（直径×螺距）；单个重量≤8 g；颜色要求：黑；海拔高度（m）≤1000m。 | 个 | 760 | 接到供货通知后60日内 | 6个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2022年1月1 日至投标截止日止，完成过无人机或无人机配件等相类似业绩不少于1份，累计金额不低于100万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 | 备注：具备《民用无人驾驶航空器运营合格证》。 |
| 无人机电池 | 尺寸要求≤ 85×60×117mm（长×宽×高）；颜色要求：白色；电压≥ 15.2V；容量≥ 5870mAh；重量≤468g。 | 个 | 760 |
| 无人机遥控器电池 | 尺寸要求≤ 160×45×40mm（长×宽×高）；额定容量≥8000mAh(5V,3A)；产品重量≤400g；电芯容量≥13800mAh/3.7V。 | 个 | 250 |
| 无人机照明灯 | 重量≤760g；中心光照度100m≥7.5° 28Lux；功率≥65w；尺寸要求≤ 166×110×137mm（长×宽×高）。 | 个 | 250 |
| 4G模块及固定架 | 材质要求：塑料；颜色要求：黑色；尺寸要求：功能要求：接入4G网络，实现联网、增强图传、网络RTK等多项功能,并带固定支架。 | 个 | 3 |
| 电池充电站 | 尺寸要求≤ 180×150×70mm（长×宽×高）；材质要求：锂离子电芯；颜色要求：黑色；容量≥ 10000mAh(5V,2A)；重量≤ 1000g 。 | 个 | 252 |
| 螺距桨叶2 | 尺寸要求≤ 240mm×135mm（直径×螺距）；材质要求：塑料；颜色要求：黑色；单个重量≤9 g。 | 个 | 505 |
| 飞行记录仪 | 尺寸要求≤ 60×40×20mm（长×宽×高）；低电量关机电压≤ 3.4；座充电压范围：AC100-220V input/DC 5V Output；机载供电范围：DC 5-25V Output。 | 个 | 1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。