**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期（不低于）** | **交货地点** | **专用业绩要求** |
| 有机溶剂、表面活性剂等采购项目 | 硅油 | 外观：无色或淡黄色透明液体，无机械杂质  运动粘度(25°C)：280~540mm/s  密度(25°℃)：0.93~0.97g/cmз  闪点：>300℃  介电强度(kV/mm)：≥30  体积电阻率(Ω·cm)：≥1014  折射率(25°C)：1.400~1.410  挥发分：≤0.1%  酸值：≤0.1mgKoH/g  水分含量：≤100ppm  表面张力：≤21mN/m | kg | 1200 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日止，完成过清洗剂或绝缘材料或原材料（硅油或胶或有机溶剂或表面活性剂）相类似销售业绩不少于1份，累计金额不低于60万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
| 107胶 | 外观:无色透明粘稠液体，无机械杂质  粘度(25℃):1500~3000mPa·s  表面固化时间(h):≤2.0  密度(25℃):0.97~0.98  PH值:6~8  闪点:>35℃  介电强度:≥25kV/mm | kg | 19200 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 有机溶剂 | 外观:透明、无悬浮物、无机械杂质  纯度(%):≥99.0  挥发性;快速挥发，残留物≤0.1%  闪点;>35°C  燃点;≥60℃  密度;0.7~0.9g/cmз  介电强度;≥25kV/mm  腐蚀性;对金属、塑料、橡胶无腐蚀  pH值;6~8 | kg | 2400 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 表面活性剂 | 外观：透明或微浊液体，无机械杂质目测  表面张力(25℃)≤30mN/m  HLB值：7~12  临界胶束浓度(CMC)：≤0.5g/L  PH值(1%水溶液)6~8  闪点：>35℃  电导率(uS/cm)：≤0.1% | kg | 1200 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。