**附件1 招标需求一览表**

附件一：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 | 专用资格要求 |
| 旋翼无人机巡检机场等组件采购项目 | 旋翼无人机巡检机场1 | 最大起飞重量≤≤2090g；飞行器对角线轴距≤500mm；电池容量≥6768mAh；无人机固定机场重量≤55kg；最大作业半径≥10km。 | 套 | 8 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2022年1月1 日至投标截止日止，完成过自动机场或无人机业绩不少于1份，累计金额不低于200万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 | 具备《民用无人驾驶航空器运营合格证》。 |
| 旋翼无人机巡检机场2 | 裸机重量（带桨叶）≤1410g；轴距≤463.2 mm；最长悬停时间（无风环境）≥4000 m；最大抗风速度≥12 m/s；固定机场重量≤35kg。 | 套 | 8 |
| 旋翼无人机巡检机场3 | 飞行器对角线轴距≤438.8 mm；最大水平飞行速度≥15 m/s；固定机场尺寸≤650 mmx 750mmx780 mm；包含RTK基站。 | 套 | 7 |
| 旋翼无人机巡检机场4 | 最大起飞重量≤1850g；轴距≤438.8 mm；最长悬停时间≥42min；固定机场重量≤55kg；避障雷达重量≥235g。 | 套 | 3 |
| 大载重无人机 | 最大起飞重量≤95kg；对称电机轴距≤2250mm；最大飞行距离≥28km；货箱最大载重≥40KG；空吊支持收放重量≥40kg。 | 套 | 2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## 3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。