[bookmark: _GoBack]招标公告附件
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	无线采集终端采集板等采购项目
	无线采集终端采集板(II型)
	无线采集终端采集板II型//两层板//尺寸≤106mm×55.5mm//3路RS485//1路lora//1路蓝牙
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过电子元器件销售业绩累计金额不低于70万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	无线采集终端采集板(III型)
	无线采集终端采集板III型//两层板//尺寸≤106mm×55.5mm//3路RS485//1路lora//1路蓝牙
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	无线采集终端采集板(IV型)
	无线采集终端采集板IV型//两层板//尺寸≤83mm×65mm//3路RS485//1路lora//1路蓝牙
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	一发双收采集棒主板(II型)
	一发双收采集棒主板II型//供电范围：DC5~12V//通信协议：支持IEC104、Modbus、MQTT等//支持4G全网通//双路APN通信//RJ45、3.81接口//支持SM2、SM4硬件加密
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	III型采集棒主板(II型)
	III型采集棒主板II型//4层印制板//尺寸：≤202×121mm//3路百兆以太网//4路隔离RS485//1路Lora//支持4G无线通信//支持国密SM2/SM4//供电电源：AC220±20%
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	III型采集棒主板(III型)
	III型采集棒主板III型//2层印制板//2路隔离RS485//1路Lora//1路蓝牙5.0//支持SM2、SM4硬件加密//支持4G无线通信//供电电源：AC220±20%
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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