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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	姿态传感器等采购项目
	航空插头1
	针形6芯；额定电流5A;工作电压300V;耐压1000V,防护等级不低于IP67;接插次数500；绝缘电阻2000MΩ；
	个
	120
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过电子元器件销售业绩累计金额不低于70万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	航空插头2
	孔形6芯；额定电流5A;工作电压300V;耐压1000V,防护等级不低于IP67;接插次数500；绝缘电阻2000MΩ；
	个
	120
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	风扇2
	涡流风扇／／电压：DC 12V／／风量：≥3.4CFM／／转速：≥5500RPM／／滚珠轴承。
	个
	160
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	继电器插座
	最小电源电压：4.5V；最大电源电压：6.5V；长度：5.1（±0.1）mm；宽度：1.7（±0.1）mm；高度：1.7（±0.1）mm；
	个
	630
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	弹簧连接器1
	接线范围28-20AWG；额定电流4A;额定脉冲耐受电压2.5KV;额定电压300V;阻燃等级UL94-V0;使用环境温度-25℃～+70℃;通道8；
	个
	112
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	弹簧连接器2
	接线范围28-20AWG；额定电流4A;额定脉冲耐受电压2.5KV;额定电压300V;阻燃等级UL94-V0;使用环境温度-25℃～+70℃;通道8；
	个
	112
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	继电器固定夹
	触点形式：常开型；电压：≤36V(含)；电源方式：直流；
	个
	672
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	DIN导轨
	宽度35（±1）mm铝合金
	个
	150
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	塑料直通柱
	外径9（±0.1）mm，内径5.2（±0.1）mm，高5（±0.1）mm
	个
	3000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	空调插座转换插座
	空调16A插板一转二（16A、10A）多孔插座
	个
	150
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	空调控制器
	温控型空调控制器//高温启动，低温关闭//通过学习空调遥控器的开机指令，通过红外发射头，在来电时自动发送开机指令
	个
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	DVI转VGA转接器
	DVI-D转VGA母//圆线//长不低于30cm//VGA外壳尺寸≤43×16×50mm//线芯：镀锡铜
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	VGA虚拟显示器
	VGA接口//VGA集成显卡虚拟器（支持笔记本）//集成显卡显卡欺骗器
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	风扇
	尺寸：≤50mm*50mm*15mm／／4*Ф4.2／／孔距40mm／／电压：DC 24V／／风量：≥15CFM／／转速：≥7200RPM／／滚珠轴承。
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	铝型材散热片
	电子散热器芯片散热片／／长度≤110mm，宽度≤70mm，高度≤11mm／／定制加工打孔，2-Ф4通孔，孔距≤102mm（延中心线打孔），4-M4螺纹孔，孔距40（居中放置）／／凹槽加装风扇
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	直连串口线
	DB9针串口直连线公对母；长度不低于1米；材质镀锡铜芯；接头材质：镀金；外包被：pvc
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	开关电源模块1
	输入90 ~ 132V AC / 180 ~ 264V AC (通过开关选择) 240 ~ 370VDC (开关开启230VAC) 输出12V 29A等
	个
	50
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	开关电源模块2
	输入88 ~ 264V AC或124 ~ 370V DC 输出24V 5A 安装方式：导轨式等
	个
	10
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	开关电源模块3
	输入88 ~ 264V AC或124 ~ 370V DC 输出12V 10A 安装方式：导轨式等
	个
	10
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	开关电源模块4
	输入90 ~ 264V AC 127 ~ 370V DC[通过连接AC/L( ),AC/N(-)可实现直流输入] 输出24V 5A 喷三防漆 安装方式：导轨式等
	个
	50
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	开关电源模块5
	输入90 ~ 132V AC / 180 ~ 264V AC (通过开关选择) 240 ~ 370V DC (开关开启230V AC) 输出24V 14.6A等
	个
	350
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	电源模块1
	输入电压：9 – 36VDC；输出电压：5VDC；额定电流：4A；工作温度： -40℃+85℃；外形尺寸≤76 x 31.5 x 21.2mm
	个
	80
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	交流转直流模块
	输入：85~264VAC；空载损耗＜0.3W；工作温度：-30~+70℃；输出电压：12V；额定输出电流：4.5A；额定输出功率：54W波纹与噪声120mVp-p；输出电压精度±1.0%；输入电压范围85~264VAC；输入频率范围47~63Hz；效率不低于88%；浪涌电流：冷启动30A/115VAC、60A/230VAC；过负载：额定输出功率的105%~160%；工作温度：-30~+70℃；工作湿度：20~90%HR，无冷凝；存储温度、湿度：-40~+85℃，10~95%RH无冷凝；
	个
	80
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	辅助电源模块
	输入90 ~ 264V AC 127 ~ 370V DC[通过连接AC/L( ),AC/N(-)可实现直流输入]，输出12V 10A  安装方式：导轨式等
	个
	50
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	开关电源模块7
	输入：85 ~ 264V AC(277V AC可用) 120 ~ 370V DC(390V DC可用) 输出：12V 2A 安装方式：导轨式等
	个
	300
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	开关电源模块8
	输入90 ~ 264V AC 127 ~ 370V DC[通过连接AC/L( ),AC/N(-)可实现直流输入] 输出12V 10A  安装方式：导轨式等
	个
	50
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	开关电源模块9
	输入90 ~ 264V AC 127 ~ 370V DC[通过连接AC/L( ),AC/N(-)可实现直流输入] 输出24V 5A 安装方式：导轨式等
	个
	50
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	定制／／视频线
	64编（铜网）足200米/0.5下料/PVC新料/实芯/无氧铜
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	无线网桥
	通信距离：外加天线可以达到30公里         
额定电压：12V 1A      
工作温度：-30~75℃
工作湿度：5%—95%
处理器：MIPS 24Ks
内存：128 MB
LEDs 最大功耗：6.5W
	个
	50
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	天线
	频率范围：2400-2500   
 工作温度：-20至50℃   
工作湿度：0-100%      
带宽不低于83              
极化：垂直或水平
	根
	85
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	垂直极化玻璃钢全向天线(带固定件)
	频率范围：2400-2483MHz  带宽：83MHz  
增益：12dBi 驻波比小于等于1.5
	根
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	天线馈线1
	进口RG174镀锡铜屏蔽超柔信号同轴线，一端带法兰N母头，另一端SMA母头，长度：50cm
	根
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	无线网桥天线转接座
	N母双通带法兰
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	无线网桥天线转接头
	N公转M母／SL16-K转L16-J
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	自动门天线连线
	两头SMA母，1.5米定制
	根
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	自动门块天线
	频率范围：902-928MHZ  工作温度：-20至65℃
	根
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	自动门天线转接头
	SMA外螺纹内针接头
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	无线网桥馈线1
	SMA母转N公75cm
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	胶棒天线
	SMA内螺内孔／频率900M／弯头5cm
	根
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	转接延长线1
	IPX转SMA内螺内孔／／15cm
	根
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	双极化天线
	频率范围：2.35-2.55GHz
增益：12dBi           
抗风性：125mph              
 极化：双
	根
	30
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	网桥天线馈线1
	0.5m SMA-J转RP-SMA-K
	根
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	天线馈线2
	RG174镀锡铜屏蔽超柔信号同轴线／／一端带法兰N母头／／另一端SMA外螺内针／／50cm
	根
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	转接延长线2
	IPX转SMA内螺内孔／／15cm
	根
	3
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	无线网桥馈线2
	SMA内螺内孔转N公／线长45cm
	根
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	网桥天线馈线2
	SMA母（RP-SMA-J）转N母（内孔外螺纹）／／线长0.8m
	根
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	无线网桥天线馈线
	N口转SMA公//15CM
	根
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	poe供电模块
	poe24V；输入：100~240V 50/60HZ max0.75A;输出24V 1A
	个
	50
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	天线馈线
	RG174镀锡铜屏蔽超柔信号同轴线／／一端带法兰N母头，内针焊接，屏蔽压接，法兰尺寸≤25×25×2mm，安装孔距尺寸≤18.2×18.2mm,安装孔径≤4×φ3.4mm／／另一端SMA内螺内孔／／长度不少于50cm／／馈线出线端线头和凸台直径小于φ10mm
	根
	20
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	视觉相机
	RGB分辨率不低于1280*800
深度分辨率不低于1280*800
RGB帧率不低于30fps
深度帧率不低于90fps
尺寸≤124*26*29mm
线束：1m螺栓数据线
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	感知组件
	非重复扫描FOV:70.4°*77.4°
重复扫描FOV:70.4°*4.5°
数据接口：100Mbps网口
数据延迟≤2ms
IP防护不低于IP67
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	线棍旋转组件
	ZN202512GL.04.00
	个
	2
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	挂装组件
	ZN202512GL.06.00
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	旋转传动组件
	ZN202512GL.02.00
	个
	2
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	盘式电机1
	(1)电压功率：24-48VDC、320W
(2)扭矩：20Nm
(3)额定转速：153rpm
(4)通信方式：CANBUS
	个
	6
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	盘式电机2
	(1)电压功率：24-48VDC、100W
(2)扭矩：4Nm
(3)额定转速：238rpm
(4)通信方式：CANBUS
	个
	6
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	盘式电机3
	(1)电压功率：24-48VDC、37W
(2)扭矩：2.5Nm
(3)额定转速：142rpm
(4)通信方式：CANBUS
	个
	6
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	10AH电池
	(1)电池组电压：36V（截止电压42V）
(2)容量：≥10Ah 
(3)尺寸：230*78*62mm
(4)通信方式：RS485-BMS，带输出开关
(5)配套充电器、电池充放保护板
	个
	4
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	3.5AH电池
	(1)电池组电压：25.2V（截止电压29.4V）
(2)容量：≥3.5Ah 
(3)尺寸：140*72*36 mm
(4)通信方式：RS485-BMS，带输出开关
(5)配套充电器、电池充放保护板
	个
	4
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	光电开关1
	(1)电压：10-30VDC
(2)输出类型：PNP 引线2米
(3)尺寸：32*20*12mm
漫反射型激光940nm光电开关，检测距离可调，具有短路保护、反接保护，响应速度1ms
	个
	6
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	光电开关2
	(1)电压：5-24VDC
(2)输出类型：PNP 引线1米
(3)尺寸：12*12*13.4mm
对射型激光680nm光电开关，检测距离3mm，具有短路保护、反接保护，响应速度0.5ms
	个
	20
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	主控电路板
	(1)板厚：2.0mm，4层，90*150mm
(2)铜厚：外层铜厚2oz
(3)其他：绿油，白字，过孔盖油
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	缠绕控制板
	(2)板厚：2.0mm，4层，55*100mm
(3)铜厚：外层铜厚2oz
(4)其他：绿油，白字，过孔盖油
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	Lora天线1
	(1)433M-Lora软FPC带背胶天线
(2)增益：2DBI
(3)接口及馈线：一代IPEX，RG1.13线，线长12CM
(4)尺寸：30*6*0.3mm
	个
	30
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	Lora天线2
	(1)433M-Lora软FPC带背胶天线
(2)增益：5DBI
(3)接口及馈线：一代IPEX，RG1.13线，线长12CM
(4)尺寸：45*17*0.3mm
	个
	30
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	Lora模组
	(1)Lora模块：SMT贴片
(2)发射功率22+0.5dBm@470MHz
(3)工作电压：1.9V-3.7V
(4)尺寸：≤27 x 19x 2.6mm
	个
	6
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	lora弯头小辣椒天线
	增益3DBI，总长5cm，弯头90度，
    频率：433MHz
    接口：SMA-内螺纹-内针
	个
	10
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	lora直头天线
	增益3DBI，总长5cm，
    频率：433MHz
    接口：SMA-内螺纹-内针
	个
	10
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	lora天线馈线
	长度：0.1m
    接口：SMA-外螺纹-内孔 转1代IPEX头
	个
	20
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	三色指示灯
	(1)电压：DC12V
(2)颜色：红色、黄色、绿色
	个
	10
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	自锁按钮
	(1)不锈钢材质
(2)绿灯
	个
	10
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	电磁离合器
	(1)静摩擦扭矩：0.9Nm
(2)外径：45mm
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	电磁抱闸器电源
	(1)输入：24V1A
(2)输出：7V1A
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	智能感知模组
	1/1.8英寸CMOS,800万像素，≥25 倍光学变倍,支持120dB超宽动态,视场角61.2-2.32°
	个
	3
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	智能控制单元
	AI算力6TOPS，支持YOLO、SSD等主流目标检测模型
	个
	3
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	复合驱离模组
	激光波长520nm，输出功率500mW，一字线扫描、定点光斑、360°旋转扫描；
语音仿声（≥28种）+超声波（15KHz～25KHz变频）
	个
	3
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	全向云台
	旋转范围 水平360°连续旋转，垂直-90°～+90°;转动精度 ≤0.1°;防护等级 IP66
工作温度 -40℃～+70℃
	个
	3
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	供配电与通信模组
	AC220V市电主供+太阳能辅助（18V 20W～50W可选，无电池），支持电力IEC 61850/Modbus协议以太网
	个
	3
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	行走电机
	(2)电压功率：24-48VDC、574W
(3)额定扭矩：43Nm ，减速比20；
(4)额定转速：127rpm
(5)通信方式：CANBUS
	个
	12
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	压紧电机
	(1)电压功率：24-48VDC、320W
(2)额定扭矩：20Nm ，减速比20；
(3)额定转速：153rpm
(4)通信方式：CANBUS
	个
	42
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	电源线
	14AWG;硅胶红黑双线
	米
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	信号线
	(1)型号：2芯双绞线（红黑）
(2)规格：红黑2*0.5，22awg
	米
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	信号线
	(1)型号：2芯双绞线（橙棕-橙绿）
(2)规格：橙棕-橙绿2*0.4，22awg
	米
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	三元锂电池
	(1)电压电流：DC48.1V（13串4并），额定放电电流4A，峰值80A，标称电压54.6V,标称容量19.1Ah。
(2)尺寸：200*140*75mm。
(3)电芯：三星 21700 4900mAh
(4)温度：放电温度-20℃~60℃。
(5)线缆：动力线12AWG，插接件XT60
(6)通信方式：RS485-BMS，自定义协议，带输出开关
(7)配套充电器、电池充放保护板
	个
	6
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	分裂除冰控制板
	(1)尺寸：145mm×95mm
(2)板厚：2.0mm，4层
(3)铜厚：外层铜厚2oz
(4)导线开窗部分需要补锡
(5)绿油，白字，过孔盖油
(6)无铅，喷锡
(7)三防要求：双面喷；类型：防潮、防霉、防盐雾（推荐 108-36）厚度：0.15mm。
	个
	10
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	电源模块
	(1) 输入电压：标称值18-75VDC
(2)输出电压：24VDC
(3)满载效率：89%
(4)安装方式：接线式
(5)隔离电压：2250VDC
(6)保护方式：输入欠压保护、输出短路，过流、过压、过温保护功能
(7)工作温度范围：-40℃ -+85℃
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	姿态传感器
	加速计量程±16g//陀螺仪量程±2000°/s //磁力计量程±800uT//电压9-36V//usb接口
	个
	10
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	户外塑料防水配电箱
	户外塑料防水配电箱//壳体外径尺寸250mm×210mm×100mm//内径尺寸216mm×180mm×83mm//配底板//配固定螺丝//印字国网智能信息
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	户外塑料防水配电箱
	户外塑料防水配电箱//壳体外径尺寸277mm×187mm×85mm//内径尺寸234mm×180mm×74mm//配底板//配固定螺丝//印字国网智能信息
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	塑料通孔支撑柱
	塑料通孔支撑柱//外径5mm//内径3.2mm//高度6mm//通孔绝缘柱
	个
	3000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	室外防水开关稳压电源
	室外防水开关稳压电源//输入范围180VAC至264VAC//输出电压12VDC//额定电流≥1A//额定功率≥12W
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	III型采集棒壳体
	III型采集棒壳体//上壳体//下壳体//材料：镀锌钢板/铝合金/不锈钢//钣金//配M3、M4固定螺丝//III型采集控制棒丝印//尺寸：≤240mm×150mm×50mm
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	无线采集终端壳体(II型)
	无线采集终端壳体II型//塑壳//尺寸115×60×70mm//RJ45孔位2 //指示灯4//印字SGR-F8610等信息//接插件孔位2
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	无线采集终端壳体(III型)
	无线采集终端壳体III型//塑壳//尺寸86×52×50mm//指示灯4//印字国网智能信息//接插件孔位3//含配套线束
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	一发双收采集棒壳体(II型)
	一发双收采集棒壳体II型//塑壳//尺寸115×60×70mm//RJ45孔位2 //指示灯4//印字SGR-F8002等信息//接插件孔位2
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	四合一逆变器线束1
	逆变器四合一线束//逆变器接口2×4航插//设备接口RJ45水晶头
	个
	1500
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	四合一逆变器线束2
	逆变器四合一线束//逆变器接口2×8航插//设备接口RJ45水晶头
	个
	1500
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	二合一逆变器线束1
	逆变器二合一线束//逆变器接口4针大航插母头//采集棒接口4针大航插公头//设备接口RJ45水晶头8针包含供电
	个
	1500
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	二合一逆变器线束2
	逆变器二合一线束//逆变器接口4针小航插母头//采集棒接口4针小航插公头//设备接口RJ45水晶头包含供电
	个
	1500
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	二合一逆变器线束3
	逆变器二合一线束//逆变器接口宽卡扣USB公头//采集棒接口宽卡扣USB母头//设备接口RJ45水晶头包含供电
	个
	1500
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	二合一逆变器线束4
	逆变器二合一线束//逆变器接口RJ45水晶头//采集棒接口RJ45座//设备接口RJ45水晶头包含供电
	个
	1500
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	四合一逆变器线束3
	逆变器四合一线束//逆变器接口323排序8针航插//设备接口RJ45水晶头
	个
	1500
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	四合一逆变器线束4
	逆变器四合一线束//逆变器接口22排序4针航插//设备接口RJ45水晶头
	个
	1500
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	户外防水配电箱
	户外防水配电箱 户外防水配电箱//壳体外径尺寸≤400mm×300mm×180mm//配底板//配固定螺丝//带门锁
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	路由器
	专业的网络处理器，主频≥1.5G；支持≥1个千兆WAN口；≥8个千兆LAN口等
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	霍尔电流电压表
	电压电流一体，电流量程50A，穿孔式，供电电压和测量电压DC5C-100V（红黄并联使用），外形尺寸48×29×26mm，开槽尺寸45.5×26mm
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	三元锂电池充电器
	充电电压29.4V，10A，外形尺寸:182×105.6×73mm，防水系列，过流、过压、短路保护等等
	个
	3
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	金属感应开关
	M30非齐平头，电感式接近开关，PNP常开，直径30mm，牙距M30×1.5mm，检测距离40mm，产品长度58mm，线缆长度2m
	个
	3
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	空气开关带漏电保护器
	额定电流： C20 双进双出／／额定电压：AC230V±10%／／32塑壳极数2P／／尺寸（宽×高×深）：62.8mm×93.5mm×70mm（2模数位）／／紧凑型设计，导轨安装，集成过载、短路及漏电保护，符合GB标准。
	个
	3
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	24V直流UPS
	7位大接线端子排：L 接交流输入火线N 接交流输入零线(中性线) ／／FG接地线 GND COM 输出公共地回路端,接24V输出– V2+ 24V 接24V输出+ GND COM 输出公共地回路端,接12V输出– V1+ 12V 接12V输出+／／带有通断开关信号
	个
	2
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	电源管理板
	1.尺寸140*110（mm）；
2.层数为4层：top  、vcc 、gnd、  bottom；
3.厚度为1.6mm；
4.外层铜箔厚度为70um；
5.过孔盖油、无铅喷锡；
6.开窗上锡；
7.三防要求：类型：防潮、防霉、防盐雾（推荐108-36）厚度：0.15mm
	个
	3
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	云台自动门板
	1.尺寸140*110（mm）；
2.层数为2层：top  bottom
3.厚度为1.6mm；
4.铜箔厚度为35um；
5.过孔盖油、无铅喷锡。
	个
	3
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	无源型分励脱扣器
	AC/DC24V-48V，尺寸77×18mm，配合使用
	个
	4
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	充电室控制板
	1.尺寸145*95（mm）；
2.4层：TOP，POWER（3.3V），GND，BOTTOM
3.厚度为1.6mm；
4.铜箔厚度为35um；
5.过孔盖油、无铅喷锡。
6.三防要求：类型：防潮、防霉、防盐雾（推荐108-36）厚度：0.15mm
7.阻抗要求：如下图所示绿色框内的差分线缆，阻抗管控100±10%欧姆。
	个
	3
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	带座继电器
	DC24V，5脚，带座P2RFZ-05-E(黑色)(2)触点电压：连续通电电流10A(3)线圈电压：DC24V(4)开关：一开一闭，5脚，10A(5)指示灯：自带LED指示灯(6)二极管：自带二极管(7)继电器尺寸：29mm*13mm*35.5mm(8)座尺寸：78.5mm*16mm*61mm(9)座连续通电电流：10A，5脚
	个
	10
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	继电器模组
	6路，一开一闭 16A(G2R-1-E)， 弹簧端子，带保险，24VDC
	个
	3
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	端子排
	红色（一进六出）；
额定电流：41A；
额定电压：690V；
外壳材料：PA66；
按钮：PA66；
尺寸：长*宽*高25.8*29*22.3（mm）；
接线范围：主线孔：0.5-6mm²；
接线范围：支线孔0.2-2.5mm²
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	端子排
	蓝色（一进六出）；
额定电流：41A；
额定电压：690V；
外壳材料：PA66；
按钮：PA66；
尺寸：长*宽*高25.8*29*22.3（mm）；
接线范围：主线孔：0.5-6mm²；
接线范围：支线孔0.2-2.5mm²。
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	端子排
	黄色（一进六出）；
额定电流：41A；
额定电压：690V；
外壳材料：PA66；
按钮：PA66；
尺寸：长*宽*高25.8*29*22.3（mm）；
接线范围：主线孔：0.5-6mm²；
接线范围：支线孔0.2-2.5mm²。
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	导轨式接线端子排
	系列：PM02／／单路为1进6出直流，共计2路／／输入电压：DC24V／／输出电压：DC24V／／尺寸： 42*48*43mm／／固定方式：卡导轨UK2.5B
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	光电传感器
	型号：FF-UYT401P-1 / / 检测方式：反射型 / / 电源电压：DC5~24V±10% / / 控制方式：PNP，NC // 保护构造：IEC IP50 // 外壳：聚碳酸酯 // 重量：导线引出型25g
	个
	4
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	接触式开关
	点针M6常开PNP 三线 // 行程：3mm // 操作力：2N // 安装：M6螺母安装 // 防护等级：IP67
	个
	4
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	深度相机
	RealSense D435i//fov 87°×58°//深度分辨率1280×720//RGB分辨率1920×1080//帧率90fps//测量范围0.3-3m
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	工控机
	不低于CPU/16G RAM/512G SSD
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	迷你主机
	不低于CPU:20-core arm cpu/128G RAM/4TB SSD
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	全模RTK定位模组
	（1）更新频率：1~20Hz
（2）单点定位精度：水平1.0cm CEP 垂直2.0CEP
（3）RTK定位精度：水平1.0cm+1ppm CEP 垂直1.5cm+1ppm CEP
（4）地速精度0.1m/s CEP
（5）冷启动首次定位时间：28s
（6）热启动定位时间：1.0s
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	GPS模块
	（1）带USB电源接口线
（2）线长1m
（3）TAU1201芯片
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	电源模块
	非隔离单路输出；输入电压：DC16~75V；输出电压：DC12V；输出电流：10A；效率%：92/95；封装形式：开板式DIP；封装尺寸：（1/4 砖）59.2×37.6×13mm；工作温度范围：-40℃~85℃；输入欠压保护，输出短路、过流保护。
	个
	2
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	LoRa数传电台
	微型导轨式DTU//供电电压:DC8~28V//通信接口:RS232//默认频率：433.125M//频段范围：410.125~493.125M//信道间隔：1M//信道数量84//工作温度：-40℃~85℃//尺寸：102*28*28.5mm
	个
	4
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	浪涌保护器
	导轨安装，尺寸65.5×82.5×36.7mm，极数2P
	个
	3
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	航空插座
	外部尺寸：40.5×35.1mm，系列BD,额定电流25A，3针
开孔φ24mm，法兰安装孔x方向长度19mm，y方向24mm，法兰两个安装孔φ3.2mm，母端3针，接触件φ3mm×3，接线方式锁线
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	圆形485数码管
	供电电压DC5~35V// RS485串口表//安装孔径22mm//通信协议modbus（ascii）//灰色外壳
	个
	2
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	带线端子头
	端子头XT60E-F//母头//12号线 3.4平//带线50cm
	个
	5
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	配电箱基业箱
	竖箱，尺寸：50×40×15cm，门板0.7mm，箱体0.6mm，进线口下冲
	个
	1
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	软护套线
	6×0.3//300/500V//A级阻燃//导线外层黑色//线缆外径<8mm//屏蔽双绞//芯线颜色：(红色，
黑色双绞），（棕色，
蓝色双绞），（黄色，
绿色双绞）
	米
	30
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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