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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	站端处理单元控制模块等采购项目
	站端处理单元控制模块
	搭载安全版Linux操作系统，中文操作界面，支持单鼠标操作，满足网络安全规范要求
网络配置≥4个千兆以太网口；硬盘扩容能力≥16盘位
采用多核处理器，标配16GB内存，支持最大扩展至32GB
内置≥1个智能分析模块，包含4个GPU模块，单GPU（INT8）算力≥22TOPS
	套
	238
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过视频系统或站端处理系统或组部件（服务器或工作站）销售业绩不少于1份，累计金额不低于400万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	站端处理单元视频接入与存储转发组件
	负责对接地区级主站、站端设备，完成双向通信及设备控制
支持128路及以上摄像机接入、码流转发，最大管理视频路数128路
单通道支持QCIF、CIF、4CIF/D1、720P、1080P、2K、4K全分辨率编码，各分辨率最高帧率≥25帧/秒
标配≥8块硬盘，单块硬盘容量≥6T
支持定时、报警触发、手动三种录像模式，支持全通道长时间循环录像
兼容ONVIF、PSIA、RTSP、南网PG协议，适配主流第三方摄像机；支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP通用网络协议
	套
	238
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	站端处理单元智能视频分析组件
	支持≥16路1080P视频作业管控分析，可识别未戴安全帽、未穿工作服等违规行为，全通道可配置分析
支持≥48路1080P视频人脸识别，全通道可配置分析，人脸历史抓拍库容量≥100万条
支持≥16路1080P视频烟火检测，全通道可配置分析
支持≥48路1080P人员、车辆入侵识别，包含区域入侵、越界入侵双模式；告警时长0可配置，重复告警抑制0-60秒可调，支持抓图、告警提示及主站平台上送
支持≥24路1080P小动物入侵识别，区域侦测、时长阈值、防重复告警参数可配置，支持抓图、告警及平台上送
支持≥24路1080P漂浮物入侵识别，区域侦测、时长阈值、防重复告警参数可配置，支持抓图、告警及平台上送
单通道支持同时叠加人员、小动物、漂浮物入侵识别规则
支持≥128路1080P视频轮巡分析，可自定义多时间段、多通道、多分析规则分时任务
	套
	238
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	站端处理单元综合业务管理组件
	集成门禁管理功能，最大支持管理≥20个门禁设备
支持站端环境监控管理，适配配套环境监测设备数据接入与管理
	套
	238
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	存储单元算力组件
	操作系统：采用符合网络安全要求的Linux系统，中文界面，支持单鼠标操作
核心配置：多核处理器，标配16GB内存，支持最大扩展至32GB
设备扩展：支持硬盘扩容≥16盘位，满足后期存储扩容需求
	套
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	存储单元网络接入与通信组件
	平台通信：可与地区级主站、站端设备完成数据通信、设备控制交互
转发能力：支持128路视频同时接入与码流转发
网口配置：搭载≥4个千兆以太网口，保障高清视频传输稳定性
设备协议：兼容ONVIF、PSIA、RTSP、南网PG协议，适配主流及第三方摄像机
网络协议：支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP等通用网络协议
	套
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	存储单元视频编码与存储组件
	编码能力：单通道支持QCIF、CIF、4CIF/D1、720P、1080P、2K、4K全分辨率编码，所有分辨率帧率≥25帧/秒
硬盘配置：标配≥8块硬盘，单块硬盘容量≥6T
录像模式：支持定时录像、报警触发录像、手动录像三种模式，支持全通道长时间循环录像
	套
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	存储单元智能分析与告警组件
	智能识别路数：支持≥24路1080P视频流人员、车辆入侵智能分析
区域入侵检测：支持自定义侦测区域，可设置入侵触发时长，触发后输出告警提示
越界入侵检测：支持自定义警戒边界、侦测方向，目标逆向越界触发告警提示
通用能力：所有接入摄像机均可自由配置分析规则，告警信号可上送地区主站平台，实现统一管控
	套
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	环境采集单元模拟量采集组件
	具备16路4~20mA标准电流环信号接入能力，支持各类环境模拟传感器数据采集
	台
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	环境采集单元串口通信组件
	配置8路RS-485/232复用接口，可接入温湿度、气压、传感器、串口外设等设备
	台
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	环境采集单元开关量输入组件
	具备8路开关量接口，支持环境设备状态、告警点位、门禁、风机水泵等开关信号接入
	台
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	环境采集单元集中管理组件
	支持集中式接入架构，所有模拟量、串口、开关量信号统一集中在RPU端实现采集与汇总管理
	台
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	站端工作站（含显示器）
	四核处理器,处理器字长≥64位，CPU主频≥ 3.0GHz，内存容量≥4GB，硬盘存储器≥250GB，独立显卡，显存≥512M（2个100M及以上以太网络接口，含操作系统（Linux、后台软件），23寸及以上液晶显示器。
	台
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	报警主机防区采集输入组件
	支持本地16路有线防区接入，兼容常开、常闭型探测器设备
适配各类安防探测设备信号采集，稳定识别防区异常状态
	台
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	报警联动输出组件
	配备4路本地报警输出接口，支持全场景报警联动触发功能
可联动配套安防设备，实现报警触发后的现场联动处置
	台
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	报警主机人机操控组件
	配套LCD报警键盘：可显示报警防区号，支持设备布撤防操作、设备通讯状态查询
配套报警主机遥控器：支持远程对各防区进行布防、撤防操作，操控便捷
	台
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	报警主机远程传输组件
	配套电话报警模块：可对接110接警机，实现警务联动报警上报
配套4G无线报警模块：支持报警联动电话拨号、短信推送、TTS语音提示告警
支持集中式接入架构，所有报警输入、输出及通讯信号统一集中在RPU端完成采集、汇总与集中管理
	台
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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