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分标一：设备耗材及配件采购项目
分标编号：CY0626SWWP66FZ01
	项目名称及包号
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货
日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	设备耗材及配件采购项目（包一）
	详见技术规范
	宗
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	厂商要求：集货商
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有电力试验、监测设备或组件类产品累计销售业绩不少于150万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截图）。
	2.4

	设备耗材及配件采购项目(包二)
	详见技术规范
	宗
	1
	
	
	
	厂商要求：集货商
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有电力试验、监测设备或组件类产品累计销售业绩不少于150万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截图）。
	1.7

	设备耗材及配件采购项目(包三)
	详见技术规范
	宗
	1
	
	
	
	厂商要求：集货商
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有电力试验、监测设备或组件类产品累计销售业绩不少于150万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截图）。
	1.5


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。







分标二：电压装置组件采购项目
分标编号：CY0626SWWP66FZ02
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	电压装置组件采购项目
	电容模块
	存放电荷、稳定电压、滤波等作用
	块
	131
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.生产厂房：需具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有电压监测仪配件累计销售业绩不少于20万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截图）。
	0.4

	
	显示模块
	分辨率：高清720
屏幕色域：100%NTSC（典型值）
	块
	128
	
	
	
	
	
	

	
	通讯模块
	电压监测装置的无线通信部分应采用运行稳定可靠的工业级无线通信芯片，模块化设计，具备独立SIM卡仓位，数据能正常上传至供电电压自动采集系统
	块
	154
	
	
	
	
	
	

	
	通讯天线
	产品增益：8dBi
频率范围：698-960/1710-6000MHz
驻波比：≤2
接头型号：SMA
工作阻抗 : 50Ω
极化方式：垂直极化天线材料：锌合金天线尺寸：53*297mm
	个
	166
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
1



分标三：影像设备组件采购项目
分标编号：CY0626SWWP66FZ03
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	影像设备组件采购项目
	可见光镜头
	模块化设计，可插拔式应用
800万像素 逐行扫描1/1.8”CMOS，48倍光学变倍，支持自定义变倍；最低照度：彩色0.005lux@F1.5最大分辨率可达3840 × 2160
	个
	152
	合同签订后15日内
	1年

	买方指定仓库地面交货

	厂商要求：集货商
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有变电站图像视频监视系统或辅助监控平台累计销售业绩不少于100万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截图）。
	1.4

	
	高精密云台
	支持自纠偏功能，采用闭环高精度电机控制技术，云台偏移后可自动归位，确保画面不偏移
	套
	152
	
	
	
	
	
	

	
	光源传感器
	产品类型：光电式光照度传感器，内置符合人眼视觉函数 V (λ) 修正滤光片，避免红外 / 紫外干扰，精准模拟人眼感光特性；
	个
	152
	
	
	
	
	
	

	
	黑光补光灯
	产品类型：黑光专用红外 + 暖白光双光混合补光灯，夜间低照度自动切换白光实现全彩成像，无光污染刺眼、不扰民
	套
	152
	
	
	
	
	
	

	
	防水护罩
	材质：铝合金 ADC12 + PC透明罩
透明罩直径：约 φ210 mm；防护：IP66、IK10；功能：内置加热除雾玻璃
	个
	152
	
	
	
	
	
	

	
	模块化电源
	额定电压：DC 36V（±5%/±1%可调）；电压范围：通常 34V～38V（锂电常见30～42V）
	个
	152
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标四：气体监测设备组件采购项目
分标编号：CY0626SWWP66FZ04
	项目名称及包号
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货
日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	气体监测设备组件采购项目
	详见技术规范
	宗
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供所投产品第三方权威机构出具的检测报告3.生产厂房：需具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有SF6在线监测类产品累计销售业绩不小于100万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	1.3


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
