[bookmark: _GoBack]招标公告附件
	项目名称
	物资内容
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用业绩要求

	多模态数据采集与智能导航控制组件等采购项目
	多模态数据采集装置组件
	RGB 分辨率≥1920×1080@30fps；
深度分辨率≥1280×720@30fps；
深度测距0.4-8m；
支持室内外环境深度输出；
支持 HDR，具备硬件ISP图像加速；集成三轴加速度计、三轴陀螺仪、三轴磁力计；
采样频率≥200Hz；
加速度量程±16g，陀螺仪量程±2000°/s；
具备硬件同步控制板，全部传感器实现亚毫秒级时间戳对齐，时间同步误差≤0.5ms。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点交货
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2023年1月1日至2025年12月31 日，完成过机器人组部件类销售业绩不少于1份，合同金额不少于10万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	智能语义理解与交互组件
	支持远场拾音，4麦阵列，降噪算法，支持5米有效语音识别；
支持本地+云端语音识别、语义解析、语音合成播报；
输出接口：RJ45网口、RS485、USB3.0；
内置扬声器，支持外接音频输出；
支持自定义唤醒词，支持离线基础交互指令；
工作电压 DC12-24V，工作温度-10℃~+55℃；
可对接工控机完成指令交互联动。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点交货
	

	
	运动控制与总线通信组件
	运动方式：轮式差动驱动方式，驱动轮轴过底盘中心；
最大运动速度≥1.5m/s；
转弯方式：转弯半径为 0；
通信模式：具备双频无线网卡，兼容 802.11.b/g/n/ac 协议，支持2.4G/5G 双频段 WiFi；
具备隔离型 RS485、CAN 总线、千兆以太网多协议通信接口；
工作电压 DC24V；
工作范围-20℃~+60℃；
具备EMC电磁隔离防护，适应机器人移动振动工况。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点交货
	

	
	人工智能算力及控制主机
	CPU:核心数≥四核，主频≥2.4GHz
RAM≥8G；ROM≥64G ；
显示屏尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080；
算力：集成独立 NPU 人工智能算力单元，INT8算力≥6TOPS，支持本地AI模型推理运算。具备边缘侧算力，支撑测算公式计算、文件解析、非结构化数据解析、图片识别解读、文字生成等 AI 服务；
视频编解码能力：支持8K视频编解码；内置4800万像素ISP，支持HDR、3A、3DNR等多种图像算法硬件加速 。其视频处理支持8K@60fpsH.265/VP9解码、8K@30fpsH.264编码及4K@60fpsAV1解码。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点交货
	

	
	三维激光雷达组件
	激光雷达扫描测距≥40米，测距精度≤±3cm。
水平视场360°，垂直视场≥30°；
点云输出速率≥30万点/秒；
以太网输出点云数据，支持障碍物检测、环境建图定位；
防护等级≥IP65；
工作温度-20℃~+60℃，实现 SLAM 建图导航。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点交货
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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