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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用资格要求
	专用业绩要求

	媒体资源数据处理单元等采购项目
	媒体资源数据处理单元
	1.国产化：采用操作系统及处理芯片须为国产自主。
2.配置≥150路1080P30fps全编全解端口。支持将1个4K30fps端口可拆分为2个1080P60fps端口或者4个1080P30fps端口或者8个720P30fps端口。
3.配置≥2×32核处理器，单核主频≥2.6 GHz，≥8×16GB DDR4内存，≥2×480GB SSD硬盘，≥4×GE网口。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	检测报告：提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告。
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，具有电视电话会议设备销售业绩不少于100万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	媒体资源编解码模组
	1.支持ITU-T H.264BP、H.264HP、 H.265、H.264 SVC等视频协议。
2.支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	媒体资源音视频模组
	1.支持主视频、辅视频同时实现4K30fps。
2.具备AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	媒体资源备份模组
	1.支持MCU资源池备份功能,当某台MCU发生故障时，管理平台自动将会议调度在其他MCU，无须手动配置，会议切换时间<10S，终端视音频恢复时间<15S。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	媒体资源组网模组
	1.具备AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求。
2.在30%丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅。为降低网络带宽支出，具备以 1Mbps 带宽实现1080P60fps 会议效果；具备以 512Kbps 带宽实现1080P30fps 会议效果；具备以 384Kbps 带宽实现720P30fps 会议效果。
2.支持64K-8M
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	综合管理数据处理单元
	1.国产化：采用国产自主的操作系统和数据库软件。
2.机架式平台，配置≥2×12核处理器，单核主频≥2.2 GHz，≥8×16GB DDR4内存，≥2×960GB SSD硬盘，≥2×GE网口，交流电源≥2路。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	综合管理会管模组
	1.支持≥10000台设备管理，≥128台MCU资源池管理。
配备不少于150路硬终端注册、150路硬终端管理授权。含≥16路会议上墙授权注册。
2.支持IPv4协议、IPv6 协议、IPv4和IPv6协议混合组网，实现设备 GK/SIP 注册、呼叫、公私网穿越功能。
3.支持主席轮询、广播轮询、多画面轮询等功能，支持远端摄像机PTZ控制、远端会场扬声器音量调节、远端会场麦克风开关、远端会场视频开关等功能。
4.无须提前配置会议模板或参数，支持根据级联会议观看需要，自动调整MCU级联通道数量，同时上传多路会场画面。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	综合管理安全管理模组
	1.支持按用户组织构架管理，上级域可对下级域统一管理，下级域可独立管理；不同用户域之间互不可见，可管理各自的子组织、账号和会议。
2.支持TR069协议，实现平台对终端设备自动配置下发、软件升级、状态监测、故障告警及诊断等功能。
3.支持终端备份功能，会议过程中主用终端发生故障时，会议自动切换到备用终端，备份终端不会额外占用MCU端口资源。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	综合管理会议上墙模组
	1.支持通过会议管理软件对电视墙输出进行控制，包括会场画面选看、会议多画面跟随、发言人跟随、辅流跟随、会议轮询跟随等观看模式。
2.支持通过局域网和互联网接入的H.323/SIP会议终端，解码上墙观看。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	编解码器平台模组
	1.机身规格：1.5U机架式，整机尺寸440mm×408mm×70mm；供电100–240VAC 50/60Hz，整机功耗≤160W；工作温度-10℃~+55℃，湿度10%~95% RH 无凝露；净重5.7~6.0kg
2.系统：嵌入式Linux，高性能嵌入式处理器
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	编解码器解码模组
	1. 解码性能：整机最高支持 3 路 8K@60 或 108 路 1080P@30 并发解码；全规格解码：10 路 32MP@25fps (H.265 专属)/35 路 12MP/50 路 8MP/70 路 6MP/90 路 5MP/90 路 4MP/140 路 3MP/180 路 1080P/500 路 D1；支持 MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG 解码，兼容 QCIF~32MP 全分辨率
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	编解码器采集输出模组
	1.输出接口：20路HDMI输出，单口最高3840×2160@60，支持自定义分辨率；支持每屏1/4/6/9/16/25/36分割、M×N自由开窗漫游，单屏最大36路开窗，支持多屏融合拼接、跨屏毫秒同步、OSD文字自定义叠加、预案轮巡、自定义大屏底色/高清底图
2.采集输入：2路 HDMI+2路 DP 采集输入，最高4K@60采集，支持电脑、视频会议画面上墙；输入采集最大1080P@60编码
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	编解码器音频接口模组
	1.音频与外设：1组3.5mm音频输入+输出语音对讲接口；音频支持PCM/G711；4路USB、1路RS485串口
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品，及整体设备的安装调试。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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