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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	曲臂升降作业模组等采购项目
	曲臂升降作业模组
	臂杆结构：三节伸缩主臂 + 独立 1m 辅助小臂
平台离地高度≥16m，整机最大作业高度≥18m
最大水平工作伸距≥7.4m
回转机构：整机上部 360°无死角连续旋转
全部臂架内置过载、极限高度、极限幅度三重机械 + 电子限位
臂架材质高强度合金结构钢，防锈喷砂喷涂处理
承载冗余：满足平台载重≥200kg 满载举升无形变、抖动
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，具有升降机销售业绩不少于10万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	底盘行走支撑模组
	行走履带：黑色橡胶伸缩履带，履带间距可调；最大行驶速度≥1.5km/h
爬坡能力≥30%，侧向允许倾斜≥20%
四支腿最大落差适配≥1.2m，自动一键调平
支腿展开支撑面积 3.1m×3.7m
动力双配置：柴油发动机 + 220V 交流外接电源
收藏尺寸约束（底盘决定整机基础尺寸）：收藏宽度≤0.8m、收藏高度≤2.0m、收藏长度≤5.65m
配套底盘安全倾角传感器、支腿到位锁止检测开关
满足户外 - 20℃~+40℃、95% 湿度环境长期运行
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电控液压控制模组
	控制方式：全液压比例控制，动作无级调速
标配有线液晶遥控器，实时显示整机故障代码、高度、幅度、支腿状态
配套独立无线遥控套件，支持远距离行走、升降、回转操作
液压系统带过载泄压、失压自动锁止保护
电控系统具备高低温适应能力，-20℃低温启动无故障
全部线缆阻燃耐油，满足电力设备安全防护要求
内置整机故障自检程序，匹配国网设备监造、出厂试验要求
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	操作平台配套安全组件
	工作斗外部尺寸≥0.9m×0.8m×1.1m
平台额定载重≥200kg，内置称重超载报警 + 强制锁止
多重安全装置：红外防撞、机械限位、上下双急停开关
平台绝缘适配电网 10kV/35kV 常规停电检修作业需求
平台自带局部操作手柄，可独立控制升降回转
防腐防水结构，适应户外高湿、e 级污秽等级环境
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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