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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	全地形运输装置等采购项目
	全地形运输装置
	1、尺寸与载荷：
1）长×宽×高≤6100x2600x2700 mm；
2）整备质量≤7000kg；
3）额定载重 ≥2000kg；
4）载人数≥4；
5）轮胎宽度≥650mm，轮胎直径≥1100mm；
2、动力系统：
1）发动机功率≥115 kw；
3、变速箱：自动挡变速箱；
4、通过性与机动性
1）公路最大速度≥55 km/h；
2）水中最大行驶速度≥5 km/h；
3）最小离地间隙≥350 mm；
4）最大爬坡度≥30°；
5）最大侧倾坡≥20°；
6）越壕宽≥1.2m；
7）越障高≥0.6m；
5、材料
1）驾驶室材料：铝合金；
2）车体材料：高强度钢；
6、工作环境：-45℃—+50℃。
7、其他要求：
车辆应配备独立减震座椅以提升平顺性，采用液晶仪表显示行车信息，安装盲区监控系统确保变道安全，全车内饰采用软包材料提升质感与安全性，设置夜间360°LED照明系统保障全向视野，并配置高强度防护保险杠。各功能须符合国家相关标准，性能可靠、集成良好。 
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，具有运输或应急装备销售业绩不少于80万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	电动绞盘装置
	24V 电动绞盘，牵引力不低于5吨。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	水上推进装置
	需与车辆底盘及整车结构充分适配，安装位置、接口尺寸、重量分布及重心位置应经过合理设计，不得干涉车辆原有的动力、传动、转向、制动及悬挂系统。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品，及整体设备的安装调试。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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