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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	AGV导航模组等采购项目
	AGV导航模组
	1、导航方式：采用激光导航，通过墙面安装激光定位柱进行定位，实现AGV行驶路径的实时纠偏。
2、定位精度：导航停车精度及举升精度均不低于±10mm。
3、路径与调度：应具备行走路径规划功能（含取放货站点规划），调度系统可依据就近原则选择空闲AGV，实现交叉路口等待、空闲AGV避让忙碌AGV等交通管制功能，并预留今后增加多台AGV的避让、调度功能及变更行走路径功能。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，具有仓储设备销售业绩不少于170万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	AGV驱动模组
	1、行走性能：AGV最大行驶速度不低于1.2m/s，调速范围为0至1.2m/s无级可调；行走方向须具备前进、后退、拐弯、原地旋转功能。
2、驱动单元：驱动电机选用三相交流异步电机，配套三相交流异步电机控制器。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	车架模组
	1、车体形式：AGV车体应为全向式钢焊结构，采用6mm、10mm、16mm、22mm厚度Q235及Q345B钢材，经激光切割下料、气保焊焊接成型，表面进行喷漆处理。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电源模组
	1、供电方式：AGV采用锂电池供电。
2、充电方式：采用自动充电方式。充电站电源输出电压为24V，额定功率不低于3kW，充放比按1:3配置，甲方提供380V输入电源。3、手动充电：当AGV亏电时，应自行行驶至充电位置并发出报警，由人工控制完成充电操作。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	核心控制模组
	1、硬件配置：AGV车体内部须装X86架构工业计算机，配备不小于12寸触摸彩色液晶显示器，操作界面为全中文显示。
2、控制功能：通过PLC控制油泵及阀组通断，实现货叉升降控制；通过激光导航仪按程序设定自动完成AGV的加速、减速、转弯、停车、避让等动作。
3、显示与监控：显示器须实时显示AGV当前位置、小车运行状态、电池剩余电量、所有故障报警信息及解决方向提示，并以图形化方式显示AGV运行轨迹。
4、操作模式：小车工作模式须具备两种——全自动模式（按调度系统指令工作）和手动模式（手动选择搬运任务，不经过调度系统）。行走过程中应有声光提示，车体设有紧急停止按钮，关键参数更改须设置权限保护。
5、无线通讯：AGV须带有无线通讯设备（WIFI），与调度系统实时交互，搬运站点由业务系统派发任务，AGV执行搬运任务。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	安全防护模组
	1、激光防撞：配备激光障碍传感器，最大探测距离≥4m，检测范围270°，可分为8个检测区域并独立调节检测距离。当检测到区域内存在障碍物时，AGV自动做出减速、停车动作，障碍物解除后自动恢复行走。
2、柔性防撞触边：AGV前方须安装具有行人保护能力的柔性防撞触边，保证撞击不对人员产生伤害。触边接触障碍后小车立即停止，障碍解除后须人工恢复行走。
3、声光报警与急停：车体上方装有声光报警装置，行驶过程中发出警灯闪烁和警示音；车体设有急停按钮，特殊情况可紧急停车。
4、脱线保护：AGV须设有脱线保护功能，当行驶路径导引信号异常时立即停车并发出脱线报警，防止失控造成损害。
5、设计原则：设备设计须优先考虑人员、产品安全及环境影响。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	站驾式电动液压搬运模组
	额定载荷≥2000kg，载荷中心距≥600mm，轴距≥1394mm，整机重≤1420kg；聚氨酯轮胎，轮数1×+1/4，驱动/承重轮距≥634/380mm；起升≥3000mm，货叉最低≤90mm；总长（收/展）≤2035/2557mm，总宽≤850mm，货堆垛60/190/1150mm，过堆垛570/680mm，离地≥28mm；直角通道（横置/纵置）≤2610/2971、2580/2971mm；转弯半径≤1738/2099mm；行驶速度（满载/空载）≥5.5/6.0km/h，起升速度（满载/空载）≥0.13/0.16m/s，下降速度（满载/空载）≥0.32/0.23m/s，爬坡≥（满载/空载）8/16%。
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	重型笼式存储模组
	1.全金属材质，尺寸：1200×1000×890mm；
2.最大荷载2T
	套
	65
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	物料承托模组
	1.塑料材质，内置钢管
2.尺寸：1200×1000×150mm；
3.最大荷载：静载≥5T。
	套
	190
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	周转存储模组
	1.塑料材质
2.尺寸：640×430×200mm
	套
	230
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	横梁货架模组
	1.尺寸：2500×1000×4500mm
2.单层承载≥4000KG
3.颜色：灰色或蓝色
	套
	30
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	液压搬运模组
	1.荷载≥2T
2.操作模式：手动
3.货叉长度：≥1150mm
4.货叉外宽：≥550mm
5.货叉最低高度：≤85mm
6.货叉最高高度：≥195mm
7.货叉材质：优质钢板
8.前轮：双轮结构
9.起升速度：≥70mm/次
	套
	9
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	手推车
	1.不锈钢材质
2.载重≥1000kg
3.台面尺寸：长度≥1200mm，宽度≥600mm（可根据实际需求进行调整）
4.层板数：单层平板
5.台面钢板厚度：≥1.0mm
6.脚轮类型：2个定向轮+2个万向轮
脚轮带刹车装置
	套
	9
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	消防报警模组
	1.标配1个操作单元，配备4.3寸彩色显示屏；
2.配置2个信号回路；采用11S协议时，单回路最大带载200点；采用62S协议时，单回路最大带载252点；
3.标配6组手动直接控制输出，可手动快速启停关联消防设备；
4.标配8组手动总线联动控制输出，支持多设备联动管控；
5.内置1台打印机，采用串口连接方式；
6.配备2组继电器触点，触点容量为1A@24VDC；火警、故障继电器支持无源常开、无源常闭输出模式切换；
7.外部CAN接口：1个，RS232接口：1个；USB接口：1个；
8.工作环境温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%RH，无凝露；
9.设备重量：约6.5kg-6.9kg（批次轻微浮动）
10.设备外形尺寸：长×宽×高 340mm×80mm×460mm
	套
	6
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	光束探测模组
	1.探测方式：主动红外对射，四光束栅格同步探测
2.有效探测距离：5m～100m（室内标准工况）
3.工作电压：DC 12V/24V 通用消防电压
4.响应时间：≤500ms，探测响应灵敏迅速
5.防护等级：IP54，防尘、防溅水，适配室内常规环境
6.工作环境：环境温度-20℃～+60℃，相对湿度≤95%RH（无凝露）
7.信号输出：支持开关量、总线信号输出，具备故障、报警双信号反馈功能
8.核心特性：自带防拆报警、抗强光干扰、防小动物误触发功能，运行稳定
	套
	32
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	手动报警模组
	1.工作电压：DC 24V
2.启动方式：人工按压/击碎防护玻璃触发
3.信号输出：无源常开触点信号，可直接接入消防报警主机
4.复位方式：专用配套钥匙手动复位
5.防护等级：IP30，有效防尘
6.安装高度：距地面1.3m～1.5m
7.工作环境：温度-10℃～+55℃
	套
	20
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	声光报警模组
	1.工作电压：DC 24V
2.声响强度：1m范围内分贝≥85dB
3.灯光配置：高亮红色频闪警示灯
4.闪光频率：1Hz±0.2Hz
5.设备功耗：静态功耗≤10mA，报警工作功耗≤120mA
6.防护等级：室内款IP30，室外款IP65，可按需选配
7.工作环境：-20℃～+60℃
	套
	40
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	应急照明模组
	1.主电电压：AC 220V
2.备用电源：内置大容量锂电池
3.应急时长：标准应急续航≥90min
4.光源类型：高亮LED光源，功耗低、亮度高、寿命长
5.设备功率：常规功率3W～8W
6.启动模式：主电断电自动切换应急模式
7.安装方式：支持壁挂、吸顶、嵌顶多种安装方式
8.充电时长：满电充电时长≤24h
9.防护等级：IP30
	套
	40
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	安全出口标识模组
	1.工作电压：AC 220V市电，内置应急备用电源
2.应急时长：断电后持续发光≥90min
3.光源配置：LED高亮发光，支持单面、双面发光款式
4.可视距离：室内有效可视距离≥25m
5.显示内容：标配安全出口字样、双向/单向疏散箭头指示
6.安装方式：可安装于门框上方、墙体低位（距地0.3m）
7.防护等级：IP30
	套
	20
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	安全工具存储模组
	1.柜体材质：优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防锈防腐蚀
2.常规尺寸（长×宽×高）：800mm×400mm×1800mm，支持定制尺寸
3.柜体结构：内置多层可调隔板，配备防盗专用门锁
4.核心功能：防尘、防潮、防腐蚀，高配款自带智能除湿装置
5.适配存放：绝缘靴、绝缘手套、验电器、接地线、安全帽等安全工器具
6.承载性能：单层隔板均载≥30kg
	套
	7
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	消防工具存储模组
	1.柜体材质：冷轧钢板/不锈钢可选，表面防火防锈专用喷涂
2.常规尺寸（长×宽×高）：900mm×450mm×1900mm
3.柜体配置：分区隔层、专用工具挂架、防盗锁具
4.适配存放：消防水带、消防水枪、灭火器、消防斧、消防桶、防火沙、防火毯等消防器材
5.设备特点：透明可视柜门，柜体耐冲击、不易损坏
	套
	7
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	红外报警模组
	1.系统架构：由红外发射端、接收端、报警主机、联动模块组成
2.通讯方式：支持有线总线传输、无线传输双模式可选
3.联动功能：可联动声光报警器、消防主机、监控设备、门禁系统同步动作
4.防护功能：全设备防拆保护，设备拆卸、故障时自动触发故障报警
5.抗干扰性能：有效抵御阳光杂光干扰、屏蔽小动物误触发
6.供电方式：系统集中DC24V供电，可搭配后备电源
	套
	10
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	智能门禁模组
	1.屏幕参数：7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600×1024；
2.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头，采用星光级图像传感器；
3.认证方式：支持人脸、刷卡、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
4.人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度＜0.2s，人脸验证准确率≥99%；人脸识别距离＞2m；
5.存储容量：本地支持1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；
6.可视对讲：支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
	套
	6
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	防爆照明模组
	1.额定功率：150W
2.安装方式：吊装
3.光源类型：LED
4.额定电压：AC220V，50Hz
5.防爆标志：ExdIICT6
6.防护等级：IP65
7.色温：5700K（正白光）
8.光效：≥110 lm/W
9.工作环境：温度-20℃～+55℃
10.材质：铸铝壳体，钢化玻璃灯罩，防腐抗冲击
11.防水、防尘、防爆、耐老化，适配危化区域、厂区室外、易燃易爆库房
	套
	34
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	室外探照模组
	1.额定功率：300W
2。光源类型：LED
3.额定电压：AC220V，50Hz
4.防护等级：IP66
5.色温：5700K正白光
6.光效：≥120 lm/W
7.照射角度：泛光型，大范围照明
8.工作温度：-25℃～+60℃
9.壳体材质：压铸铝+耐候塑胶
10.安装方式：支架壁挂/抱杆/地装通用
	套
	15
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	红外高清筒型摄像模组
	1.400万智能变焦筒型网络摄像机
2.采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测
3.分辨率≥2688×1520 @25 fps
4.支持512GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储
5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾，120 dB宽动态
6.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
7.配备支架
	套
	8
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	红外高清球型摄像模组
	1.6寸400万23倍网络红外球机
2.适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景
3.设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现文搜功能
4.采用高效补光阵列，红外补光150m
5.支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能
6.支持2560×1440@30fps高清画面输出
7.内置加热玻璃，有效除雾
8.支持双mic功能，拾音距离≥8m
9.支持512G microSD卡存储
10.配备支架
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	搁楼过道照明模组
	1规格尺寸：长度1200mm，长条形一体化灯具
2.额定功率：100W
3.光源类型：LED灯珠
4.输入电压：AC 220V，50Hz
5.光色：正白光，色温 5700K~6500K
6.光效：≥100lm/W，亮度均匀
7.防护等级：IP40，防尘防溅，适配室内环境
8.工作环境：-10℃~+50℃，相对湿度≤90%RH（无凝露）
9.安装方式：吸顶、吊装均可
10.材质：铝合金灯体+高透PC灯罩，散热好、防眩光、耐老化
	套
	31
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	网络硬盘录像模组
	1.2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
2.存储接口：8个SATA接口，可满配20TB硬盘
3.视频接口：2×HDMI，2×VGA
4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
5.报警接口：16路报警输入，4路报警输出
6.串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
7.USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
8.输入带宽：320Mbps
9.输出带宽：256Mbps
10.接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
11.解码能力：最大支持32×1080P
12.显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
13.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	监控硬盘模组
	1.容量：8TB
2.盘片尺寸：3.5英寸
3.接口：SATA 6.0 Gb/s（兼容SATA III）
4.转速：7200RPM
5.缓存：256MB
6.记录技术：CMR垂直磁记录（非叠瓦式 SMR）
7.重量：约0.75kg
8.尺寸（长×宽×高）：147×101.85×26.11mm
	套
	12
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	16口以太网交换模组
	1.端口数量：16 个千兆 RJ45 网口
2.传输标准：符合 IEEE 802.3、802.3u、802.3ab
3.端口速率：10/100/1000M 自适应
4.交换容量：≥32Gbps
5.包转发率：≥23.8Mpps
6.MAC 地址表：8K
7.传输模式：全 / 半双工自适应
8.输入电压：AC 100V~240V 50/60Hz
9.供电方式：内置电源
10.工作温度：0℃~40℃
11.存储温度：-40℃~70℃
12.相对湿度：10%~90% RH（无凝露）
13.安装方式：桌面放置、标准 19 英寸机柜安装
14.散热设计：无风扇静音散热
15.功能特性：端口自动翻转、线速转发、防雷设计，支持即插即用
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	43寸监控显示模组
	1.43寸
2.超高清屏
3.屏幕比例	16:9	
4.分辨率	3840×2160 (4K UHD)
5.刷新率≥60Hz
6.HDMI接口：≥2个
7.HDR支持：兼容HDR10、HLG
8.色域：DCI-P3 ≥90%
9.可视角度：水平/垂直 ≥178°
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	50寸监控显示模组
	1.50寸
2.超高清屏
3.屏幕比例	16:9	
4.分辨率	3840×2160 (4K UHD)
5.刷新率≥60Hz
6.HDMI接口：≥2个
7.HDR支持：兼容HDR10、HLG
8,色域：DCI-P3 ≥90%
9.可视角度：水平/垂直 ≥178°
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	弱电模组
	1.不锈钢材质；
2.尺寸500×600×180mm；
3.两侧配备防水散热孔
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	网络机柜模组
	1.外形尺寸（高×宽×深）：1600mm×800mm×600mm
2.标准高度：32U标准机架
3.标准制式：19英寸国际标准机架
4.主体材质：优质冷轧钢板
5.表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑，防锈、防腐蚀、耐刮擦
6.框架结构：一体焊接+加强横梁，承重稳固
7.配备550米六类网线（CAT6），符合 TIA/EIA 568-C.2、GB/T 50311 标准
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	智慧仓储管理模块
	包含台账管理模块、工单管理模块、出入库记录、盘点管理模块、试验管理模块、报废管理模块、人员管理模块、人员访问记录、设备管理模块和系统管理模块。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	移动端管控模块
	1.与智能仓储一体化作业终端平台数据实时同步；
2.支持物资档案查询、库存状态可视化；
3.具备超期预警、温湿度超限、待归还物资推送功能；
4.支持报废线上审核、流转记录追溯；
5.适配安卓手机，轻量化操作。
供一站式物资档案查询服务，一键查看物资基础资料、当前状态、存放库位、预试有效期及领用流转记录，在库、外借、缺货等库存状态实时可视化。此外，系统还具备在借物资待归还、温湿度超限告警推送、超周期工器具待预试、物资报废线上审核能力，覆盖物资日常管理全流程。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	RFID智能存储模组
	1.内部手套挂架、靴子挂架、安全帽挂架、绝缘杆挂架、脚扣挂架、挂包架等可选装配置。
2.尺寸：3600(长)×2000(高)×600(宽)/2400(长)×2000(高)×600(宽)mm
	套
	16
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	读写器模组
	工作频段：840～960MHz；
盘存标签峰值速度：＞900张/秒；
射频输出功率：0～33dBm，可调；
天线接口：≥4个；
通信接口：RS232、以太网、GPIO；
工作电压：DC 12～24V。
	套
	16
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	控制板组件
	主控芯片：性能不弱于ARM Cortex-M7；
红外传感器接口：2路；
存储：2MB Flash，512KB RAM；
外设接口：USB、CAN、RS485；
电源管理：宽压输入（DC 9-30V），过压/过流保护；
工作温度：-20℃～+70℃。
	套
	16
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	读写器外壳组件
	防护等级：IP54；
材质：铝合金+工业级密封条；
尺寸：约200mm×150mm×50mm；
安装方式：壁挂式或支架安装；
散热设计：被动散热片结构；
接口开孔：防水接头。
	套
	16
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	RFID工作平台模组
	1.集成RFID识别、触控操作、数据交互功能；
2.支持小件物资批量建档、出入库登记、标签绑定；
3.适配高频周转物资快速作业，识别精准无遗漏；
4.工业级防护，适配库房长期作业环境
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	RFID手持盘点模组
	1.尺寸：155(H)×74.5(W)×17.8(T)mm(手柄长121.4mm)
2.系统：Android 11
3.处理器 8核2.0GHz，RAM 3G，ROM 32GB
4.摄像头：500万前置摄像头，1300万顶置摄像头，高亮度LED闪光灯，显示屏：5.5寸，720×1440，5点电容触摸屏
5.NFC 支持协议：IS014443A/B,IS015693,读取距离：0~5cm
6.电池：可拆卸锂离子聚合物电池3.8V 7600mAh
7.无线通信：蓝牙 BT5.0 BLE，Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G5G双频，支持快速漫游
8.USB USB TYPE-C接口，支持0TG,充电5V 2A
9.防尘防水：IP65
10.便携式移动作业，远距离批量读取标签；
11.读取距离≥3m；
	套
	8
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	射频电子标签
	1.超高频无源标签，抗金属干扰；
2.存储物资唯一身份信息，适配各类电力工具、备件；
3.耐磨损、耐腐蚀，使用寿命长；
4.读取稳定，适配全场景物资赋码管控
	套
	3600
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	双模标签打印模组
	1.打印方式：热转印、热敏
2.分辨率：300 dpi
3.最大打印速度：8ips(203.2mm/s)
4.最大打印宽度：4.16″(105.7mm)
5.最大打印长度：59″(1500mm)
6.MPU：64位总线，四核，最大主频1.8GHz
7.内存：2GB DDR RAM, 8GB Flash ROM
8.RFID功能：支持 UHF EPC Gen 2, ISO 18000-6C协议（仅RFID机型支持）
9.接口RS-232串口，10/100/1000 Mbps 以太网口，USB DEVICE 2.0，USB HOST
10.显示屏4.5″LCD电容触控屏
11.电源额定值100~240V AC,50/60Hz
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	人脸识别门禁模组
	1.采用8英寸液晶屏，屏幕显示分辩率达到1280×800
2.采用200万CMOS双目摄像头，支持真实宽动态
3.工作温度支持-30至60℃，可适应各种环境
4.支持IP65防护等级
5.采用高性能图像传感器
6.支持5万个用户、5万张人脸、10万张卡、30万条记录
7.支持人脸、IC卡、密码等多种识别方式
8.支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置
9.支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围
	套
	9
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	室内高清监控模组
	1.400万 1/2.7" CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机
2.最低照度：彩色：0.005Lux @（F1.2，AGC ON），0Lux with IR
3.宽动态：数字宽动态
4.焦距&视场角：4mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2°；
5.红外波长范围：850nm
6.防补光过曝：支持
7.补光灯类型：红外灯
8.补光距离：最远可达50m
9.最大图像尺寸：2560×1440
10.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
11.网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
12.供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
13.防护:IP66
	套
	15
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	温湿度传感模组
	1.防护等级：聚碳高强度外壳，防水防尘，牢固可靠；
2.整机尺寸：86mm×86mm×26mm
3.整机外观：高品质液晶显示器，实时显示设备当前温湿度，自带防尘按键；
4.供电方式：10-30vdc
5.设备功耗：0.4w
6.硬件保护：硬件电路支持线路反接故障保护
7.接线方式：接线端子采用军工级弹簧式免螺丝端子
8.默认精度：湿度±3%RH(60%RH,25℃)；温度±0.5℃（25℃）；
9.变送器电路工作环境：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH。
10.探头工作温度：-40℃~+120℃ 默认：-40℃~+80℃
11.探头工作湿度：0%RH-100%RH
12.温度显示分辨率：0.1℃
13.湿度显示分辨率：0.1%RH
	套
	9
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	空调控制模组
	1、供电方式：①、10-30vdc宽压供电，电源插头同时适用于电源插头可同时适应输出为5.5mm×2.1mm×11mm或5.5mm×2.5mm×11mmDC圆孔插头。②、10-30vdc宽压供电，端子供电
2、设备功耗：0.3w
3、防护等级：聚碳高强度外壳，牢固可靠； 
4、设备尺寸：产品尺寸：122mm×102mm×36mm；液晶屏尺寸：76mm×53mm。
5、硬件保护：硬件电路支持线路反接故障保护
6、通讯接口：带有485接口，可通过MODBUS-RTU协议代替遥控器对空调进行控制。
	套
	10
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	智能仓储一体化作业终端模组
	1、外观：27寸竖直触摸屏 双目摄像头
2、底部接口：RJ45网口×1，开关电源×1，电源接×1，穿线孔×1
3、设备尺寸：470（长）×550（宽）×1750（高）mm
	套
	7
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	智能仓储业务数据中台
	1、承载全套系统数据运算、存储、交互工作；
2、性能稳定，支持多设备联动、大数据存储；
3、具备数据备份、故障自愈功能；
4、适配国网内网运行环境，数据安全合规
配套集成接入调试服务
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	视频存储模组
	1、1.5U标准机架式网络硬盘录像机，ATX电源，支持满配8TB硬盘（总容量可达32TB)
2、1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持4K输出
3、2个10M/100M/1000Mbps网口
4、报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出
5、输入带宽：160Mbps
6、输出带宽：80Mbps
7、接入能力：8路/16路H.264、H.265格式高清码流接入
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	视频监控存储模组
	安装在视频存储设备中，容量为4T，用于存储视频录像。
	套
	8
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	数据透传通信模组
	1.依托 4G 网络提供无线网络与有线网口，实现设备联网、数据传输，保障现场网络稳定接入。
2.含物联网卡
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	普通货品存储模组
	1.用于存储货品。
2.尺寸：600×2000×2400mm
	套
	17
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	货品存储模组
	1.根据库房存储物品的尺寸、外形、重量定制的货架
2.配套4套标识标牌，用于区域指引、设备标注、信息公示，规范现场环境，便于识别与管理。
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品，及整体设备的安装调试。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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