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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	RFID读写器模块等采购项目
	RFID读写器模块
	尺寸55.8×35.5×6mm，重量≤21g；
空口协议ISO18000-6C & Gen 2X；
灵敏度-87dBm@10%BER；
功率5~33dBm可调；
盘存峰值速度≥1000 tags/s；
识读距离≥5m(2.5dBi陶瓷天线)；
通信UART串口，波特率9600~921600bps；
电压DC 3.6~5.25V；
功耗6.75W(峰值)/0.75W(待机)；
工作温度-25~+65℃
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，具有仓储设备销售业绩不少于20万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	飞行器基站模块
	重量≤34kg；
尺寸舱盖开启1228×583×412mm/闭合570×583×465mm；
输入电压100~240V(AC)，功率≤1000W；
工作温度-25~45℃，防护IP55；
可收纳无人机1台，最大降落风速8m/s，运行海拔≥4000m；
RTK基站支持GPS(L1/L2)/BeiDou2/BeiDou3/GLONASS(L1/L2)/Galileo(E1/E5B)；
RTK定位精度：水平1cm+1ppm(RMS)，垂直2cm+1ppm(RMS)
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	飞行模块
	飞行器裸机重量≤1410g，最大起飞重量1610g；
飞行器尺寸335×398×153mm（不含桨叶）；
轴距：对角线463.2mm，左右359.9mm，前后291.4mm；
最大上升速度6m/s(普通)/8m/s(运动)，最大下降速度6m/s；
工作环境温度-20~45℃，防护等级IP54；
广角相机影像传感器：4/3 CMOS，有效像素2000万；
含无人机、遥控器、4G模块、各设备3年保险
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	智能盘点模块
	全场景三维孪生可视化(洛书3.0)，含机场/无人机/堆场/库位/电缆/环网柜模型；
AI识别率≥95%，支持多规格电缆区分与环境自适应；
航点视频抽帧识别、区域防重复、库存实时比对、库位红绿标注、堆垛机一对一与室外一对多适配；
盘点记录查询/视频回溯/全流程可追溯；
含视频管理、机场运维、飞行任务/航线/设备远程管控；
MQTT通信同步，堆垛机与无人机盘点通信隔离；
多系统嵌入融合展示(沙盒隔离)；
分屏自适应，各窗口独立盘点互不干扰；
一键盘点新旧隔离，含接口调试与数据验证
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	摄像机模块
	尺寸332×182×222mm，重量≤7.7kg；
传感器1/1.8" progressive scan CMOS；
最低照度彩色0.005Lux/黑白0.001Lux/0 Lux(IR)；
焦距5.9~188.8mm，32倍光学变倍；
视场角水平59.0°~1.5°/垂直34.2°~0.9°/对角67°~1.8°(广角-望远)；
主码流50Hz 25fps/60Hz 24fps，支持4K(3840×2160)；
工作温度-40~70℃，湿度≤95%
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	数据终端模块
	AI算力≥21TOPS；
CPU 6核64位；
GPU 384核Volta；
内存8GB LPDDR4x；
存储16GB eMMC；
4K编解码(HEVC)4编6解；
IO:千兆网×2/USB3.0×2/MIPI/CAN/HDMI/串口/GPIO；
扩展:Mini-PCIE/M.2(WiFi/NVME/5G)/SIM/TF；
供电12-24Vdc；
尺寸189×97×57.5mm；
重量≤1.2kg；
防护IP50；
温度-25~60℃满载/60~70℃降频；
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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