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	项目名称及包号
	服务内容
	主要技术要求
	数量
	单位
	工期
	质保期（不低于）
	专用资格要求
	专用业绩要求

	智能巡检终端综合技术服务项目（包1）
	远程智能巡视-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单台摄像机报价。
	1300
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	不接受联合体投标
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日，投标人具有机器人或摄像机技术服务业绩。注：业绩必须提供对应的合同复印件及发票和相应查验截图。

	
	远程智能巡视-驻场技术服务
	进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目交底、现场安全措施评估和辅助安全监督，现场项目实施和安全监护全过程服务、施工项目质量和进度信息反馈跟进、辅助沟通方案变更及变更信息采集，直至项目竣工验收并提供竣工资料。按照单台摄像机报价。
	500
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	远程智能巡视-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成远程智能巡视系统部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按照调试单台摄像机报价。
	1300
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道机器人-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照每米轨道报价。
	1800
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道检测机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成隧道检测机器人的部署调试（含防火门、控制箱、通信箱等相关调试），集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按机器人调试长度每米报价
	1800
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道消防机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成隧道消防机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按机器人调试长度每米报价
	180
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轨道机器人-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单个小室报价。
	4
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轨道机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成室内轨道机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按单台机器人报价
	4
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轮式升降机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成室内轮式升降机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按单台机器人报价
	2
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务（500kV以上站）
	500kV变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	4
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务（220-330kV站）
	220-330kV变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	4
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务(110kV及以下站)
	110kV及以下变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（换流站、1000kV及以上站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人激光扫图及验证、标准点位梳理、后台通讯配置搭建、智巡集控等系统接入工作。最终达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。服务变电站电压等级为换流站、1000kV及以上站，不含点位调试。
	2
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（500kV-750kV）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为500kV及以上且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	3
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（220kV-330kV站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为220kV-330kV且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	5
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（110kV及以下站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为110kV及以下且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（一站多机）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。一站多机型站点，每多出一台机器人，按照单台机器人报价。
	3
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（升级类）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的升级部署、运行调试、集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按照预置点位报价。
	2400
	预置点位
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（扩容类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的扩容区域的预置点位增补调试，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位报价。
	2400
	预置点位
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-继保室内屏柜检测调试技术服务
	按照设计方案、甲方系统调试规范及业主要求，完成轮式变电站巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到验收标准（含按照含进出小室的卷帘门及挡鼠板调试，扫图、小室内无线通讯调试等）并取得验收报告等，按照每面屏柜报价。
	20
	屏
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	变电站巡视系统后台融合技术服务（含室外机器人）
	对变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人进行升级，更新原有后台系统版本、优化目录结构，并将不同巡视系统后台融合，接入集控系统。
	2
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	变电站巡视系统后台融合技术服务（不含室外机器人）
	对变电站室内轨道机器人进行升级，更新原有后台系统版本、优化目录结构，并将不同巡视系统后台融合，接入集控系统。
	2
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	综合用工
	为完成项目交付，但本合同未约定相关定价的工作内容。因业主方、甲方原因产生的临时性工作，事先经甲方认可后，按技术服务综合工日结算。
	200
	工日
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	劳务用工
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，在规定期限内完成巡检机器人、智能巡视调试及接入等劳务工作，通过甲方验收。
	510
	工日
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	智能巡检终端综合技术服务项目（包2）
	远程智能巡视-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单台摄像机报价。
	1150
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	不接受联合体投标
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日，投标人具有机器人或摄像机技术服务业绩。注：业绩必须提供对应的合同复印件及发票和相应查验截图。

	
	远程智能巡视-驻场技术服务
	进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目交底、现场安全措施评估和辅助安全监督，现场项目实施和安全监护全过程服务、施工项目质量和进度信息反馈跟进、辅助沟通方案变更及变更信息采集，直至项目竣工验收并提供竣工资料。按照单台摄像机报价。
	450
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	远程智能巡视-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成远程智能巡视系统部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按照调试单台摄像机报价。
	1150
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道机器人-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照每米轨道报价。
	1600
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道检测机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成隧道检测机器人的部署调试（含防火门、控制箱、通信箱等相关调试），集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按机器人调试长度每米报价
	1600
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道消防机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成隧道消防机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按机器人调试长度每米报价
	160
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轨道机器人-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单个小室报价。
	4
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轨道机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成室内轨道机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按单台机器人报价
	4
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轮式升降机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成室内轮式升降机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按单台机器人报价
	2
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务（500kV以上站）
	500kV变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	4
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务（220-330kV站）
	220-330kV变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	4
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务(110kV及以下站)
	110kV及以下变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（换流站、1000kV及以上站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人激光扫图及验证、标准点位梳理、后台通讯配置搭建、智巡集控等系统接入工作。最终达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。服务变电站电压等级为换流站、1000kV及以上站，不含点位调试。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（500kV-750kV）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为500kV及以上且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	3
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（220kV-330kV站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为220kV-330kV且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	4
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（110kV及以下站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为110kV及以下且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（一站多机）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。一站多机型站点，每多出一台机器人，按照单台机器人报价。
	3
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（升级类）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的升级部署、运行调试、集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按照预置点位报价。
	2000
	预置点位
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（扩容类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的扩容区域的预置点位增补调试，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位报价。
	2000
	预置点位
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-继保室内屏柜检测调试技术服务
	按照设计方案、甲方系统调试规范及业主要求，完成轮式变电站巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到验收标准（含按照含进出小室的卷帘门及挡鼠板调试，扫图、小室内无线通讯调试等）并取得验收报告等，按照每面屏柜报价。
	18
	屏
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	变电站巡视系统后台融合技术服务（含室外机器人）
	对变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人进行升级，更新原有后台系统版本、优化目录结构，并将不同巡视系统后台融合，接入集控系统。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	变电站巡视系统后台融合技术服务（不含室外机器人）
	对变电站室内轨道机器人进行升级，更新原有后台系统版本、优化目录结构，并将不同巡视系统后台融合，接入集控系统。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	综合用工
	为完成项目交付，但本合同未约定相关定价的工作内容。因业主方、甲方原因产生的临时性工作，事先经甲方认可后，按技术服务综合工日结算。
	160
	工日
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	劳务用工
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，在规定期限内完成巡检机器人、智能巡视调试及接入等劳务工作，通过甲方验收。
	480
	工日
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	智能巡检终端综合技术服务项目（包3）
	远程智能巡视-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单台摄像机报价。
	1000
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	不接受联合体投标
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日，投标人具有机器人或摄像机技术服务业绩。注：业绩必须提供对应的合同复印件及发票和相应查验截图。

	
	远程智能巡视-驻场技术服务
	进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目交底、现场安全措施评估和辅助安全监督，现场项目实施和安全监护全过程服务、施工项目质量和进度信息反馈跟进、辅助沟通方案变更及变更信息采集，直至项目竣工验收并提供竣工资料。按照单台摄像机报价。
	360
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	远程智能巡视-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成远程智能巡视系统部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按照调试单台摄像机报价。
	1000
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道机器人-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照每米轨道报价。
	1400
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道检测机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成隧道检测机器人的部署调试（含防火门、控制箱、通信箱等相关调试），集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按机器人调试长度每米报价
	1400
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道消防机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成隧道消防机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按机器人调试长度每米报价
	140
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轨道机器人-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单个小室报价。
	3
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轨道机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成室内轨道机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按单台机器人报价
	3
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轮式升降机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成室内轮式升降机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按单台机器人报价
	1
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务（500kV以上站）
	500kV变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	4
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务（220-330kV站）
	220-330kV变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	3
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务(110kV及以下站)
	110kV及以下变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（换流站、1000kV及以上站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人激光扫图及验证、标准点位梳理、后台通讯配置搭建、智巡集控等系统接入工作。最终达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。服务变电站电压等级为换流站、1000kV及以上站，不含点位调试。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（500kV-750kV）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为500kV及以上且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	2
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（220kV-330kV站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为220kV-330kV且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	3
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（110kV及以下站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为110kV及以下且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（一站多机）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。一站多机型站点，每多出一台机器人，按照单台机器人报价。
	2
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（升级类）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的升级部署、运行调试、集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按照预置点位报价。
	1600
	预置点位
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（扩容类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的扩容区域的预置点位增补调试，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位报价。
	1600
	预置点位
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-继保室内屏柜检测调试技术服务
	按照设计方案、甲方系统调试规范及业主要求，完成轮式变电站巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到验收标准（含按照含进出小室的卷帘门及挡鼠板调试，扫图、小室内无线通讯调试等）并取得验收报告等，按照每面屏柜报价。
	16
	屏
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	变电站巡视系统后台融合技术服务（含室外机器人）
	对变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人进行升级，更新原有后台系统版本、优化目录结构，并将不同巡视系统后台融合，接入集控系统。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	变电站巡视系统后台融合技术服务（不含室外机器人）
	对变电站室内轨道机器人进行升级，更新原有后台系统版本、优化目录结构，并将不同巡视系统后台融合，接入集控系统。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	综合用工
	为完成项目交付，但本合同未约定相关定价的工作内容。因业主方、甲方原因产生的临时性工作，事先经甲方认可后，按技术服务综合工日结算。
	130
	工日
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	劳务用工
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，在规定期限内完成巡检机器人、智能巡视调试及接入等劳务工作，通过甲方验收。
	440
	工日
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	智能巡检终端综合技术服务项目（包4）
	远程智能巡视-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单台摄像机报价。
	900
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	不接受联合体投标
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日，投标人具有机器人或摄像机技术服务业绩。注：业绩必须提供对应的合同复印件及发票和相应查验截图。

	
	远程智能巡视-驻场技术服务
	进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目交底、现场安全措施评估和辅助安全监督，现场项目实施和安全监护全过程服务、施工项目质量和进度信息反馈跟进、辅助沟通方案变更及变更信息采集，直至项目竣工验收并提供竣工资料。按照单台摄像机报价。
	270
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	远程智能巡视-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成远程智能巡视系统部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按照调试单台摄像机报价。
	900
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道机器人-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照每米轨道报价。
	1200
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道检测机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成隧道检测机器人的部署调试（含防火门、控制箱、通信箱等相关调试），集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按机器人调试长度每米报价
	1200
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道消防机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成隧道消防机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按机器人调试长度每米报价
	120
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轨道机器人-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单个小室报价。
	2
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轨道机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成室内轨道机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按单台机器人报价
	2
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轮式升降机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成室内轮式升降机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按单台机器人报价
	1
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务（500kV以上站）
	500kV变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	2
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务（220-330kV站）
	220-330kV变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	3
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务(110kV及以下站)
	110kV及以下变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（换流站、1000kV及以上站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人激光扫图及验证、标准点位梳理、后台通讯配置搭建、智巡集控等系统接入工作。最终达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。服务变电站电压等级为换流站、1000kV及以上站，不含点位调试。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（500kV-750kV）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为500kV及以上且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（220kV-330kV站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为220kV-330kV且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	2
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（110kV及以下站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为110kV及以下且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（一站多机）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。一站多机型站点，每多出一台机器人，按照单台机器人报价。
	2
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（升级类）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的升级部署、运行调试、集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按照预置点位报价。
	1200
	预置点位
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（扩容类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的扩容区域的预置点位增补调试，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位报价。
	1200
	预置点位
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-继保室内屏柜检测调试技术服务
	按照设计方案、甲方系统调试规范及业主要求，完成轮式变电站巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到验收标准（含按照含进出小室的卷帘门及挡鼠板调试，扫图、小室内无线通讯调试等）并取得验收报告等，按照每面屏柜报价。
	14
	屏
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	变电站巡视系统后台融合技术服务（含室外机器人）
	对变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人进行升级，更新原有后台系统版本、优化目录结构，并将不同巡视系统后台融合，接入集控系统。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	变电站巡视系统后台融合技术服务（不含室外机器人）
	对变电站室内轨道机器人进行升级，更新原有后台系统版本、优化目录结构，并将不同巡视系统后台融合，接入集控系统。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	综合用工
	为完成项目交付，但本合同未约定相关定价的工作内容。因业主方、甲方原因产生的临时性工作，事先经甲方认可后，按技术服务综合工日结算。
	100
	工日
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	劳务用工
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，在规定期限内完成巡检机器人、智能巡视调试及接入等劳务工作，通过甲方验收。
	340
	工日
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	智能巡检终端综合技术服务项目（包5）
	远程智能巡视-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单台摄像机报价。
	700
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	不接受联合体投标
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日，投标人具有机器人或摄像机技术服务业绩。注：业绩必须提供对应的合同复印件及发票和相应查验截图。

	
	远程智能巡视-驻场技术服务
	进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目交底、现场安全措施评估和辅助安全监督，现场项目实施和安全监护全过程服务、施工项目质量和进度信息反馈跟进、辅助沟通方案变更及变更信息采集，直至项目竣工验收并提供竣工资料。按照单台摄像机报价。
	180
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	远程智能巡视-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成远程智能巡视系统部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按照调试单台摄像机报价。
	700
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道机器人-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照每米轨道报价。
	1000
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道检测机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成隧道检测机器人的部署调试（含防火门、控制箱、通信箱等相关调试），集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按机器人调试长度每米报价
	1000
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道消防机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成隧道消防机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按机器人调试长度每米报价
	100
	米
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轨道机器人-辅助勘测技术服务
	项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单个小室报价。
	2
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轨道机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成室内轨道机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按单台机器人报价
	2
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轮式升降机器人-调试技术服务
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成室内轮式升降机器人的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按单台机器人报价
	1
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务（500kV以上站）
	500kV变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	2
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务（220-330kV站）
	220-330kV变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-辅助勘测技术服务(110kV及以下站)
	110kV及以下变电站项目现场土建、电气、设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，对甲方要求的安装点、浇筑开挖位置等信息进行测量并记录，反馈客户安装意向，按要求提交相关归档资料。按照单站报价。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（换流站、1000kV及以上站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人激光扫图及验证、标准点位梳理、后台通讯配置搭建、智巡集控等系统接入工作。最终达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。服务变电站电压等级为换流站、1000kV及以上站，不含点位调试。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（500kV-750kV）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为500kV及以上且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（220kV-330kV站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为220kV-330kV且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（110kV及以下站）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为110kV及以下且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（一站多机）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。一站多机型站点，每多出一台机器人，按照单台机器人报价。
	1
	台
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（升级类）
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，完成巡检机器人在变电站的升级部署、运行调试、集控接入（含集控端）、达到产品运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。按照预置点位报价。
	800
	预置点位
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-调试技术服务（扩容类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的扩容区域的预置点位增补调试，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位报价。
	800
	预置点位
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室外巡检机器人-继保室内屏柜检测调试技术服务
	按照设计方案、甲方系统调试规范及业主要求，完成轮式变电站巡检机器人在变电站的部署调试，集控接入（含集控端）、达到验收标准（含按照含进出小室的卷帘门及挡鼠板调试，扫图、小室内无线通讯调试等）并取得验收报告等，按照每面屏柜报价。
	12
	屏
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	变电站巡视系统后台融合技术服务（含室外机器人）
	对变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人进行升级，更新原有后台系统版本、优化目录结构，并将不同巡视系统后台融合，接入集控系统。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	变电站巡视系统后台融合技术服务（不含室外机器人）
	对变电站室内轨道机器人进行升级，更新原有后台系统版本、优化目录结构，并将不同巡视系统后台融合，接入集控系统。
	1
	站
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	综合用工
	为完成项目交付，但本合同未约定相关定价的工作内容。因业主方、甲方原因产生的临时性工作，事先经甲方认可后，按技术服务综合工日结算。
	60
	工日
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	劳务用工
	按照设计方案、甲方调试规范、业主单位技术要求，在规定期限内完成巡检机器人、智能巡视调试及接入等劳务工作，通过甲方验收。
	190
	工日
	1年（具体服务期以订单为准）
	12个月
	
	



具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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