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	项目名称及包号
	服务内容
	主要技术要求
	数量
	单位
	工期
	质保期(不低于）
	专用资格要求
	专用业绩要求

	智能巡检终端安装项目（包1）
	220kV及以下变电站摄像机安装（无立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成220kV及以下站点摄像机安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	1450
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	1. 有效的安全生产许可证：具备有效的安全生产许可证；
2. 有效的资质等级证书：具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；
3.备注：项目经理要求：
（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书。
（2）持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。提供项目经理自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。
项目部安全员：
（1）专职。
（2）持有政府主管部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书，具有从事2年及以上同类型工程施工安全管理经历。
（3）年龄要求：60周岁以下
（4）人员属性：正式员工。（提供安全员自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。）
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日止，投标人具有电子与智能化工程施工业绩。注：业绩必须提供对应的合同复印件及发票和相应查验截图。

	
	220kV及以下变电站摄像机安装（有立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成220kV及以下站点摄像机安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；立杆安装（包含基础开挖、地笼安装等）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类立杆防雨箱安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	500
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	330kV变电站摄像机安装（无立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成330kV及以上站点摄像机安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	30
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	330kV变电站摄像机安装（有立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成330kV及以上站点摄像机安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；立杆安装（包含基础开挖、地笼安装等）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类立杆防雨箱安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	25
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	500kV及以上变电站摄像机安装（无立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成500kV及以上站点摄像机安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	85
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	500kV及以上变电站摄像机安装（有立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成500kV及以上站点摄像机安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；立杆安装（包含基础开挖、地笼安装等）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类立杆防雨箱安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	60
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轨道安装总包
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成变电站室内轨道巡检机器人系统安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。50米及以内工程量总包方式报价包含铝合金轨道（50m轨道，截面120*100mm），滑触线100m安装。含固定放线、定位、打固定孔（4个/m）、安装、包含螺栓、连接件，定位设施安装，含绝缘脚手架。包含普通脚手架或绝缘脚手架。
	5
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	固定支架安装
	50米及以内工程量总包方式报价包含固定支架制作、安装、含螺栓、连接件。包含绝缘脚手架。
	5
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	机器人本体及配套设备安装
	机器人安装固定、上电测试；后台电脑、NVR、交换机后台安装等。
	5
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	通讯设备、线缆敷设及控制箱安装
	按小室为计价报价，通讯设备安装、线缆、光纤、网线敷设，含敷线所用管材、防护及防火处理、光纤接头等；电源线、控制线敷设，制作及挂线缆线序标牌，控制箱固定安装、上电测试。
	5
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	基建设施恢复
	按照小室核算为一项报价，天花板（非整体吊顶）、开槽恢复及施工痕迹修复，灯具移位。
	5
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	电动窗帘安装
	包含电动窗帘及附件。
	2
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	轨道安装
	参照轨道安装总包的项目内容，工程量超出50米部分，按照每米报综合单价。
	25
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	固定支架安装
	参照轨道安装总包的项目内容，工程量超出50米以外支架安装，按照完成每套报价。
	5
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道轨道安装
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成电缆隧道巡检机器人系统安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。轨道放线、定位、打固定孔、安装（乙方提供材不锈钢膨胀螺栓）；轻型轨道（含弯轨及坡轨拼接）及支架固定安装（含与支吊架连接的标准件安装）；机器人安装固定、限位块固定、端部堵头系统接地；隧道内照明灯、妨碍机器人轨道安装相关设施移动等（如有），含施工痕迹的修复；货物的装卸及保管；RFID点固定（含固定螺栓件）。包含普通脚手架或绝缘脚手架。
	1500
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	后台系统安装
	后台电脑、NVR、交换机等后台安装及设备调试；接入机器人系统联合测试。
	2
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	屏柜安装
	将屏柜安装于指定位置，含相应通讯及电源线接入，安装方式符合相应规范要求。
	2
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	电缆敷设
	电缆存储及下隧道、电源电缆铺设到隧道电缆桥架、悬挂标牌、含防护措施及防火处理。制作及挂电缆线序标牌，并达到业主等单位的验收标准。
	4000
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	光纤敷设
	光纤存储及下隧道、光纤敷设到隧道电缆桥架，悬挂标牌、含防护措施及防火处理，光纤熔接头等，并达到业主等单位的验收标准。
	4000
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	防火门安装
	防火门改造安装（包含现场改造）、防火门对应电源线及控制线布置、防火封堵等。
	15
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	控制箱或通讯箱（含AP等配件)安装
	控制箱或通讯箱固定及安装（含固定件）；箱子内部电源线接入及控制线接入；机器人充电座固定及电源线敷设。
	15
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	充电室装卸及安装
	充电室装卸及安装（含充电室吊装费）、散水岩修砌，充电室接地铺设，含接地材料；
	5
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	施工材料装卸及保管
	施工材料装卸及保管、微气象系统、无线网桥及天线安装防锈处理、后台机、NVR、路由器安装；
	5
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	通讯电缆敷设、固定及防火封堵处理
	通讯电缆敷设、固定及防火封堵处理，含所附属所需穿线管材；
	5
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	电缆敷设和挖掘电缆沟、疏通电缆通道、整理电缆盖板
	电缆敷设和挖掘电缆沟（深度≥60cm，长度50米以内）、疏通电缆通道、整理电缆盖板等（含因此造成破坏的恢复工作和敷设所需管材），超出50米外工程量按照用工结算。
	5
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	空调台制作
	空调台：M7砂浆砖砌、表面1:3砂浆抹灰空调平台，长*宽*高=850*400*500mm。
	5
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	破拆硬化路面
	破拆混凝土硬化路面及垫层，并清理，按每立方综合报价
	40
	立方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	破拆花砖路面
	破拆花砖路面及垫层，并清理，按每立方综合报价
	40
	立方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	10cm厚度3:7灰土基层+C25以上砼路面10cm厚
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成变电站室外巡检机器人系统安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。20cm场地平整及道路基槽整平并夯实，10cm3:7 灰土基层+C25以上砼路面10cm厚并夯实;含充电室基础增高部分和路面下直径50以内长度10m内的预埋穿线管;道路占用的草皮、石子清理等包含在本单价中，综合考虑养护。
	175
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	10cm厚度级配碎石+C25以上砼路面10cm厚
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成变电站室外巡检机器人系统安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。20cm场地平整及道路基槽整平并夯实，10cm3:7 灰土基层+C25以上砼路面10cm厚并夯实;含充电室基础增高部分和路面下直径50以内长度10m内的预埋穿线管;道路占用的草皮、石子清理等包含在本单价中，综合考虑养护。
	175
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	10cm无基层混凝土道路
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成变电站室外巡检机器人系统安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。10cm场地平整及道路基槽整平并夯实，C20（或C25）砼路面10cm厚;含充电室基础增高部分和路面下直径50以内长度10m内的预埋穿线管;道路占用的草皮、石子清理等包含在本单价中，综合考虑养护，现场模板安拆。
	175
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	道路厚度超出部分
	修筑道路面层超出10cm的部分，按照每平米增加1cm厚度报价。
	100
	厘米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	3：7灰土厚度超出部分
	修筑道路基层超出10cm的部分，按照每平米增加1cm厚度报价。
	100
	厘米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	级配碎石厚度超出部分
	修筑道路基层超出10cm的部分，按照每平米增加1cm厚度报价。
	100
	厘米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	路缘石安装
	长1.0米、高0.5米、厚0.2米以内或相同规格的砼路沿（侧、平）石），包工包料，总报价 （含不同石材之间的差价)
	500
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	辅助观测设备安装
	反光镜、电容器围网开孔并安装钢化玻璃（均按面积规格0.5m×0.5m以内，大于此面积时按比例调整），铝合金包边，含材料费，固定支架等成品单价。
	150
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	透水花砖铺设
	素土夯实≥0.93；10cm三七灰土或碎石垫层压实度≥0.93或水泥沙子比例1:3；30mm1:3干硬性水泥砂浆找平；面层铺装300×300×50mm透水花砖，勾缝充实，护坡美观，报综合单价。
	50
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	透水彩色混凝土
	在修筑混凝土路面毛面做透水混凝土面层5cm，按照做5cm彩色透水混凝土报综合单价。
	50
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	机器人砖混结构充电室修筑
	结构部分:充电室地基制作、钢筋混凝土条形地基浇筑、回填等；钢筋砼构件安装；墙体砌筑、梁柱混凝土修筑；墙面防潮层处理。建筑部分：地面浇筑；内外墙抹面，外墙瓷砖，顶棚刮腻子喷漆处理，所有屋面处理；屋顶防水处理；墙体保温层；散水岩修筑；充电室甲级防火卷帘门（1套）和防护门采购及安装；电气部分：充电室配电、照明、接地保护系统、电气控制系统敷设安装，控制传感器。安全措施防护、卫生清理，包工包料总包价。
	5
	室
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	自动卷帘门安装
	含卷帘门电机固定、卷帘门安装、门禁控制盒及控制箱固定，传感器安装，控制系统取电及控制线布线，接地等工作.（报价不包括砸墙开门洞，如有按照人工用工方式结算）
	5
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	自动挡鼠板安装
	包括挡鼠板电机安装、挡鼠板固定导槽、传感器安装、控制箱及走线安装等工作。
	5
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	综合用工
	为完成项目交付，但本合同未约定相关定价的工作内容，因业主方、甲方等原因产生的临时性工作，事先经甲方认可后,按清工计算的综合工日单价。（因业主安排与项目交付不相关的工作内容如仓库整理，电缆沟清理，站内卫生清理等工作不计费）
	200
	工日
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	怠工
	由于甲方或业主原因，导致项目现场无法开展工作、二次转移或多次转移产生的人工费记为怠工，产生怠工费双方各承担50%方式结算，按单日综合怠工人工费报单价。（天气、工作票办理、项目实施非甲方或业主原因产生施工转移等不计怠工费，包含在项目综合单价中）
	320
	工日
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	施工转移
	由于甲方或业主原因，导致项目停工现场无法开展工作造成的二次转移或多次转移，按转移距离报单价（项目实施非甲方或业主原因导致产生的施工转移距离不计费，包含在项目综合单价中）。
	20000
	公里
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	劳务用工
	按照设计方案、甲方施工规范、业主单位技术要求，在规定期限内完成巡检机器人、智能巡视施工服务等劳务工作，通过甲方验收。
	50
	工日
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	智能巡检终端安装项目（包2）
	220kV及以下变电站摄像机安装（无立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成220kV及以下站点摄像机安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	1250
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	1. 有效的安全生产许可证：具备有效的安全生产许可证；
2. 有效的资质等级证书：具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；
3.备注：项目经理要求：
（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书。
（2）持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。提供项目经理自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。
项目部安全员：
（1）专职。
（2）持有政府主管部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书，具有从事2年及以上同类型工程施工安全管理经历。
（3）年龄要求：60周岁以下
（4）人员属性：正式员工。（提供安全员自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。）
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日止，投标人具有电子与智能化工程施工业绩。注：业绩必须提供对应的合同复印件及发票和相应查验截图。

	
	220kV及以下变电站摄像机安装（有立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成220kV及以下站点摄像机安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；立杆安装（包含基础开挖、地笼安装等）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类立杆防雨箱安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	380
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	330kV变电站摄像机安装（无立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成330kV及以上站点摄像机安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	15
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	330kV变电站摄像机安装（有立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成330kV及以上站点摄像机安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；立杆安装（包含基础开挖、地笼安装等）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类立杆防雨箱安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	15
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	500kV及以上变电站摄像机安装（无立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成500kV及以上站点摄像机安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	65
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	500kV及以上变电站摄像机安装（有立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成500kV及以上站点摄像机安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；立杆安装（包含基础开挖、地笼安装等）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类立杆防雨箱安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	40
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轨道安装总包
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成变电站室内轨道巡检机器人系统安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。50米及以内工程量总包方式报价包含铝合金轨道（50m轨道，截面120*100mm），滑触线100m安装。含固定放线、定位、打固定孔（4个/m）、安装、包含螺栓、连接件，定位设施安装，含绝缘脚手架。包含普通脚手架或绝缘脚手架。
	3
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	固定支架安装
	50米及以内工程量总包方式报价包含固定支架制作、安装、含螺栓、连接件。包含绝缘脚手架。
	3
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	机器人本体及配套设备安装
	机器人安装固定、上电测试；后台电脑、NVR、交换机后台安装等。
	3
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	通讯设备、线缆敷设及控制箱安装
	按小室为计价报价，通讯设备安装、线缆、光纤、网线敷设，含敷线所用管材、防护及防火处理、光纤接头等；电源线、控制线敷设，制作及挂线缆线序标牌，控制箱固定安装、上电测试。
	3
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	基建设施恢复
	按照小室核算为一项报价，天花板（非整体吊顶）、开槽恢复及施工痕迹修复，灯具移位。
	3
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	电动窗帘安装
	包含电动窗帘及附件。
	1
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	轨道安装
	参照轨道安装总包的项目内容，工程量超出50米部分，按照每米报综合单价。
	15
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	固定支架安装
	参照轨道安装总包的项目内容，工程量超出50米以外支架安装，按照完成每套报价。
	3
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道轨道安装
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成电缆隧道巡检机器人系统安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。轨道放线、定位、打固定孔、安装（乙方提供材不锈钢膨胀螺栓）；轻型轨道（含弯轨及坡轨拼接）及支架固定安装（含与支吊架连接的标准件安装）；机器人安装固定、限位块固定、端部堵头系统接地；隧道内照明灯、妨碍机器人轨道安装相关设施移动等（如有），含施工痕迹的修复；货物的装卸及保管；RFID点固定（含固定螺栓件）。包含普通脚手架或绝缘脚手架。
	900
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	后台系统安装
	后台电脑、NVR、交换机等后台安装及设备调试；接入机器人系统联合测试。
	1
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	屏柜安装
	将屏柜安装于指定位置，含相应通讯及电源线接入，安装方式符合相应规范要求。
	1
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	电缆敷设
	电缆存储及下隧道、电源电缆铺设到隧道电缆桥架、悬挂标牌、含防护措施及防火处理。制作及挂电缆线序标牌，并达到业主等单位的验收标准。
	2400
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	光纤敷设
	光纤存储及下隧道、光纤敷设到隧道电缆桥架，悬挂标牌、含防护措施及防火处理，光纤熔接头等，并达到业主等单位的验收标准。
	2400
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	防火门安装
	防火门改造安装（包含现场改造）、防火门对应电源线及控制线布置、防火封堵等。
	9
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	控制箱或通讯箱（含AP等配件)安装
	控制箱或通讯箱固定及安装（含固定件）；箱子内部电源线接入及控制线接入；机器人充电座固定及电源线敷设。
	9
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	充电室装卸及安装
	充电室装卸及安装（含充电室吊装费）、散水岩修砌，充电室接地铺设，含接地材料；
	3
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	施工材料装卸及保管
	施工材料装卸及保管、微气象系统、无线网桥及天线安装防锈处理、后台机、NVR、路由器安装；
	3
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	通讯电缆敷设、固定及防火封堵处理
	通讯电缆敷设、固定及防火封堵处理，含所附属所需穿线管材；
	3
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	电缆敷设和挖掘电缆沟、疏通电缆通道、整理电缆盖板
	电缆敷设和挖掘电缆沟（深度≥60cm，长度50米以内）、疏通电缆通道、整理电缆盖板等（含因此造成破坏的恢复工作和敷设所需管材），超出50米外工程量按照用工结算。
	3
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	空调台制作
	空调台：M7砂浆砖砌、表面1:3砂浆抹灰空调平台，长*宽*高=850*400*500mm。
	3
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	破拆硬化路面
	破拆混凝土硬化路面及垫层，并清理，按每立方综合报价
	24
	立方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	破拆花砖路面
	破拆花砖路面及垫层，并清理，按每立方综合报价
	24
	立方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	10cm厚度3:7灰土基层+C25以上砼路面10cm厚
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成变电站室外巡检机器人系统安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。20cm场地平整及道路基槽整平并夯实，10cm3:7 灰土基层+C25以上砼路面10cm厚并夯实;含充电室基础增高部分和路面下直径50以内长度10m内的预埋穿线管;道路占用的草皮、石子清理等包含在本单价中，综合考虑养护。
	105
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	10cm厚度级配碎石+C25以上砼路面10cm厚
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成变电站室外巡检机器人系统安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。20cm场地平整及道路基槽整平并夯实，10cm3:7 灰土基层+C25以上砼路面10cm厚并夯实;含充电室基础增高部分和路面下直径50以内长度10m内的预埋穿线管;道路占用的草皮、石子清理等包含在本单价中，综合考虑养护。
	105
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	10cm无基层混凝土道路
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成变电站室外巡检机器人系统安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。10cm场地平整及道路基槽整平并夯实，C20（或C25）砼路面10cm厚;含充电室基础增高部分和路面下直径50以内长度10m内的预埋穿线管;道路占用的草皮、石子清理等包含在本单价中，综合考虑养护，现场模板安拆。
	105
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	道路厚度超出部分
	修筑道路面层超出10cm的部分，按照每平米增加1cm厚度报价。
	60
	厘米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	3：7灰土厚度超出部分
	修筑道路基层超出10cm的部分，按照每平米增加1cm厚度报价。
	60
	厘米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	级配碎石厚度超出部分
	修筑道路基层超出10cm的部分，按照每平米增加1cm厚度报价。
	60
	厘米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	路缘石安装
	长1.0米、高0.5米、厚0.2米以内或相同规格的砼路沿（侧、平）石），包工包料，总报价 （含不同石材之间的差价)
	300
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	辅助观测设备安装
	反光镜、电容器围网开孔并安装钢化玻璃（均按面积规格0.5m×0.5m以内，大于此面积时按比例调整），铝合金包边，含材料费，固定支架等成品单价。
	90
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	透水花砖铺设
	素土夯实≥0.93；10cm三七灰土或碎石垫层压实度≥0.93或水泥沙子比例1:3；30mm1:3干硬性水泥砂浆找平；面层铺装300×300×50mm透水花砖，勾缝充实，护坡美观，报综合单价。
	30
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	透水彩色混凝土
	在修筑混凝土路面毛面做透水混凝土面层5cm，按照做5cm彩色透水混凝土报综合单价。
	30
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	机器人砖混结构充电室修筑
	结构部分:充电室地基制作、钢筋混凝土条形地基浇筑、回填等；钢筋砼构件安装；墙体砌筑、梁柱混凝土修筑；墙面防潮层处理。建筑部分：地面浇筑；内外墙抹面，外墙瓷砖，顶棚刮腻子喷漆处理，所有屋面处理；屋顶防水处理；墙体保温层；散水岩修筑；充电室甲级防火卷帘门（1套）和防护门采购及安装；电气部分：充电室配电、照明、接地保护系统、电气控制系统敷设安装，控制传感器。安全措施防护、卫生清理，包工包料总包价。
	3
	室
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	自动卷帘门安装
	含卷帘门电机固定、卷帘门安装、门禁控制盒及控制箱固定，传感器安装，控制系统取电及控制线布线，接地等工作.（报价不包括砸墙开门洞，如有按照人工用工方式结算）
	3
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	自动挡鼠板安装
	包括挡鼠板电机安装、挡鼠板固定导槽、传感器安装、控制箱及走线安装等工作。
	3
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	综合用工单价
	为完成项目交付，但本合同未约定相关定价的工作内容，因业主方、甲方等原因产生的临时性工作，事先经甲方认可后,按清工计算的综合工日单价。（因业主安排与项目交付不相关的工作内容如仓库整理，电缆沟清理，站内卫生清理等工作不计费）
	100
	工日
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	怠工单价
	由于甲方或业主原因，导致项目现场无法开展工作、二次转移或多次转移产生的人工费记为怠工，产生怠工费双方各承担50%方式结算，按单日综合怠工人工费报单价。（天气、工作票办理、项目实施非甲方或业主原因产生施工转移等不计怠工费，包含在项目综合单价中）
	200
	工日
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	施工转移
	由于甲方或业主原因，导致项目停工现场无法开展工作造成的二次转移或多次转移，按转移距离报单价（项目实施非甲方或业主原因导致产生的施工转移距离不计费，包含在项目综合单价中）。
	12000
	公里
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	劳务用工
	按照设计方案、甲方施工规范、业主单位技术要求，在规定期限内完成巡检机器人、智能巡视施工服务等劳务工作，通过甲方验收。
	40
	工日
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	智能巡检终端安装项目（包3）
	220kV及以下变电站摄像机安装（无立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成220kV及以下站点摄像机安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	800
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	1. 有效的安全生产许可证：具备有效的安全生产许可证；
2. 有效的资质等级证书：具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；
3.备注：项目经理要求：
（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书。
（2）持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。提供项目经理自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。
项目部安全员：
（1）专职。
（2）持有政府主管部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书，具有从事2年及以上同类型工程施工安全管理经历。
（3）年龄要求：60周岁以下
（4）人员属性：正式员工。（提供安全员自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。）
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日止，投标人具有电子与智能化工程施工业绩。注：业绩必须提供对应的合同复印件及发票和相应查验截图。

	
	220kV及以下变电站摄像机安装（有立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成220kV及以下站点摄像机安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；立杆安装（包含基础开挖、地笼安装等）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类立杆防雨箱安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	200
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	330kV变电站摄像机安装（无立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成330kV及以上站点摄像机安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	15
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	330kV变电站摄像机安装（有立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成330kV及以上站点摄像机安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；立杆安装（包含基础开挖、地笼安装等）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类立杆防雨箱安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	15
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	500kV及以上变电站摄像机安装（无立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成500kV及以上站点摄像机安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	35
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	500kV及以上变电站摄像机安装（有立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成500kV及以上站点摄像机安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；立杆安装（包含基础开挖、地笼安装等）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类立杆防雨箱安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	20
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	室内轨道安装总包
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成变电站室内轨道巡检机器人系统安装，主要包括进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。50米及以内工程量总包方式报价包含铝合金轨道（50m轨道，截面120*100mm），滑触线100m安装。含固定放线、定位、打固定孔（4个/m）、安装、包含螺栓、连接件，定位设施安装，含绝缘脚手架。包含普通脚手架或绝缘脚手架。
	3
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	固定支架安装
	50米及以内工程量总包方式报价包含固定支架制作、安装、含螺栓、连接件。包含绝缘脚手架。
	3
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	机器人本体及配套设备安装
	机器人安装固定、上电测试；后台电脑、NVR、交换机后台安装等。
	3
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	通讯设备、线缆敷设及控制箱安装
	按小室为计价报价，通讯设备安装、线缆、光纤、网线敷设，含敷线所用管材、防护及防火处理、光纤接头等；电源线、控制线敷设，制作及挂线缆线序标牌，控制箱固定安装、上电测试。
	3
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	基建设施恢复
	按照小室核算为一项报价，天花板（非整体吊顶）、开槽恢复及施工痕迹修复，灯具移位。
	3
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	电动窗帘安装
	包含电动窗帘及附件。
	1
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	轨道安装
	参照轨道安装总包的项目内容，工程量超出50米部分，按照每米报综合单价。
	13
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	固定支架安装
	参照轨道安装总包的项目内容，工程量超出50米以外支架安装，按照完成每套报价。
	3
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	隧道轨道安装
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成电缆隧道巡检机器人系统安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。轨道放线、定位、打固定孔、安装（乙方提供材不锈钢膨胀螺栓）；轻型轨道（含弯轨及坡轨拼接）及支架固定安装（含与支吊架连接的标准件安装）；机器人安装固定、限位块固定、端部堵头系统接地；隧道内照明灯、妨碍机器人轨道安装相关设施移动等（如有），含施工痕迹的修复；货物的装卸及保管；RFID点固定（含固定螺栓件）。包含普通脚手架或绝缘脚手架。
	750
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	后台系统安装
	后台电脑、NVR、交换机等后台安装及设备调试；接入机器人系统联合测试。
	1
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	屏柜安装
	将屏柜安装于指定位置，含相应通讯及电源线接入，安装方式符合相应规范要求。
	1
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	电缆敷设
	电缆存储及下隧道、电源电缆铺设到隧道电缆桥架、悬挂标牌、含防护措施及防火处理。制作及挂电缆线序标牌，并达到业主等单位的验收标准。
	2000
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	光纤敷设
	光纤存储及下隧道、光纤敷设到隧道电缆桥架，悬挂标牌、含防护措施及防火处理，光纤熔接头等，并达到业主等单位的验收标准。
	2000
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	防火门安装
	防火门改造安装（包含现场改造）、防火门对应电源线及控制线布置、防火封堵等。
	8
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	控制箱或通讯箱（含AP等配件)安装
	控制箱或通讯箱固定及安装（含固定件）；箱子内部电源线接入及控制线接入；机器人充电座固定及电源线敷设。
	8
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	充电室装卸及安装
	充电室装卸及安装（含充电室吊装费）、散水岩修砌，充电室接地铺设，含接地材料；
	3
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	施工材料装卸及保管
	施工材料装卸及保管、微气象系统、无线网桥及天线安装防锈处理、后台机、NVR、路由器安装；
	3
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	通讯电缆敷设、固定及防火封堵处理
	通讯电缆敷设、固定及防火封堵处理，含所附属所需穿线管材；
	3
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	电缆敷设和挖掘电缆沟、疏通电缆通道、整理电缆盖板
	电缆敷设和挖掘电缆沟（深度≥60cm，长度50米以内）、疏通电缆通道、整理电缆盖板等（含因此造成破坏的恢复工作和敷设所需管材），超出50米外工程量按照用工结算。
	3
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	空调台制作
	空调台：M7砂浆砖砌、表面1:3砂浆抹灰空调平台，长*宽*高=850*400*500mm。
	3
	项
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	破拆硬化路面
	破拆混凝土硬化路面及垫层，并清理，按每立方综合报价
	20
	立方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	破拆花砖路面
	破拆花砖路面及垫层，并清理，按每立方综合报价
	20
	立方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	10cm厚度3:7灰土基层+C25以上砼路面10cm厚
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成变电站室外巡检机器人系统安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。20cm场地平整及道路基槽整平并夯实，10cm3:7 灰土基层+C25以上砼路面10cm厚并夯实;含充电室基础增高部分和路面下直径50以内长度10m内的预埋穿线管;道路占用的草皮、石子清理等包含在本单价中，综合考虑养护。
	87.5
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	10cm厚度级配碎石+C25以上砼路面10cm厚
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成变电站室外巡检机器人系统安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。20cm场地平整及道路基槽整平并夯实，10cm3:7 灰土基层+C25以上砼路面10cm厚并夯实;含充电室基础增高部分和路面下直径50以内长度10m内的预埋穿线管;道路占用的草皮、石子清理等包含在本单价中，综合考虑养护。
	87
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	10cm无基层混凝土道路
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成变电站室外巡检机器人系统安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。10cm场地平整及道路基槽整平并夯实，C20（或C25）砼路面10cm厚;含充电室基础增高部分和路面下直径50以内长度10m内的预埋穿线管;道路占用的草皮、石子清理等包含在本单价中，综合考虑养护，现场模板安拆。
	87
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	道路厚度超出部分
	修筑道路面层超出10cm的部分，按照每平米增加1cm厚度报价。
	50
	厘米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	3：7灰土厚度超出部分
	修筑道路基层超出10cm的部分，按照每平米增加1cm厚度报价。
	50
	厘米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	级配碎石厚度超出部分
	修筑道路基层超出10cm的部分，按照每平米增加1cm厚度报价。
	50
	厘米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	路缘石安装
	长1.0米、高0.5米、厚0.2米以内或相同规格的砼路沿（侧、平）石），包工包料，总报价 （含不同石材之间的差价)
	250
	米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	辅助观测设备安装
	反光镜、电容器围网开孔并安装钢化玻璃（均按面积规格0.5m×0.5m以内，大于此面积时按比例调整），铝合金包边，含材料费，固定支架等成品单价。
	75
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	透水花砖铺设
	素土夯实≥0.93；10cm三七灰土或碎石垫层压实度≥0.93或水泥沙子比例1:3；30mm1:3干硬性水泥砂浆找平；面层铺装300×300×50mm透水花砖，勾缝充实，护坡美观，报综合单价。
	25
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	透水彩色混凝土
	在修筑混凝土路面毛面做透水混凝土面层5cm，按照做5cm彩色透水混凝土报综合单价。
	25
	平方米
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	机器人砖混结构充电室修筑
	结构部分:充电室地基制作、钢筋混凝土条形地基浇筑、回填等；钢筋砼构件安装；墙体砌筑、梁柱混凝土修筑；墙面防潮层处理。建筑部分：地面浇筑；内外墙抹面，外墙瓷砖，顶棚刮腻子喷漆处理，所有屋面处理；屋顶防水处理；墙体保温层；散水岩修筑；充电室甲级防火卷帘门（1套）和防护门采购及安装；电气部分：充电室配电、照明、接地保护系统、电气控制系统敷设安装，控制传感器。安全措施防护、卫生清理，包工包料总包价。
	3
	室
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	自动卷帘门安装
	含卷帘门电机固定、卷帘门安装、门禁控制盒及控制箱固定，传感器安装，控制系统取电及控制线布线，接地等工作.（报价不包括砸墙开门洞，如有按照人工用工方式结算）
	3
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	自动挡鼠板安装
	包括挡鼠板电机安装、挡鼠板固定导槽、传感器安装、控制箱及走线安装等工作。
	3
	套
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	综合用工单价
	为完成项目交付，但本合同未约定相关定价的工作内容，因业主方、甲方等原因产生的临时性工作，事先经甲方认可后,按清工计算的综合工日单价。（因业主安排与项目交付不相关的工作内容如仓库整理，电缆沟清理，站内卫生清理等工作不计费）
	80
	工日
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	怠工单价
	由于甲方或业主原因，导致项目现场无法开展工作、二次转移或多次转移产生的人工费记为怠工，产生怠工费双方各承担50%方式结算，按单日综合怠工人工费报单价。（天气、工作票办理、项目实施非甲方或业主原因产生施工转移等不计怠工费，包含在项目综合单价中）
	150
	工日
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	施工转移
	由于甲方或业主原因，导致项目停工现场无法开展工作造成的二次转移或多次转移，按转移距离报单价（项目实施非甲方或业主原因导致产生的施工转移距离不计费，包含在项目综合单价中）。
	10000
	公里
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	

	
	劳务用工
	按照设计方案、甲方施工规范、业主单位技术要求，在规定期限内完成巡检机器人、智能巡视施工服务等劳务工作，通过甲方验收。
	20
	工日
	1年（具体工期以订单为准）
	12个月
	
	



具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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