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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	专用业绩要求

	智算服务器等租赁项目
	智算服务器租赁
	1.CPU：≥4颗，≥2.9GHz；
2.整机内存：≥1024GB；
3.GPU：≥8块，单卡显存≥128GB，单卡FP16算力≥560 TFLOPS；
4.服务器间互联网络带宽≥400 Gb/s（支持RoCE v2或InfiniBand协议）。
	台·天
	5840
	接到供货通知后15日内
	自2021年1月1日至投标截止日，投标人具有设备租赁服务业绩。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	RoCE交换机租赁
	1.交换容量≥102.4Tbps，转发性能≥21000Mpps；
2.电源模块：≥4个，风扇模块满配；
3.端口：≥32个  400GE QSFP-DD Interface （含32个400G光模块）
	台·天
	4380
	接到供货通知后15日内
	

	
	25G接入交换机租赁
	1.交换容量≥8Tbps，转发性能≥2400Mpps；
2.设备配置电源模块≥2，风扇模块满配；
3.设备配置100GE端口≥8，满配100G多模光模块；配置25GE端口≥48，配置25G多模光模块≥48。
	台·天
	730
	接到供货通知后15日内
	

	
	千兆交换机租赁
	1.交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥670Mpps；
2.电源模块：≥2个，风扇模块满配；
3.端口：≥48个 10/100/1000Base-T端口，≥4个 1G/10GBase-X SFP Plus端口，配置10G多模光模块≥4个。
	台·天
	730
	接到供货通知后15日内
	

	
	算力调度管理平台租赁
	平台须实现多云容器、虚拟机、裸金属等异构资源统一接入、池化、管理与调度，支持通算、智算资源开通及调度分配（任务调度、资源调度等），支持用户权限管理与计量计费；具备故障自动告警与冗余切换机制，提供采购人可独立核验、保留期不少于一年的完整调用日志；适配多品牌国产 GPU 算力资源，支持异构裸金属算力集群统一纳管与运维，具备算力资源总览可视化，兼容不少于两款国产算力芯片。
	套·天
	365
	接到供货通知后15日内
	



具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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