[bookmark: _GoBack]招标公告附件
分标一：数字式漏电流传感器采购项目
分标编号：CY0626SWWK77FZ01
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货
日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	数字式漏电流传感器采购项目（包一）
	单路数字式漏电流传感器（小孔径）
	输入 ±10mA DC、输出数字信号，RS485接口，孔径不小于20，带地址拨码
	只
	2300
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。3.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有互感器类产品累计销售业绩不少于180万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截图）。
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	单路数字式漏电流传感器（大孔径）
	输入 ±10mA DC、输出数字信号，RS485接口，孔径不小于45，带地址拨码
	只
	2300
	
	
	
	
	
	

	
	四合一数字式漏电流传感器
	四路合一集成式，输入 ±10mA DC、输出数字信号，RS485接口，单个孔径不小于20，带地址拨码
	只
	14000
	
	
	
	
	
	

	数字式漏电流传感器采购项目（包二）
	单路数字式漏电流传感器（小孔径）
	输入 ±10mA DC、输出数字信号，RS485接口，孔径不小于20，带地址拨码
	只
	1200
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。3.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有互感器类产品累计销售业绩不少于180万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截图）。
	1.5

	
	单路数字式漏电流传感器（大孔径）
	输入 ±10mA DC、输出数字信号，RS485接口，孔径不小于45，带地址拨码
	只
	1200
	
	
	
	
	
	

	
	四合一数字式漏电流传感器
	四路合一集成式，输入 ±10mA DC、输出数字信号，RS485接口，单个孔径不小于20，带地址拨码
	只
	7000
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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分标二：电能管控处理设备采购项目
分标编号：CY0626SWWK77FZ02
	项目名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	电能管控处理设备采购项目（包一）
	详见技术规范
	套
	57
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供环网箱产品第三方权威机构出具的检测报告3.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有环网箱类产品累计销售业绩不小1000万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
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	电能管控处理设备采购项目（包二）
	
	套
	44
	
	
	
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供环网箱产品第三方权威机构出具的检测报告3.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有环网箱类产品累计销售业绩不小1000万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
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具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标三：视频运行管控设备采购项目
分标编号：CY0626SWWK77FZ03
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	视频运行管控设备采购项目
	动环监控终端、设备监控系统前端子系统等
	满足技术规范需求
	宗
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：集货商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：具有变电站辅助监控系统平台相关检测报告
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有变电站智能巡视或辅控类产品累计销售业绩不小于400万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
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具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹

分标四：设备环境状态智能分析设备采购项目
分标编号：CY0626SWWK77FZ04
	项目名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	设备环境状态智能分析设备采购项目（包一）
	满足招标技术规范
	宗
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：集货商
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有变电站图像视频监视系统或辅助监控系统累计销售业绩不小于500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
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	设备环境状态智能分析设备采购项目（包二）
	
	宗
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：集货商
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有变电站图像视频监视系统或辅助监控系统累计销售业绩不小于500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
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	设备环境状态智能分析设备采购项目（包三）
	
	宗
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：集货商
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有变电站图像视频监视系统或辅助监控系统累计销售业绩不小于500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	6


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标五：设备信号采集传输单元采购项目
分标编号：CY0626SWWK77FZ05
	项目名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	设备信号采集传输单元采购项目（包一）
	含智能巡视系统组件
	宗
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：集货商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告。（电子围栏、消防主机）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有变电站辅助监控类产品累计销售业绩不小于700万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	10

	设备信号采集传输单元采购项目（包二）
	
	宗
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：集货商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告。（电子围栏、消防主机）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有变电站辅助监控类产品累计销售业绩不小于700万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	8

	设备信号采集传输单元采购项目（包三）
	
	宗
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：集货商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告。（电子围栏、消防主机）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有变电站辅助监控类产品累计销售业绩不小于700万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	6

	设备信号采集传输单元采购项目（包四）
	
	宗
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：集货商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告。（电子围栏、消防主机）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有变电站辅助监控类产品累计销售业绩不小于700万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	4.5

	设备信号采集传输单元采购项目（包五）
	
	宗
	1
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：集货商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告。（电子围栏、消防主机）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有变电站辅助监控类产品累计销售业绩不小于700万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	3


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标六：监控系统运维设备配件采购项目
分标编号：CY0626SWWK77FZ06
	序号
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	预估数量
	交货
日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	监控系统运维设备配件采购项目（包一）
	主站防误模块
	支持基础校核、操作票闭锁、拓扑防误、信号闭锁、逻辑规则闭锁、调用站端防误6种，根据实际需求灵活配置防误措施
	套
	88
	合同签订后后30日内
	投运后3年

	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供与招标产品功能类似的国家认可的第三方权威机构出具的检测报告。（新一代集控站）3.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有集控站组件累计销售业绩≥100万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截图）。
	2.9

	
	集控系统AVC模块
	具备实时判断集控或省地调控系统中AVC设备监控状态并进行交互
	套
	74
	
	
	
	
	
	

	
	一键顺控模块
	支持按照倒闸操作逻辑顺序调用线路两端变电站间隔的顺控票；支持多状态、多任务灵活操作组票
	套
	61
	
	
	
	
	
	

	
	主变近区短路故障研判模块
	支持变压器近区短路故障自动判断
支持与指定设备联合判断生成事件化告警
	套
	61
	
	
	
	
	
	

	
	预警监视模块
	支持变电站消防、安防、动环等辅控设备实时监视，具备主辅联动、辅辅联动功能 辅助设备事件化告警功能
	套
	61
	
	
	
	
	
	

	
	主变油色谱监视模块
	支持油色谱在线监测数据及辅控类设备状态信息的全面监视，能够进行告警、四级预警、设备故障分析、复测等功能，具备数据上传其他系统能力
	套
	58
	
	
	
	
	
	

	
	BMS监测监视模块
	具备单体蓄电池电压、内阻、温度及整组电压在线监测；具备数据上传其他系统能力
	套
	75
	
	
	
	
	
	

	监控系统运维设备配件采购项目（包二）
	主站防误模块
	支持基础校核、操作票闭锁、拓扑防误、信号闭锁、逻辑规则闭锁、调用站端防误6种，根据实际需求灵活配置防误措施
	套
	72
	合同签订后后30日内
	投运后3年

	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供与招标产品功能类似的国家认可的第三方权威机构出具的检测报告。（新一代集控站）3.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有集控站组件累计销售业绩≥100万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截图）。
	2.3

	
	集控系统AVC模块
	具备实时判断集控或省地调控系统中AVC设备监控状态并进行交互
	套
	60
	
	
	
	
	
	

	
	一键顺控模块
	支持按照倒闸操作逻辑顺序调用线路两端变电站间隔的顺控票；支持多状态、多任务灵活操作组票
	套
	49
	
	
	
	
	
	

	
	主变近区短路故障研判模块
	支持变压器近区短路故障自动判断
支持与指定设备联合判断生成事件化告警
	套
	49
	
	
	
	
	
	

	
	预警监视模块
	支持变电站消防、安防、动环等辅控设备实时监视，具备主辅联动、辅辅联动功能 辅助设备事件化告警功能
	套
	49
	
	
	
	
	
	

	
	主变油色谱监视模块
	支持油色谱在线监测数据及辅控类设备状态信息的全面监视，能够进行告警、四级预警、设备故障分析、复测等功能，具备数据上传其他系统能力
	套
	42
	
	
	
	
	
	

	
	BMS监测监视模块
	具备单体蓄电池电压、内阻、温度及整组电压在线监测；具备数据上传其他系统能力
	套
	55
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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分标七：液冷充放电功率转换模块采购项目
分标编号：CY0626SWWK77FZ07
	项目名称
	物资
名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	供货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	[bookmark: _Hlk231506166]液冷充放电功率转换模块采购项目
	35kW液冷V2G充电模块
	[bookmark: OLE_LINK6]额定功率：35kW；
电压范围：
整流模式：150Vdc~1000Vdc；
并网逆变模式:150Vdc~1000Vdc；离网逆变模式:200Vdc~1000Vdc；
恒功率范围:低压模式300Vdc～1000Vdc；
最大输出电流：117A
模块交直流端子（含配套主线束压接插针）、信号线排线和配套插接端子（含匹配电阻附件等）及支持360度旋转整套快接插头等附件。
散热方式：液冷
	台
	5
	[bookmark: OLE_LINK7]接到供货通知后15日内
	5年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）.对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
（2）.对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有充电模块相关产品累计销售业绩不少于150万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	2.7

	
	40kW液电同面液冷充电模块
	额定功率：40kW；
直流输出电压：
DC150V~DC1000V
恒功率范围:低压模式300Vdc～500Vdc和高压模式600Vdc～1000Vdc；
最大输出电流：133.3A
配套模块交直流端子（含配套主线束压接插针）、信号线排线和配套插接端子（含匹配电阻附件等）及支持360度旋转整套快接插头等附件。
散热方式：液冷
	台
	5
	
	
	
	
	
	

	
	40kW双向DC/DC充电模块
	额定输出功率：40kW；DC/DC双向变换模块；母线侧电压范围：DC300～900V；母线侧恒功率范围：DC600～900V；电池侧电压输出：DC150V～1000V；电池侧恒功率输出范围：DC300V～1000V。
配套模块交直流端子（含配套主线束压接插针）、信号线排线和配套插接端子（含匹配电阻附件等）。
散热方式：风冷。
	台
	200
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标八：智能周转成套设备组件采购项目
分标编号：CY0626SWWK77FZ08
	[bookmark: OLE_LINK2]项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	[bookmark: _Hlk241441728]智能周转成套设备组件采购项目
	[bookmark: OLE_LINK3]程控操作单元
	详见技术规范书
	套
	22
	接到供货通知后15日
	2年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）.对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
（2）.对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有计量周转柜累计销售业绩不少于100万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	2.7

	
	单相留存单元
	详见技术规范书
	套
	22
	
	
	
	
	
	

	
	三相留存单元
	详见技术规范书
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	多源归档单元
	详见技术规范书
	套
	24
	
	
	
	
	
	

	
	图像监测单元
	详见技术规范书
	套
	22
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标九：直流分流器采购项目
分标编号：CY0626SWWK77FZ09
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	直流分流器采购项目（包一）
	直流分流器1
	额定电流：50A
额定压降：75mV
准确度：0.2级，具体详见技术要求。
	套
	180
	接到供货通知后15日内
	5年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商或代理商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：至少提供300A以上分流器的第三方检测报告3.备注:代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有直流分流器或电阻产品累计销售业绩不少于30万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	0.7

	
	分流器1铅封装置
	铅封装置需与分流器1本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	120
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器2
	额定电流：60A
额定压降：75mV
准确度：0.2级，具体详见技术要求。
	套
	90
	
	
	
	
	
	

	
	分流器2铅封装置
	铅封装置需与分流器2本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	60
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器3
	300A 75mV 0.2 级，具体详见技术要求。
	套
	6600
	
	
	
	
	
	

	
	分流器3铅封装置
	铅封装置需与分流器3本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	5400
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器4
	额定电流：300A
额定压降：75mV
准确度：0.2级
短时过载能力：
120%，1小时；
大体积。具体详见技术要求。
	套
	1080
	
	
	
	
	
	

	
	分流器4铅封装置
	铅封装置需与分流器4本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	960
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器5
	额定电流：500A
额定压降：75mV
准确度：0.2级
具体详见技术要求。
	套
	180
	
	
	
	
	
	

	
	分流器5铅封装置
	铅封装置需与分流器5本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	120
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器6
	600A 75mV 0.2 级，具体详见技术要求。
	套
	120
	
	
	
	
	
	

	
	分流器6铅封装置
	铅封装置需与分流器6本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	90
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器7
	800A 75mV 0.2 级，具体详见技术要求。
	套
	180
	
	
	
	
	
	

	
	分流器7铅封装置
	铅封装置需与分流器7本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	120
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器8
	额定电流：1000A
额定压降：75mV
准确度：0.2级，具体详见技术要求。
	套
	18
	
	
	
	
	
	

	
	分流器8铅封装置
	铅封装置需与分流器8本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器9
	额定电流：1200A
额定压降：75mV
准确度：0.2级，具体详见技术要求。
	套
	18
	
	
	
	
	
	

	
	分流器9铅封装置
	铅封装置需与分流器9本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器10
	50A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	30
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器11
	100A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	240
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器12
	150A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	120
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器13
	200A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	300
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器14
	250A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	120
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器15
	300A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	240
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器16
	400A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	60
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器17
	500A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	30
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器18
	600A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器19
	800A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器20
	1000A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器21
	1200A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器22
	1500A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器23
	1600A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	直流分流器采购项目（包二）
	直流分流器1
	额定电流：50A
额定压降：75mV
准确度：0.2级，具体详见技术要求。
	套
	120
	接到供货通知后15日内
	5年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商或代理商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：至少提供300A以上分流器的第三方检测报告3.备注:代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有直流分流器或电阻产品累计销售业绩不少于30万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	0.5

	
	分流器1铅封装置
	铅封装置需与分流器1本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	80
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器2
	额定电流：60A
额定压降：75mV
准确度：0.2级，具体详见技术要求。
	套
	60
	
	
	
	
	
	

	
	分流器2铅封装置
	铅封装置需与分流器2本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	40
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器3
	300A 75mV 0.2 级，具体详见技术要求。
	套
	4400
	
	
	
	
	
	

	
	分流器3铅封装置
	铅封装置需与分流器3本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	3600
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器4
	额定电流：300A
额定压降：75mV
准确度：0.2级
短时过载能力：
120%，1小时；
大体积。具体详见技术要求。
	套
	720
	
	
	
	
	
	

	
	分流器4铅封装置
	铅封装置需与分流器4本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	640
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器5
	额定电流：500A
额定压降：75mV
准确度：0.2级
具体详见技术要求。
	套
	120
	
	
	
	
	
	

	
	分流器5铅封装置
	铅封装置需与分流器5本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	80
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器6
	600A 75mV 0.2 级，具体详见技术要求。
	套
	80
	
	
	
	
	
	

	
	分流器6铅封装置
	铅封装置需与分流器6本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	60
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器7
	800A 75mV 0.2 级，具体详见技术要求。
	套
	120
	
	
	
	
	
	

	
	分流器7铅封装置
	铅封装置需与分流器7本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	80
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器8
	额定电流：1000A
额定压降：75mV
准确度：0.2级，具体详见技术要求。
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	
	分流器8铅封装置
	铅封装置需与分流器8本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	8
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器9
	额定电流：1200A
额定压降：75mV
准确度：0.2级，具体详见技术要求。
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	
	分流器9铅封装置
	铅封装置需与分流器9本体匹配，同时匹配固定螺钉及铅封帽，且满足散热精度等要求，铅封装置要求具体详见技术要求。
	套
	8
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器10
	50A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	20
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器11
	100A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	160
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器12
	150A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	80
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器13
	200A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	200
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器14
	250A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	80
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器15
	300A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	160
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器16
	400A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	40
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器17
	500A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	20
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器18
	600A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	8
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器19
	800A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	8
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器20
	1000A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	8
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器21
	1200A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	8
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器22
	1500A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	8
	
	
	
	
	
	

	
	直流分流器23
	1600A 75mV 0.5 级，具体详见技术要求。
	套
	8
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标十：充电设备交直流电能表采购项目
分标编号：CY0626SWWK77FZ10
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	[bookmark: _Hlk197249911][bookmark: _Hlk197179525]充电设备交直流电能表采购项目（包一）
	单相费控智能电能表（国网标准版）
	AC 220V，50Hz，电流规格： 5(60)A / 5(80)A；准确度等级：1级；通讯方式：RS485通讯；接线方式：直接接入式；
	个
	30
	接到供货通知后15日
	5年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可同类产品第三方权威检测机构出具的有效的检测报告3.生产厂房：（1）.对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
（2）.对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有交直流电能表销售业绩累计不少于300万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。
	3.2

	
	单相费控电能表（卡轨安装版）
	AC 220V，50Hz，电流规格： 5(60)A；准确度等级：1级；通讯方式：RS485通讯；接线方式：直接接入式；
	个
	12
	
	
	
	
	
	

	
	三相费控智能电能表（国网标准版）
	3×220V/380V，50Hz，三相四线，电流测量范围：互感器接入式：0.3(1.2)A/1.5(6)A/1.0(10)A/5(80)A/10(100)A；准确度等级：1.0级；通讯方式：双RS485通讯；接线方式：互感器接入或直接接入式；带辅助电源；
	个
	360
	
	
	
	
	
	

	
	三相多功能电能表（卡轨安装版）
	电压3×220/380V，50Hz，三相四线；电流：5（60）A、10（100）A；通讯方式：RS485通讯；接线方式：直接接入式；有功1级，带分时计费功能，卡轨安装方式
	个
	18
	
	
	
	
	
	

	
	静止式直流电能表（国网标准版AC220V）
	参比电压：DC1000V；工作电源：AC220V；参比电流：50A/75mV—1200A/75mV；准确度等级：1.0级；通讯方式：RS485通讯；结构尺寸：160mm（长）×112mm（宽）×58mm（厚）；电压电流采样采用四线制，不共地。
	个
	30
	
	
	
	
	
	

	
	静止式直流电能表（国网标准版DC12/24V）
	参比电压：DC1000V；工作电源：兼容DC12V/DC24V；参比电流：50A/75mV—1200A/75mV；准确度等级：1.0级；通讯方式：2路RS485通讯；通讯协议：DL/T 698.45；结构尺寸：160mm（长）×112mm（宽）×58mm（厚）；电压电流采样采用四线制，不共地。
	个
	7200
	
	
	
	
	
	

	
	直流电能表（卡轨安装版）1
	参比电压：1000V；工作电源：兼容DC12V/DC24V；参比电流：50A/75mV—1200A/75mV；准确度等级：1级；通讯方式：RS485通讯；安装方式：卡轨式；电压电流采样采用四线制，不共地。
	个
	180
	
	
	
	
	
	

	
	直流电能表（卡轨安装版）2
	参比电压：1000V；工作电源：兼容AC220V；参比电流：50A/75mV—1200A/75mV；准确度等级：1级；通讯方式：RS485通讯；安装方式：卡轨式；电压电流采样采用四线制，不共地。
	个
	144
	
	
	
	
	
	

	
	双回路直流电能表（卡轨安装版）
	双路电能采集，参比电压：1000V；工作电源：兼容DC12V/DC24V；参比电流：50A/75mV—1200A/75mV；准确度等级：1级；通讯方式：双路RS485通讯；安装方式：卡轨式；电压电流采样采用四线制，不共地。
	个
	18
	
	
	
	
	
	

	
	C级三相四线智能电能表
	DTZXXX，3×220V/380V，0.3(1.2)A,1.5(6)A，带辅助电源
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	D级三相四线智能电能表
	DTZXXX，3×220V/380V，0.3(1.2)A,1.5(6)A，带辅助电源
	个
	300
	
	
	
	
	
	

	
	C级三相三线智能电能表
	DSZXXX，3×100V，0.3(1.2)A，1.5(6)A，带辅助电源
	个
	3
	
	
	
	
	
	

	
	D级三相三线智能电能表
	DSZXXX，3×100V，0.3(1.2)A，1.5(6)A，带辅助电源
	个
	3
	
	
	
	
	
	

	
	C级三相四线智能电能表1
	DTZXXX，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，1.5(6)A，带辅助电源
	个
	12
	
	
	
	
	
	

	
	D级三相四线智能电能表2
	DTZXXX，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，1.5(6)A，带辅助电源
	个
	3
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk197420338]充电设备交直流电能表采购项目（包二）
	单相费控智能电能表（国网标准版）
	AC 220V，50Hz，电流规格： 5(60)A / 5(80)A；准确度等级：1级；通讯方式：RS485通讯；接线方式：直接接入式；
	个
	20
	
	
	
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可同类产品第三方权威检测机构出具的有效的检测报告3.生产厂房：（1）.对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
（2）.对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有交直流电能表销售业绩累计不少于300万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。
	2.2

	
	单相费控电能表（卡轨安装版）
	AC 220V，50Hz，电流规格： 5(60)A；准确度等级：1级；通讯方式：RS485通讯；接线方式：直接接入式；
	个
	8
	
	
	
	
	
	

	
	三相费控智能电能表（国网标准版）
	3×220V/380V，50Hz，三相四线，电流测量范围：互感器接入式：0.3(1.2)A/1.5(6)A/1.0(10)A/5(80)A/10(100)A；准确度等级：1.0级；通讯方式：双RS485通讯；接线方式：互感器接入或直接接入式；带辅助电源；
	个
	240
	
	
	
	
	
	

	
	三相多功能电能表（卡轨安装版）
	电压3×220/380V，50Hz，三相四线；电流：5（60）A、10（100）A；通讯方式：RS485通讯；接线方式：直接接入式；有功1级，带分时计费功能，卡轨安装方式
	个
	12
	
	
	
	
	
	

	
	静止式直流电能表（国网标准版AC220V）
	参比电压：DC1000V；工作电源：AC220V；参比电流：50A/75mV—1200A/75mV；准确度等级：1.0级；通讯方式：RS485通讯；结构尺寸：160mm（长）×112mm（宽）×58mm（厚）；电压电流采样采用四线制，不共地。
	个
	20
	
	
	
	
	
	

	
	静止式直流电能表（国网标准版DC12/24V）
	参比电压：DC1000V；工作电源：兼容DC12V/DC24V；参比电流：50A/75mV—1200A/75mV；准确度等级：1.0级；通讯方式：2路RS485通讯；通讯协议：DL/T 698.45；结构尺寸：160mm（长）×112mm（宽）×58mm（厚）；电压电流采样采用四线制，不共地。
	个
	4800
	
	
	
	
	
	

	
	直流电能表（卡轨安装版）1
	参比电压：1000V；工作电源：兼容DC12V/DC24V；参比电流：50A/75mV—1200A/75mV；准确度等级：1级；通讯方式：RS485通讯；安装方式：卡轨式；电压电流采样采用四线制，不共地。
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	直流电能表（卡轨安装版）2
	参比电压：1000V；工作电源：兼容AC220V；参比电流：50A/75mV—1200A/75mV；准确度等级：1级；通讯方式：RS485通讯；安装方式：卡轨式；电压电流采样采用四线制，不共地。
	个
	96
	
	
	
	
	
	

	
	双回路直流电能表（卡轨安装版）
	双路电能采集，参比电压：1000V；工作电源：兼容DC12V/DC24V；参比电流：50A/75mV—1200A/75mV；准确度等级：1级；通讯方式：双路RS485通讯；安装方式：卡轨式；电压电流采样采用四线制，不共地。
	个
	12
	
	
	
	
	
	

	
	C级三相四线智能电能表
	DTZXXX，3×220V/380V，0.3(1.2)A,1.5(6)A，带辅助电源
	个
	40
	
	
	
	
	
	

	
	D级三相四线智能电能表
	DTZXXX，3×220V/380V，0.3(1.2)A,1.5(6)A，带辅助电源
	个
	200
	
	
	
	
	
	

	
	C级三相三线智能电能表
	DSZXXX，3×100V，0.3(1.2)A，1.5(6)A，带辅助电源
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	D级三相三线智能电能表
	DSZXXX，3×100V，0.3(1.2)A，1.5(6)A，带辅助电源
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	C级三相四线智能电能表1
	DTZXXX，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，1.5(6)A，带辅助电源
	个
	8
	
	
	
	
	
	

	
	D级三相四线智能电能表2
	DTZXXX，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，1.5(6)A，带辅助电源
	个
	2
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标十一：单元装置板卡代加工采购项目
分标编号：CY0626SWWK77FZ11
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	单元装置板卡代加工采购项目（包一）
	单元装置板卡
	满足IPC-A-610；
IPC-J-STD-001；
IPC-A-600；
IPC/WHMA-A-620；
IPC-7711；
IPC-7721；
IPC-6012；IPC-7801等标准要求
	块
	5553
	接到供货通知后45日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）、对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
（2）、对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料（贴片机、波峰焊设备至少各一台），包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有板卡类产品累计销售业绩不小于500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	9.5

	单元装置板卡代加工采购项目（包二）
	
	
	
	4366
	
	
	
	1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）、对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
（2）、对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料（贴片机、波峰焊设备至少各一台），包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有板卡类产品累计销售业绩不小于500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	6.6


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标十二：电路板原材料采购项目
分标编号：CY0626SWWK77FZ12
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	电路板原材料采购项目
	电路板原材料
	满足电路板元器件相关生产、质量标准要求，详见技术规范书
	只
	6506700
	接到供货通知后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：集货商
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有印制电路板组装用电子元器件类产品销售业绩不小于100万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	1.4


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标十三：包装纸箱包装袋缠绕膜泡棉木箱采购项目
分标编号：CY0626SWWK77FZ13
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	包装纸箱包装袋缠绕膜泡棉木箱采购项目
	包装纸箱包装袋缠绕膜泡棉木箱
	满足招标文件各项要求
	平方米/千克
	79230
	接到供货通知后20日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.生产厂房：需具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有纸箱木箱包装袋缠绕膜泡棉等包装类产品累计销售业绩不少于80万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	2


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标十四：分相监测组件代加工采购项目
分标编号：CY0626SWWK13FZ01
	序号
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	1
	分相监测组件代加工采购项目
	详见技术规范
	件
	1720 
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供局放在线监测产品型式检验报告3.生产厂房：对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布至日内，电力监测类相关产品或配件或代加工产品累计销售业绩不少于100万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	3.8


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标十五：数据信息交互组件采购项目
分标编号：CY0626SWWK25FZ04
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	数据信息交互组件采购项目
	数据信息交互组件
	含CPU板，主板，电源板
	套
	330
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内具有数据交换设备类或板卡类产品累计销售业绩不小于200万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	3


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
[bookmark: OLE_LINK1]备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标十六：充电设备直流接触器采购项目
分标编号：CY0626SWWK39FZ02
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	充电设备直流接触器采购项目
	50A 直流接触器
	50A直流接触器额定电流50A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。
	个
	32
	接到供货通知后15日内
	60个月
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商或代理商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的产品有效检测报告3.3C认证证书：强制性认证产品符合性自我声明证书（3C认证）4.备注：代理商需提供制造商授权函及质保函
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布日内,具有直流接触器相关产品产品累计销售业绩不少于300万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	1.6

	
	100A直流接触器(单触点)
	100A直流接触器额定电流100A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。
	个
	20
	
	
	
	
	
	

	
	150A直流接触器
	150A直流接触器额定电流150A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	250A直流接触器1
	250A直流接触器额定电流250A,额定电压DC750V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性、主触头要求M10螺柱；具体详见技术要求。
	个
	20
	
	
	
	
	
	

	
	250A直流接触器2
	250A直流接触器额定电流250A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。
	个
	20
	
	
	
	
	
	

	
	300A直流接触器1
	300A直流接触器额定电流300A,额定电压DC750V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头有无极性都可、主触头要求M10螺柱；具体详见技术要求。
	个
	20
	
	
	
	
	
	

	
	300A直流接触器2
	300A直流接触器额定电流300A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。
	个
	5600
	
	
	
	
	
	

	
	300A陶瓷结构直流接触器3
	300A陶瓷型直流接触器额定电流300A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。
	个
	20
	
	
	
	
	
	

	
	400A直流接触器
	400A直流接触器额定电流400A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。
	个
	320
	
	
	
	
	
	

	
	600A直流接触器
	600A直流接触器额定电流600A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性；具体详见技术要求。
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	1000A直流接触器
	1000A直流接触器额定电流1000A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性；具体详见技术要求。
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	A型开关器件
	四进二出开关器件输入特性：额定电压：DC 1000V，工作电压范围：DC 200 V～ 1000 V，额定工作电流：DC 75A；输出特性：额定电压：DC 1000V，工作电压范围：DC 200 V～ 1000 V，额定工作电流：DC 250A。备注：需提供配套的输入接口插座、输出接口插座及信号转接板，且信号转接板需与输入接口插座焊接一起供货。
	
	20
	
	
	
	
	
	

	
	B型开关器件
	一进四出开关器件输入特性：额定电压：DC 1000V，工作电压范围：DC 200 V～ 1000 V，额定工作电流：DC 75A；输出特性：额定电压：DC 1000V，工作电压范围：DC 200 V～ 1000 V，额定工作电流：DC 75A。备注：需提供配套的接口插座及信号转接板，且信号转接板需与接口插座焊接一起供货。
	
	20
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标十七：智能控制组件采购项目
分标编号：CY0626SWWK61FZ01
	项目名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	智能控制组件采购项目（包一）
	详见技术规范
	套
	34
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供环网箱产品第三方权威机构出具的检测报告3.生产厂房：需具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有环网箱类产品累计销售业绩不小1500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	9

	智能控制组件采购项目（包二）
	
	套
	28
	
	
	
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供环网箱产品第三方权威机构出具的检测报告3.生产厂房：需具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有环网箱类产品累计销售业绩不小1500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	7.5

	智能控制组件采购项目（包三）
	
	套
	17
	
	
	
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供环网箱产品第三方权威机构出具的检测报告3.生产厂房：需具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有环网箱类产品累计销售业绩不小1500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	4.5

	智能控制组件采购项目（包四）
	
	套
	11
	
	
	
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供环网箱产品第三方权威机构出具的检测报告3.生产厂房：需具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有环网箱类产品累计销售业绩不小1500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	3


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标十八：采集检测模块板卡代加工采购项目
分标编号：CY0626SWWK51FZ04
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	采集检测模块板卡代加工采购项目
	LDM-3104A-PZ智能交流馈线采集模块-电源模块指示板
	满足IPC-A-610；
IPC-J-STD-001；
IPC-A-600；
IPC/WHMA-A-620；
IPC-7711；
IPC-7721；
IPC-6012等标准要求
	块
	1000
	接到供货通知后45日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）、对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
（2）、对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料（贴片机、波峰焊设备至少各一台），包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有板卡类产品累计销售业绩不小于500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	2.8

	
	LDM-3104A-PZ智能交流馈线采集模块-电源模块电源板
	
	块
	1000
	
	
	
	
	
	

	
	LDM-3104A-TZ智能交流馈线采集模块-监测单元板
	
	块
	15000
	
	
	
	
	
	

	
	LDM-3101C剩余电流检测板
	
	块
	1500
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标十九：能量分配控制单元采购项目
分标编号：CY0626SWWK65FZ09
	项目名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	能量分配控制单元采购项目
	详见技术规范
	套
	78
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1；厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供环网箱产品第三方权威机构出具的检测报告3.生产厂房：需具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有环网箱类产品累计销售业绩不小1300万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
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具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标二十：非标储能单元采购项目
分标编号：CY0626SWWK25FZ02
	项目名称
	主要技术要求
	单位
	采购数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	非标储能单元采购项目（包一）
	2V,6V,12V
	节
	3465
	接到供货通知后25日内
	6年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。3.生产厂房：1、对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有电池类产品累计销售业绩不少于500万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	4.2

	非标储能单元采购项目（包二）
	2V,6V,12V
	节
	2475
	接到供货通知后25日内
	6年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。3.生产厂房：1、对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有电池类产品累计销售业绩不少于500万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	3


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标二十一：柜体及外箱采购项目
分标编号：CY0626SWWK69FZ01
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金
额（万元）

	柜体及外箱采购项目（包一）
	智能电源系统结构件
	2260（2360）×800×600、2260（2360）×600×600等结构件
	套
	1320
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）.需具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
（2）.需提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。（折弯机、剪板机或具备相似功能的生产设备≥1台）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有空屏柜类产品累计销售业绩不小于600万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
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	柜体及外箱采购项目（包二）
	智能电源系统结构件
	
	套
	990
	
	
	
	1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）.需具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
（2）.需提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。（折弯机、剪板机或具备相似功能的生产设备≥1台）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有空屏柜类产品累计销售业绩不小于600万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	4.5


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹

