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分标一：主变状态监测组件采购项目
分标编号：CY0626SWWP78FZ01
	序号
	物资
名称
	主要
技术
要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货
地点
	专用
资质
要求
	专用
业绩
要求
	保证金金
额（万元）

	1
	主变状态监测组件采购项目
	包含超声波局部放电监测组件、高频局部放电监测组件、特高频局部放电监测组件、数字化站集成组件、干扰抑制组件、极性识别组件、时差定位组件、远程诊断组件、综合监测装置组件、高阶后台诊断系统组件等。
	套
	4
	合同签订后20日内
	投运后3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商；
2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供变压器监测装置产品国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告；
3.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有变压器综合监测设备或组件类产品累计销售业绩不小于150万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。
	2.7


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
1




分标二：局部放电监测设备组件采购项目
分标编号：CY0626SWWP78FZ02

	序号
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用
资质
要求
	专用
业绩
要求
	保证金金
额（万元）

	1
	局部放电监测设备组件采购项目
	变压器GIS在线监测组件
	套
	1
	合同签订后15日内
	投运后3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商
2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供提供变压器GIS在线监测产品国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告；
3.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）

	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有GIS局放监测装置或组件类产品累计销售业绩不小于300万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）
	7.2


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标三：现场作业实训设备功能组件采购项目
分标编号：CY0626SWWP78FZ03

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用
资质
要求
	专用
业绩
要求
	保证金金
额（万元）

	现场作业实训设备功能组件采购项目
	现场作业实训设备电源组件
	电压档位：0~220V；电流档位：0A～5A；输出范围：0％～120％量程额定值调节细度：0.1％；频率：50.0Hz ；具体详看技术规范
	套
	9
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商；
2.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
（2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内, 具有仿真类产品相关销售业绩不少于100万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。
	2.4

	
	现场作业实训设备通讯组件
	8通道通信网口支持；
通信转换模块
9~36V供电；端口类型：光口/电口;具体详看技术规范
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	
	现场作业实训设备电压故障加载组件
	电压输出：三相三线 3×100V，三相四线 3×57.7V、3×220V，单相 220V； 在 0-120%平稳、连续可调，调节细度 1%。具体详看技术规范
	套
	9
	
	
	
	
	
	

	
	现场作业实训设备电流故障加载组件
	电流量程：1单元×2路×3相别×5A；在0-120%平稳、连续可调，调节细度1%；具体详看技术规范
	套
	9
	
	
	
	
	
	

	
	现场作业实训设备环境运行支持功能组件
	主控单元
1）21.5寸触摸显示屏
2）分辨率：不低于1920*1080；
3）接口：至少包含4USB3.0；含两个独立网卡及两个网口；
4）CPU:i7；内存：8GB；5）存储：128GBSSD
系统运行平台
i5-10400；
内存 8G；
存储 1T ；
液晶显示21.5英寸。
VR虚拟环境支持平台
1）处理器：Intel® Core™ i7-9700K；
2）独立显卡:NVIDIA® GeForce® RTX2080；
具体详看技术规范
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	
	现场作业实训设备通信通信功能组件
	互联互通 2013版国网规范 支持1376.2和698协议；
兼容主流载波芯片方案，与集中器、采集器实现无缝组网；
抗电力线复杂噪声环境，确保数据传输误码率（BER）≤10⁻⁹，丢包率≤0.1%；
模块满足电表超低功耗设计，待机功耗≤0.15 W，工作功耗≤2 W，不影响电表能效；
具备设备身份认证（如数字证书绑定）和访问控制功能，拒绝非法节点接入。具体详看技术规范
	套
	9
	
	
	
	
	
	

	
	现场作业实训设备显示组件
	21.5寸触摸显示屏；分辨率：不低于1920*1080；接口：至少包含4USB3.0；具体详看技术规范
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	
	现场作业实训设备过载保护组件
	供电电压：AC 220V；输出：3×AC 220V；通讯：LAN、USB、RS485；具体详看技术规范
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	
	现场作业实训设备控制组件
	运行Windows 操作系统，支持台式机、笔记本 PC 安装部署，安装流程简单，无需复杂依赖组件；具体详看技术规范
	套
	9
	
	
	
	
	
	

	
	现场作业实训设备相位检测组件
	供电：DC 5V;电压测量误差：≤1%；电流测量误差：≤1%；具体详看技术规范
	套
	12
	
	
	
	
	
	

	
	现场作业实训设备接线仿真控制功能组件
	供电电压：220V；单相电压负载：≤20W；单相电流负载：≤20W;具体详看技术规范
	套
	9
	
	
	
	
	
	

	
	现场作业实训设备故障模拟功能组件
	供电：AC 220V;2）尺寸：520×520{长×宽（mm）}通信：RS485；具体详看技术规范
	套
	12
	
	
	
	
	
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四：智能测控装备集成组件采购项目
分标编号：CY0626SWWP78FZ04
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用
资质
要求
	专用
业绩
要求
	保证金金
额（万元）

	智能测控装备集成组件采购项目
	线路防护处理组件主处理板卡
	装置核心运算、保护逻辑、故障录波、测距计算；实现差动保护逻辑、64 次故障及动作时序存储，3 路独立以太网接口驱动，具体详看技术规范
	台
	2
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商；
2.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
（2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内,具有实验设备或检测设备相关销售业绩不少于100万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。
	2.8

	
	线路防护处理组件模拟量采集板卡
	实现 CT 1A 电流模拟信号采集、信号调理，故障测距数据采集，具体详看技术规范
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	线路防护处理组件装置交直流双输入电源模块
	整机供电模块，支持变电站标准交直流输入，具体详看技术规范
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	回路防护处理组件主处理板卡
	保护逻辑运算、检同期逻辑、失灵保护逻辑；3 路独立以太网接口驱动；存储 64 次故障及动作时序，具体详看技术规范
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	回路防护处理组件模拟量采集板卡
	CT 1A 电流模拟量信号调理采集，同期电压采样采集，为检同期、失灵过流元件提供采样数据源，具体详看技术规范
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	回路防护处理组件装置交直流双输入电源模块
	整机隔离供电，给各功能板卡提供稳定工作电源，具体详看技术规范
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	信号采集管控组件主处理板卡
	控逻辑处理，4 路独立以太网接口驱动；存储 256 份控制报告，具体详看技术规范
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	信号采集管控组件模拟量采集板卡
	交流电压、CT 1A 电流采样调理，高精度采样回路，具体详看技术规范
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	信号采集管控组件双路冗余电源模块
	支持双电源接入，双电源互为冗余，具体详看技术规范
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	频压调节处置组件主处理板卡
	过频、过压判别逻辑运算；3 路独立以太网接口驱动；存储 64 次故障及动作时序，具体详看技术规范
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	频压调节处置组件模拟量采集板卡
	交流电压模拟量采集调理，覆盖 20% Un‑120% Un 电压区间、45‑55Hz 频率区间采样输入，具体详看技术规范
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	频压调节处置组件装置交直流电源模块
	整机隔离供电，为全部板卡提供稳定工作电源，具体详看技术规范
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	动态信号记录组件管理主控板卡
	录波文件管理、录波判据逻辑；4 个对上以太网通讯口驱动，具体详看技术规范
	台
	4
	
	
	
	
	
	

	
	动态信号记录组件存储扩展板卡
	录波大容量数据缓存，录波文件读写管理，支持触发录波，具体详看技术规范
	台
	4
	
	
	
	
	
	

	
	动态信号记录组件管理单元冗余电源模块
	录波管理单元整机供电，双冗余电源，具体详看技术规范
	台
	4
	
	
	
	
	
	

	
	业务转发处理组件
	采用嵌入式历史数据库，存储容量不低于128GB；SOE转发时延小于200ms；支持最多8个网口，具体详看技术规范
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	业务交互处理组件
	本机内SOE转发时延小于200ms；支持最多8个网口，具体详看技术规范
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	数据交换组件
	至少支持16个100Mbps以太网电接口和4个1000Mbps以太网光接口，具体详看技术规范
	台
	8
	
	
	
	
	
	

	
	安全隔离防护组件
	支持路由模式、透明模式组网，支持接口VLAN配置，具体详看技术规范
	台
	4
	
	
	
	
	
	

	
	集成安装组件
	线路保护、断路器保护一面屏；测控装置、过频过压装置一面屏；服务网关机一面屏；智能录波器两面屏，具体详看技术规范
	面
	10
	
	
	
	
	
	

	
	集成舱体
	尺寸大，16米×9米，包含视频监控、门禁、火灾报警、消防、辅控以及通讯线缆等，具体详看技术规范
	套
	2
	
	
	
	
	
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标五：智能通道管控组件采购项目
分标编号：CY0626SWWP78FZ05
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用
资质
要求
	专用
业绩
要求
	保证金金
额（万元）

	智能通道管控组件采购项目
	智能查验组件
	通道尺寸：650mm*500mm多路回放：最大支持12路回放；解码能力：12路1080P@30fps；视频输出：2路HDMI视频异源输出每路分辨率最大支持1920*1080@60Hz；视频压缩标准：MPEG4;MJPEG;H.264;H.265；主处理器：四核处理器
	台
	2
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	厂商要求：集货商。
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有安防设备相关销售业绩不少于50万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。
	1.7

	
	手机分类组件
	支持手机分类模式、全金属分类模式以及智能穿戴用品探测；设备前后各配置29寸LCD全高清液晶显示屏。
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	测温人脸多模态核验模组套件
	7英寸IPS触摸显示屏,采用曲面屏。像素要求：采用红外200万+白光400万CMOS双目摄像头。支持5W人脸库，人脸识别准确率99.90%。设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内 存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙操作系统.
	台
	133
	
	
	
	
	
	

	
	运动阻拦装置套件-单
	304 不锈钢摆闸，支持12个雷达检测，启闭极速，直流无刷电机、500 万次无故障，多识别认证通行，具备防夹防闯、智能管控、消防应急、灯光联动等功能。
	台
	4
	
	
	
	
	
	

	
	运动阻拦装置套件-双
	304 不锈钢摆闸，支持12个雷达检测，启闭极速，直流无刷电机、500 万次无故障，多识别认证通行，具备防夹防闯、智能管控、消防应急、灯光联动等功能。
	台
	2
	
	
	
	
	
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标六：数字化监测终端边缘管控组件采购项目
分标编号：CY0626SWWP78FZ06
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用
资质
要求
	专用
业绩
要求
	保证金金
额（万元）

	数字化监测终端边缘管控组件采购项目
	边缘管控主机组件
	4U19英寸机架式工业机箱；工业级ATX电源额定功率≥500W，AC220V±20%；14槽无源底板，支持7×24h连续运行；配工业键鼠套装。
	件
	4
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商
2.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁，提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同及厂房所有人的产权证明；未办理产权证的，提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权进一步现场核实。）
（2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有监测终端或多功能仪表相关累计销售业绩不小于50万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。
	0.6

	
	边缘管控计算组件
	工业级ATX主板（KTB-788G2或同等）；IntelI7-12700十二核二十线程，主频≥2.2GHz、睿频≥4.9GHz；≥4×DDR4DIMM；集成≥2个100M/1000M自适应网口。
	件
	4
	
	
	
	
	
	

	
	边缘管控存储组件
	≥128GBDDR4工业级内存；硬盘存储空间≥4TB；支持RAID0/1；掉电数据保持≥10年。
	件
	4
	
	
	
	
	
	

	
	主控与存储组件
	工业级Cortex-A7四核处理器，主频≥500MHz；DDR≥256MB、Flash≥256MB，可选8GB固态存储；断电数据保存≥10年，事件日志≥500条；外壳成本并入本项。
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	
	时钟与对时组件
	RTC实时时钟精度≤0.5s/天；支持GPS/北斗双模卫星对时及NTP网络对时；独立锂电池后备，时钟运行≥5年。
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	
	遥信与电源组件
	支持单点遥信，SOE分辨率≤100ms；主电源AC220V/380V±20%、50Hz，可选DC12V/DC24V；内置超级电容后备，断电维持通信≥3min；整机功耗≤25VA。
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	
	数据采集控制组件
	标配IEC60870-5-101/104、Modbus（RTU/ASCII/网络）协议；四核A9、512MBDDR3、8GBeMMC；具备RS485及以太网通信接口；AC220V±20%、50Hz。
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	
	远程通信接口组件
	支持Modbus-RTU/TCP、DL/T645、CJ/T-188协议；≥4路RS-485、2路10/100M自适应以太网口；支持SNTP及IRIG-B对时；DC9~30V供电，导轨式安装。
	件
	2
	
	
	
	
	
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标七：网络行波定位板卡代加工采购项目
分标编号：CY0626SWWP78FZ07
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用
资质
要求
	专用
业绩
要求
	保证金金
额（万元）

	网络行波定位板卡代加工采购项目
	网络型故障分析组件
	详见技术规范
	套
	20
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商
2.生产厂房：需具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有故障诊断装置板卡代加工或故障诊断装置类产品累计销售业绩不小于300万元（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。
	7.5


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标八：数据采集系统配件采购项目
分标编号：CY0626SWWP78FZ08
	项目名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用
资质
要求
	专用
业绩
要求
	保证金金
额（万元）

	数据采集系统配件采购项目
	满足招标技术文件要求
	套
	10
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：集货商；
2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供智能辅助监控系统第三方出具的检测报告。
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有配电房智能辅助监控系统累计销售业绩不小于70万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。
	2.1



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
分标九：变电站集控接入标准化改造设备采购项目
分标编号：CY0626SWWP16FZ02
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用
资质
要求
	专用
业绩
要求
	保证金金
额（万元）

	变电站集控接入标准化改造设备采购项目
	变电站集控接入标准化改造设备
	满足技术规范参数要求
	台
	198
	接到供货通知后15日内
	投运后3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商；
2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供与投标产品类似功能的第三方权威检测机构的有效的检测报告或型式试验报告或认证证书。
	业绩要求：2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有工控机、服务器类产品累计销售业绩不少于200万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截图）。
	5.3



注：具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。
④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

