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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用资格要求
	专用业绩要求

	固定式无人巡检组件等采购项目
	固定式无人巡检组件
	最大飞行时长≥45min；最大水平飞行速度≥23m/s；最大飞行半径≥7km；最大可承受风速≥10m/s；电池容量≥10000mAh；智能航空站充电功率≤800W。
	套
	7
	接到供货通知后60日内
	36个月
	买方指定地点地面交货
	1、 具备《民用无人驾驶航空器运营合格证》。
2、提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告。
	2023年1月1日至2025年12月31日，完成过无人机或自动机场等销售业绩，累计金额不低于300万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	高频数字成像主机
	工作方式：脉冲式；射线出线角度控制：电动；射线出线控方式：485通信；阳极最大功耗≥160W；重量（含电池）≤8.9kg；主机待机≥12h。
	套
	1
	
	
	
	
	

	
	无线数字平板成像模块
	成像面积≥14×17英寸；像素间距≤139μm；空间分辨率≥3.6LP/mm；重量（含电池）≤3.5kg；待机时长：单块电池待机≥8小时，配2块。
	套
	1
	
	
	
	
	

	
	双频无线数传控制单元
	无线传输：2.4G&5.8G；传输距离≥200m；控制单元：RS232,网络通信；遥控器遥感数量≥2个；按键数量≥4个。
	套
	1
	
	
	
	
	

	
	机身结构单元
	锂电池供电，无需外接电源；尺寸≤Ø130×450；具备在220千伏变电站相邻间隔带电，测试线路有很强感应电情况下仪器不会受到干扰。
	套
	1
	
	
	
	
	

	
	无人机吊舱载荷
	整机重量≤420g；激光测距最大测距≥40m；航向精度≤0.08°；姿态精度≤0.05°；具备双回波探测能力。
	套
	7
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
     6


