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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	电源模块等组件采购项目
	数据采集单元
	1.实时监测线路线夹金具表面温度，定期通过射频方式发送数据。
2.温度测量精度：±1℃；
3.休眠静态功耗：≤5VA；
4.设备防护等级：≥IP65；
5.射频通信距离：≥50m。
	个
	268
	接到供货通知后60日内
	36个月
	买方指定地点地面交货
	2023年1月1日至2025年12月31日，完成过在线监测装置或视频监拍设备等销售业绩，累计金额不低于20万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	数据综合单元
	1.支持4G/5G/北斗通信模块等无线传输;
2.具备与测温装置通讯接收模块，实时接收温度数据
3.加电后能自启动，并能手动或接受数据处理系统、数据集中器的启动命令后进行初始化，重新启动工作;
4.设计使用寿命≥8年。
	个
	268
	
	
	
	

	
	电源模块
	1.采用太阳能+蓄电池供电；
2.太阳能板，安装于杆塔；
3.具备电池充放电保护功能，防止电池过充过放；
4.电池安装于主机内。
	块
	268
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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