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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	数据采集单元等组件采购项目
	数据采集单元
	1.具备受控采集模式和报警主动采集模式。
2.频率范围：0~5Hz。
3.精度：≥5%。
4.单次采样点数：≥400 点，30S以上舞动轨迹数据。
5.幅度测量范围：±10m。
	个
	15
	接到供货通知后60日内
	36个月
	买方指定地点地面交货
	2023年1月1日至2025年12月31日，完成过在线监测装置或视频监拍设备等销售业绩，累计金额不低于40万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	主控处理单元
	1.输出的信息包括舞动频率、舞动幅值、舞动轨迹、舞动椭圆倾斜角等参数。
2.具备报警信息、电源信息、监测装置运行状态等数据监测。
3.需满足抗干扰、抗震及防腐蚀、防潮、防盐雾、防霉菌等环境要求。
4.低功耗控制：休眠唤醒逻辑，适配电池续航，免充电连续工作≥30天。
5.原始波形≥90天循环存储；数据断电不丢失。
	个
	15
	
	
	
	

	
	通信汇集单元
	1.采集单元与输电边缘网关之间的无线通信采用IEEE802.15.4、Zigbee、WiFi、WiMax、433M，lora等短距通信方式。
2.采集单元与输电边缘网关之间无线通信距离，空旷距离≥300 米，含轨迹数据传输。
3.具备无线公网、光纤或以太网等远程通信接口，实现监测装置与主站系统之间的通信。无线公网通讯流量≥300G。
4.应用层数据传输规约满足北斗短报文格式的相关要求。
5.数据传输可靠性≥99%。
	个
	15
	
	
	
	

	
	供电组件
	1.太阳能光伏取电。
2.光伏转换率≥22%。
3.太阳能板面积单块≥156*144m。
4.单块光伏额定功率≥3.4W。
5.单块光伏额定电压≥8.8V。
6.单块光伏额定电流≥386mA。
	个
	15
	
	
	
	

	
	结构防护与安装单元
	1.各零部件进行防盐雾、防潮湿、防霉菌的处理。
2.电子线路板、接插件、电线电缆焊接可靠。
3.外壳：压铸铝。
4.重量：≤1.5kg。
5.防护等级≥IP67.
6.PC外层镀防紫外线膜。
	个
	15
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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