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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	故障精密定位组件等采购项目
	故障综合定位电源模块
	输出直流电压：0—30kV连续可调；
高压脉冲时间间隔：5s，不可调（保证充电时间）；
防护等级≥IP43；
尺寸 (L*W*H)：≤500*300*400mm。
	块
	4
	接到供货通知后60日内
	36个月
	买方指定地点地面交货
	2023年1月1日至2025年12月31日，完成过在线监测装置或视频监拍设备等销售业绩，累计金额不低于40万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	故障波反射测试组件
	测试范围：0–100 km（当 v/2 = 80 m/µs 时）；
波速度调节：150-300m/us；
工作模式：低压脉冲法；脉冲电流法；
续航：连续工作时间≥5h；
防护等级≥IP53。
	个
	4
	
	
	
	

	
	故障精密定位组件
	TFT超亮液晶显示器，320*240彩色点阵；
探地麦克风类型：全数字金属智能探头；
电源：锂电池；
滤波量程：
全通：100Hz—1500Hz。
低通：100Hz—400Hz。
高通：200Hz—1500Hz。
带通：150Hz—600Hz。
	个
	4
	
	
	
	

	
	智能模拟单元
	题库类型：入门级\专家级；
屏幕尺寸≥11寸；
重量≤600g；
电压等级：0.4kV、10kV、35kV、110kV、220kV
	个
	4
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
     6


