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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	激光发射单元等组件采购项目
	激光发射单元
	激光中心波长:1080±10 nm；
激光输出功率≥1000 W，功率可调范围 10%～100%；
激光出光计数器:内置计数，平均无故障工作≥5000次；
有效作用距离≥300 m。
	个
	5
	接到供货通知后60日内
	36个月
	买方指定地点地面交货
	2023年1月1日至2025年12月31日，完成过激光指向仪、激光切割机等销售业绩，累计金额不低于100万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	观测单元
	放大倍数:光学变焦≥60倍，电子变焦≥10倍；
图像显示:≥200万像素，分辨率≥1080P；
夜视功能:夜视距离100m可看清目标物。
	个
	5
	
	
	
	

	
	结构单元
	主机箱尺寸重量:外形≤640mm×470mm×300mm，重量≤24kg；
外壳材质:激光发射与瞄准装置铝锭一次铣削；主机箱/移动电源铝合金外壳；禁用3D打印/塑料箱；
携行方式:背负携行系统，主机箱可手提也可单人背负。
	个
	5
	
	
	
	

	
	远程控制单元
	控制终端：便携式平板电脑，显示屏幕≥10.4英寸；
录像拍照功能：可实时进行存储视频和拍照，并能回放、导出；
自动测距功能：操控软件可自动测量设备与障碍物之间的距离，出光点能够根据测量的距离参数聚焦烧蚀，无需其他辅助测量仪器。
	个
	5
	
	
	
	

	
	云台组件
	转向控制通过平板与云台无线连接的方式来实现；转向精度≤0.0012°，实现快速瞄准，云台转动范围应至少满足水平0~360°、垂直0~360°；
云台采用无线遥控，需具有“快速”、“中速”、“慢速”三档调速，针对每一档，需可进行微调，每档微调速度20档。
	个
	5
	
	
	
	

	
	供电单元
	采用便携式直流电源供电，电源电压110V，电源外尺寸≤360×170×275mm，总重量≤21kg；
移动电源采用铝合金外壳，内部核心为锂电池组，电源满负荷工作时间≥60分钟，待机时长≥24h。
	个
	5
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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