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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	管材、线槽等采购项目
	阻燃PCV线管（Ⅰ型）
	1.阻燃等级V0级。
2.阻燃PVC，韧性良好，抗老化，不易脆裂；槽体与盖板匹配，扣合紧密不易脱落。
3.内壁光滑，方便穿线；颜色白色，表面无气泡、变形、毛刺。
	m
	3300
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过视频监控类辅料销售业绩累计金额不低于20万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	阻燃PCV套管（Ⅱ型）
	1.阻燃等级V0级。
2.外径 Φ32mm，壁厚均匀；管材顺直，内壁光滑便于穿线。
3.绝缘性能良好抗老化、日晒粉尘，低温不易脆裂；阻燃自熄。
4. 管材表面无气泡、裂口、杂质，管身印有规格、标准标识
	m
	2040
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	镀锌钢管
	1.采用热浸镀锌工艺，非冷镀锌。
2.DN25，外径 33.7mm，壁厚≥2.5mm；管材顺直，切口平整无毛刺。
3.镀锌层均匀完整，无漏镀、起皮、麻点，抗锈蚀，管材具备足够机械强度，抗压抗冲击。
4.配套同材质镀锌管直接、弯头、管卡。
	m
	2487
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	黄绿地线
	1.额定电压 450/750V。
2.多股绞合无氧软铜，标称截面 35mm²；绝缘外皮为黄绿双色专用接地标识。
3.绝缘层厚薄均匀，耐老化，导体直流电阻符合国标，导电稳定，反复弯折不易断芯。
4.外皮印刷型号、规格、标准号，无气泡、破皮、开裂。
	m
	1530
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	接地线
	1.额定电压 450/750V。
2.多股无氧软铜绞合，截面 6mm²；绝缘护套 PVC，黄绿双色接地专用色。
3.绝缘层厚度均匀，抗老化，导体电阻满足国标，导电可靠，弯折不易断裂。
4.外皮标识清晰，无破皮、气孔。
	m
	1939
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	尼龙扎带
	1. 尼龙材质耐候抗老化，黑色抗紫外线。
2. 锁扣一体成型，齿纹清晰，锁紧牢固不易松脱；拉力满足规格要求，无脆断。
3. 耐高低温，不易开裂；表面光滑无毛刺
	包
	220
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	标签纸
	1.聚酯不干胶标签，防水、防油、耐撕、抗紫外线，户外长期不褪色、不起翘。
2.30mm×20mm，表面适合热转印打印；胶层粘性强，可粘贴于线缆、金属箱体表面。
3.粉尘、日晒，不易老化脱落；打印字迹不易刮花。
	卷
	350
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	金属软管DN20
	1.包塑金属软管。
2.内层热镀锌钢带螺旋成型，外层阻燃PVC包塑层。
3.柔韧性好，可弯曲，抗挤压、耐拉扯；防水、防尘、耐老化，内壁光滑，便于穿线。
4.PVC外皮无破损、开裂、气泡。
	m
	1973
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	金属底盒
	1.86型金属接线盒，多方位敲落孔。
2.热镀锌钢板，板厚≥0.8mm，镀锌层均匀，不易锈蚀。
3.接地螺孔，敲落孔易敲除、无毛刺；配套镀锌固定螺丝。
4.无漏镀、起皮、变形，盒体方正。
	个
	300
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	接线端子
	1.冷压裸端头。
2.主体紫铜，表面镀锡，抗氧化、导电性能优良；壁厚均匀。
3.压接紧密，不易脱落，接触电阻小；适配对应截面铜导线。
4.无毛刺、裂纹、氧化发黑。
	个
	1461
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	绝缘套管
	1.阻燃等级 V0 级，绝缘良好。
2.材质：阻燃改性 PVC，柔性好，耐弯折。
3.性能：绝缘耐压≥2kV；内壁光滑，穿线顺畅；低温不易脆裂，抗挤压。
4.外观：颜色黑色，壁厚均匀，无气泡、裂口、杂质。
	m
	1269
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	阻燃缠绕带
	1. 硅橡胶阻燃缠绕带，无胶，依靠自身融合密封。
2. 绝缘强度≥8kV；耐高低温（-60℃～200℃），耐老化、耐雨水粉尘。
3. 性能：拉伸性好，缠绕后自行融合一体，防水防潮，不脱落；不含胶粘剂，不会粘连线缆外皮。
4. 外观：材质均匀，无孔洞、裂纹
	个
	259
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	防火泥封堵
	1.耐火极限≥3h。
2.性能：可塑性强、常温不固化，可反复拆装；无明显硬块、不发硬开裂；耐水、耐油。
3.外观：膏状固体，无杂质、无结块，气味低。
4.用于电缆孔洞、箱体进线口封堵，阻烟、防火
	箱
	65
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	线槽弯头
	1.90°水平弯头，含配套盖板、连接。
2.工艺：折弯成型规整，切口去毛刺；接口与线槽匹配，拼接缝隙小，盖板扣合稳固。
	个
	1826
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	线槽三通
	1.与同规格线槽配套，水平等径三通，含配套盖板、连接片。
2.板材：厚度≥0.8mm；表面均匀，无起皮。
3.加工：切口平整无毛刺，三通接口与线槽吻合，拼接缝隙小，盖板扣合牢固不翘边。
	个
	1348
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	金属卡箍
	1.调节螺杆螺纹顺滑，紧固稳定，不易松脱。
2.材质：304 不锈钢，户外粉尘潮湿环境耐腐蚀，露天立杆使用。
3.结构：钢带厚度≥0.6mm，钢带边缘去毛刺，不割伤线缆保护管；调节螺丝为同材质不锈钢。
4.性能：锁紧范围满足对应管径，拧紧后不打滑、不撕裂钢带，长期户外不易锈蚀卡死。
	个
	2809
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	膨胀螺栓
	1.整套含螺杆、膨胀套管、平垫、弹垫、六角螺母，螺纹完整无毛刺、无裂纹。
2.材质：304 不锈钢，适配户外粉尘潮湿环境，耐腐蚀，满足户外长期使用。
3.力学性能：膨胀套管张开均匀，锚固可靠，C30 混凝土内拉拔强度满足立杆抗风荷载。
	个
	1409
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	自攻螺丝
	1.螺纹完整无断牙、毛刺。
2.材质：410 不锈钢，淬火硬化，具备自攻、自钻能力，适合户外环境，防锈良好。
3.外观：表面钝化处理；无裂纹、掉皮、锈蚀。
4.性能：拧入顺畅，不易滑牙、断钉；自钻款可直接钻镀锌钢板。
	盒
	135
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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