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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	运动模块、遥控单元等采购项目
	运动模块
	有源驱动；
关节最大输出动力：≥25NM；
负重奔跑速度（30kg 负载）≥15km/h；
爬坡角度（30kg 负载）≥30°；
运动耗氧量降低率（30kg 负载，5km/h，6°斜坡）≥20%；
肩部压力降低率（30kg 负载）≥45%；
无线通信方式：蓝牙。
	套
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过机器人或组部件（摄像机或信息化组件）销售业绩累计金额不低于30万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	电池
	电池电压≤36V；
续航≥2h；
电池支持徒手快速更换，插拔式物理接口
	块
	4
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	背架组件
	负重背架：最大承重≥50kg；
腰部调节组件：适配身高 155～185cm；适配不同体型；
免工具拆装调节，主机与背部负重背架采用快速拆装接口。
	套
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	充电器
	适配电池
	套
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	结构组件
	整机外观美观整洁，结构坚固，布局 合理，无导线外露；外壳表面有保护 涂层或防腐设计，表面光洁、均匀， 无划痕、毛刺等其他缺陷。机器人本 体外壳和电器部件的外壳均不带电。
加材料的总重≤50kg。上裸导线后，机器人与上下线间隙距离应≥40cm。机器人结构器件适应导线规格范围为LGJ-35～LGJ-240。清扫机器人整机质量≤38kg。挂载平台重量≤18kg，挂载平台尺寸≤1200mm×500mm×450mm。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	运动模块
	可沿着绝缘绳自主攀爬到架空导线下方，并通过行走轮的全自动开合实现自主悬挂和脱离导线；
机器人在坡度为15°的架空带电导线上能正常运行。机器人在架空导线上的行进速度测量值为≥4m/min。挂载平台行程≥10m，挂载平台负载≥40kg。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	实时监控组件
	应具备高清视频监视功能，通过无线网络传输至地面控制器，实现高清视频实时显示。机器人具备在服务过程中对续航能力、材料容量自评估功能，数据可显示至地面控制器
	套
	1
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	涂覆组件
	具有涂覆绝缘材料的功能，涂覆厚度≥2.5mm。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	遥控单元
	地面控制站能通过无线遥控方式控制机器人喷涂、前进、 后退、停止行走。遥控器控制范围≥300m。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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