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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	区域分析单元、边界防御模块等采购项目
	区域巡视单元
	CPU不低于2GHz，不低于16核;内存不低于128G;
存储不低于20TB;
2*1GE PCIE标准网卡;
配置双热插拔冗余电源;
满足电力标准机(2260*800*600)安装;
满足安全可靠要求； 
TCP/IP 协议接入；
系统平均故障间隔时间（MTBF）不小于30000 h；
7×24 h 运行需要，具备上电自启动功能；
系统数据和运行日志数据存储时间不小于1年；
含国产操作系统。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过智巡系统或辅控系统或组部件（信息化组件）销售业绩累计金额不低于35万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	区域分析单元
	满足安全可靠要求； 
TCP/IP 协议接入；
机架式安装；
AI 算力不小于 64 TOPS INT8； 
机箱高度不大于 2 U，深度不大于 500 mm；
系统数据及运行日志数据存储时间不小于 1 yr；
系统平均故障间隔时间（MTBF）不小于 30 000 h； 
满足 7×24 h 运行需要，具备上电自启动功能；
CPU不低于2GHz，不低于16核;
内存不低于128GB;
配置双热插拔冗余电源;
智能分析模组AI算力不低于256TOPS INT8;存储不低于2TB;
2*1GEPCIE标准网卡;
国产操作系统满足电力标准机柜(2260*800*600)安装。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	边界防御单元
	标准1U机架式设备；
具备≥9个千兆电口，≥1个RJ45 Console接口。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	巡视工作站
	CPU:≥2颗≥8核≥2.8CHz,缓存≥8M;
内存：≥16GB DDR4内存：
硬盘：512G SSD+2.4T SATA;
网卡：千兆以太网口×2:
显卡：独立显卡，≥10GB;
显示器：24寸液晶昱示器： ISB键盘、鼠标。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	交换机
	千兆交换机，≥48口，三层交换机，冗余电源，≥48个10/100/1000M电口4个SFP+万兆光端口;
1个S1ot插槽;
冗余电源、风扇;
整机转发交换容量:≥598Gbps;
转发性能:≥216Mpps
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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