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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	绝缘涂料、防护剂等采购项目
	绝缘喷涂涂料
	表干时间：≤2min;
整体固化时间：≤12h;
固含量：≥63%；
固化后密度：≥1.2g/cm³；
拉伸强度：≥2.8Mpa；
体积电阻率：≥2.0*1015Ω.m;
表面电阻率：≥2.01*1013Ω；
吸水率：≤0.01%；
电气强度：≥20kV/mm。
	kg
	6150
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过绝缘材料或清洗剂销售业绩累计金额不低于140万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	防护剂
	工频击穿电压试验：击穿电压≥30kV/2.5mm；
体积电阻率：≥2.0*1010Ω.cm;
闪点：≥80℃；
清洗性能：快速溶解、剥离油污，挥发快。
	kg
	3068
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	聚硅氧烷
	粘度≥10000
含水率≤1%
固含量≥99%
闪点≥300℃
外观：无色透明均匀粘稠液体，无悬浮物、无沉淀、无杂质
	kg
	2300
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	氢氧化铝
	含水率≤1%
细度≤50μm
筛余物≤1%
外观：白色粉末，无结块、无肉眼可见杂质
	kg
	1840
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	二氧化硅
	粒径≤1μm
含水率≤1%
二氧化硅含量（灼烧基）≥99.8 %
外观：白色蓬松粉末，无硬结块、无肉眼可见杂质
	kg
	460
	接到供货通知15日内
	12个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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