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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	计量器具存储模组等采购项目
	计量器具存储模组（200储位）
	1.兼容性：满足单相、三相、集中器、终端等计量器具的兼容存储；
2.承载：≥10kg/位；
3.材质：Q235等同等牌号，喷塑工业灰；
4.储位：可容纳单相、三相、集中器、终端等计量器具200只，可结合现场场地进行适配定制；
5.货架结构：组合式框架结构；
6.表面处理：静电喷塑，涂层厚度≥60μm；
7.层板厚度：≥1.5mm。
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日，具有仓储设备销售业绩不少于60万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	计量器具存储模组（1000储位）
	1.兼容性：满足单相、三相、集中器、终端等计量器具的兼容存储；
2.承载：≥10kg/位；
3.材质：Q235等同等牌号，喷塑工业灰；
4.储位：可容纳单相、三相、集中器、终端等计量器具1000只，可结合现场场地进行适配定制；
5.货架结构：组合式框架结构；
6.表面处理：静电喷塑，涂层厚度≥60μm；
7.层板厚度：≥1.5mm。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	堆垛行走移动模组
	1.行走速度：≥30m/min；
2.行走加速度：≥0.5m/s2；
3.行走定位误差：≤±1mm；
4.控制方式：私服驱动控制；
5.定位方式：光电传感定位；
6.极限控制：行程开关控制。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	堆垛提升移动模组
	1.提升速度：≥20m/min；
2.提升加速度：≥0.3m/s2；
3.提升定位误差：≤±1mm；
4.控制方式：私服驱动控制；
5.定位方式：光电传感定位；
6.极限控制：行程开关控制。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	伸缩货叉模组
	1.伸缩叉速度：≥15m/min；
2.伸缩叉加速度：≥0.2m/s2；
3.货叉定位误差：≤±1mm；
4.控制方式：私服驱动控制；
5.定位方式：光电传感定位；
6.极限控制：行程开关控制。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	伸缩存取料口模组
	1.伸缩速度：≥15m/min；
2.控制方式：力矩电机控制；
3.防夹功能：力矩控制，手挡即可实现停止，具备防夹功能；
4.出入表计数量：200储量：单相≤3只，三相或终端≤1只；1000储量：单相≤5只；三相或终端≤2只。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	计量器具存储模组外壳
	1.材质：Q235等同等牌号；
2.厚度：≥0.8mm；
3.外观：静电喷塑或烤漆，颜色支持定制。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	触摸显示模组
	1.系统兼容性：触摸支持系统:Windows，Android，linux；
2.输入接口：VGA，DVI，HDMI，DP；
3.屏幕尺寸：19～27寸；
4.触控方式：电容；
5.触控响应时间：≤10ms；
6.显示亮度：≥250cd/m²；
7.可视角度：≥170°（水平）/≥160°（垂直）。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	拍摄模组
	1.显示色彩：黑白；
2.供电：9～24 VDC,支持PoE供电；
3.传感器类型：CMOS,卷帘快门；
4.IP防护等级：IP40；
5.镜头接口：C/CS接口。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	手持扫描模组
	1.接口标准：USB2.0；
2.读取类型：Code 11, Code 128，Code 93等；
3.传感器类型：CMOS；
4.识读精度：≥3mil；
5.电池容量：≥2200mAh。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	内嵌扫描模组
	1.接口标准：USB2.0；
2.读取类型：标准一维、二维条码等；
3.防护等级：IP54；
4.工作电压：5VDC±5%；
5.工作电流：≤500mA。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	音频模组
	1.功率：5w；
2.接口：USB；
3.功能：内置声卡，功放，喇叭；
4.音频输出：立体声；
5.降噪功能：支持回声消除。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	打印模组
	1.装纸宽度：80×80mm；
2.接口：USB；
3.打印介质：热敏连续纸；
4.打印分辨率：≥203dpi；
5.打印速度：≥100mm/s；
6.工作电压：5VDC或24VDC。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	监控摄像模组
	1.像素：≥200万；
2.类型：球机式；
3.供电方式：POE；
4.夜视类型：红外夜视；
5.焦距：≥4mm；
6.防护等级：≥IP66。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	监控刻录模组
	1.存储容量：≥4T；
2.存储方式：硬盘式；
3.供电方式：220V独立供电；
4.类型：网络录像机/NVR。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	触摸式显控模组
	1.操作形式：触摸式；
2.显示屏像素：≥1080P；
3.显示屏大小：≥19英寸。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	设备调度控制模组
	1.设备接入能力：支持≥200台设备，可扩展至500台；支持Modbus TCP、OPC UA、S7、MQTT、TCP/IP等可配置接入；
2.状态刷新与采集周期：设备状态刷新≤1s；关键点位采集周期≤500ms；
3.调度吞吐与并发：调度响应≤1s；单节点任务吞吐≥1000条/小时；并发任务≥50；支持优先级和策略切换；
4.接口同步：同步延迟≤5s；同步成功率≥99.9%；支持幂等、重试、补偿和对账；
5.可视化：监控画面刷新≤2s；仿真/回放支持≥30天数据；趋势分析查询≤5s。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	仓储业务管理模组
	1.架构部署：B/S架构、前后端分离、模块化/微服务，支持集群、双机热备、容器化部署；
2.业务数据容量：SKU≥10万；库位≥5万；库存记录≥1000万；年单据≥100万；支持水平扩展；
3.库存准确性：库存准确率≥99.9%；批次/效期/容器追溯完整率≥99.9%；差异全程留痕；
4.预警性能：超期、低周转、单据超时、上下限预警触发延迟≤5分钟；支持订阅和分级推送；
5.营销2.0接口：HTTPS+Token/签名；超时≤30s；重试3次；支持幂等、限流≥50 TPS、失败补偿。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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