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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	RFID射频模组、感知天线等采购项目
	终端控制箱组件
	外壳不锈钢材质，尺寸＜400×200×180mm（长×宽×厚），预留出线孔不小于5个，装配高度1.5米左右。
	套
	150
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日，具有电子元器件销售业绩不少于280万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	防水终端箱组件
	带防水帽；外壳不锈钢材质，尺寸＜400×200×180mm（长×宽×厚，不含防水帽尺寸），预留出线孔不小于5个，含有散热板、端子等。
	套
	50
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	RFID射频模组
	读写器端口数量八端口，芯片接收灵敏度-88dBm，最大读取率900标签/s；15pin排线，双头同向，线长≥20cm。
	套
	160
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	四口RFID射频模组
	读写器端口数量4口。输出功率 5-33dBm，接收灵敏度 -88dBm，盘存标签峰值速度 900 tags/s，供电电压 5V；工作温度-20~+50℃。
	套
	70
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	节点电源模块
	输出电压：DC 12V；输出电流：2.5A；输出端口：10/100/1000Mbps传输速率端口；输出功率：30W。
	套
	150
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	节点控制模块
	电源DC9-36V输入；主频≥168MHz内存≥192Kbytes；ADC采样≥1路；精度≥12bit；开入≥2路；开出额定负载≥2A；≥2路、具备1路RJ45网口、2路RS232接口、1路RS-485接口、具备不低于2路供电电压≤36V直流电机调速控制功能、驱动能力≥3A。
	套
	150
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	终端馈线
	接口一端SMA公头、一端N公头；线缆级别不低于5D-FB；单根长度不大于15米。
	米
	12000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	感知天线
	频率范围 860-940MHz；增益9dBi；馈线接口直出端子N母头。极化方式：圆极化。不带支架，丝印规定的LOGO。
	套
	450
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	12dBi感知天线
	频率范围 902-928MHz；增益12dBi；馈线接口直出端子N母头。极化方式：圆极化。不带支架，丝印规定的LOGO。
	套
	150
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	全向装置外壳件
	1.尺寸≤150×100×100mm；2.主壳体铝合金材质，所有锐边倒角C0.2,去掉尖角不允许有毛刺，未注倒角按C0.5执行，未注尺寸公差按GB/T1804-f级执行，未注形位公差按GB/T1184-H级执行；3.表面喷砂阳极氧化处理，颜色为铝本色；4.黑色塑料端盖，端盖使用100×100外壳孔，壁厚3-5mm。
	套
	200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	全向驱动组件
	1.传动轴连接驱动模块直接6mm，尺寸≤±0.03mm；2.与9dB天线连接，具备角度调节功能，不含天线时况角度调节范围0-90°；3.原点感应模块，电压DC12V，感应距离≥3mm、尺寸≤27×10×10mm；4.含安装紧固件及安装型材件；5.一体式轴承座：φ10mm深沟球轴承座，可与传动轴进行安装配合。
	套
	200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	全向驱动模块
	1.额定电压12V；2.额定转速5r/min，额定电流0.21A；3.尺寸≤85×40×40mm；4.接线端子2根，分为正负极；5.安装孔6-M3均布，安装参考尺寸φ31mm；6.含安装支架、安装固定件；7.外壳材质：金属外壳，重量≤0.3Kg。
	套
	200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	万向支架组件
	万向支架尺寸≥162.5×97×171mm，净重＜0.5kg，表面喷砂，全向调角方式。
	套
	150
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	小万向支架组件
	万向支架≥尺寸118×80×75mm，钢材质表面处理达克罗，具备水平和上下调角方式。
	套
	460
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	安装固定组件
	1.不锈钢卡装尺寸：内径78-101mm；2.平面固定尺寸：400×200mm；3.螺纹规格M6和M8。
	套
	100
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	安全防护模块
	吞吐量IPv4(1518/512/64-byte,UDP) 1.2/1.2/1.2 Gbps；吞吐量IPv6(1518/512/64-byte,UDP)1.2/1.2/1.2 Gbps；应用层吞吐量0.9Gbps；最大并发连接数50万；每秒新建连接数 1.5万；威胁防护吞吐量（开启防火墙、应用识别 、入侵防御、防病毒）0.5 Gbps；IPSec吞吐量0.5bps；IPSec隧道数500；SSL VPN默认授权数/最大并发用户数100/300；虚拟防火墙 -固定接口2×10GE(SFP+)+10×GE+1×console+1×USB+SD卡槽。
	个
	14
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	安全接入模块
	CPU不低于2.20GHz；内存:不小于8GB；存储设备:不小于64GB 固态硬盘网口:1个及以上console网口，1个及以上管理网口，8个及以上千兆电网口，2个及以上千兆光网口
	台
	14
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	边缘计算模块
	不低于4×主频 2.4GHz+4×主频 1.8GHz；支持 8K编解码；NPU算力6TOPS；支持算力卡拓展，可以插装 Hailo-8 26TOPS M.2 算力卡；支持LTE、WIFI、CAN总线、RS485、M-BUS等多种通讯方式；可集成目前市场大部分RFID数据读取设备，自动生产盘点报表；如遇内网断网情况，可本地化离线作业，网络恢复通讯后自动上传作业数据
	台
	14
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	RFID打印模组
	打印方式：支持热转印和热敏打印；打印分辨率：不低于203dpi
打印速度：不低于14 ips/每秒
接口配置：以太网接口、串行接口、USB接口、双USB主机端口和蓝牙4.1；标签尺寸：打印并编码最小尺寸为 0.6 英寸/16 毫米的标签；协议：支持与以下协议兼容的标签：UHF EPC Gen 2 V2、ISO/IEC 18000-63 以及 RAIN RFID 协议。
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	节点控制箱组件
	尺寸600×540×200mm（宽×高×厚，含帽），箱体材质不锈钢；防水箱含固定件；断路器10A 2P断路器C特性脱扣功能，五孔开关插座额定电流不小于10A；出线孔径25mm不少于4个。
	套
	50
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	数据交换模组
	2个千兆Hi-PoE电口，6个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口；端口最大供电功率：Hi-PoE端口 90W，PoE端口 30W；整机最大供电功率：230W；Hi-PoE口支持IEEE 802.3at/af/bt，PoE口支持IEEE 802.3at/af；供电方式AC220V。
	套
	60
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	数据设备存放组件
	外形尺寸：高×宽×深≥1200×600×1000mm；电源8口PDU：额定电压250V，最大电流10A；插孔规格：8位10A新国标5孔；风扇功率：输入10W，输出:2.4W；前后网孔门。 
	套
	14
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	设备存储组件
	四面带防尘网，长×宽×深不小于2000×600×1000mm。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	操作平台组件
	台面材质：高强度吸塑面板；颜色：白色；长1200mm宽900mm高750mm
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	计算统计模块
	处理器不低于6核12线程，基础频率不低于3GHz，内存不低于8GB，硬盘容量不小于512G，27寸显示器。
	套
	13
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	手持终端模块
	操作系统：安卓9及以上版本；处理器：双核2GHz及以上处理器；内存+存储：不低于RAM：3GB ROM：32GB，支持256G，Micro SD 卡扩展
显示屏：5.7及以上英寸彩色显示屏（带有彩色和背光）；扫描功能：支持一维条码、二维条码扫描；拍照功能：前置500W 像素、顶置1300W摄像头、闪光灯；RFID模块：超高频RFID模块，协议IS018000-6C/EPC Class1 Gen2、频率：902-928MHz、输出功率：8-33dbm，识读距离：大于5m、识读速率：可达700tags/s及以上；定位功能：GPS、北斗定位模块；网络制式：支持WIFI、蓝牙、4G（移动、电信、联通）制式；工作温度：-10℃至50℃；防护等级：IP65防水防尘；配件：包含充电座、电源适配器、数据线。
	台
	6
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	数据计算模组
	处理器不低于16核，32线程，基础频率不低于2.1GHz；内存不低于32G DDR4；硬盘不低于4T SATA企业；存储控制器接口速率不低于12Gb/s；不低于750W热插拔冗余电源；2U双路机架式含工具导轨套件和27寸显示器；操作系统：支持麒麟、凝思、openEuler、深度、centos7等主流国产操作系统，预装甲方指定系统。
	套
	14
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	数据分析模组
	硬盘容量不小于20T，性能不低于SATA 7.2K ；处理器不低于20核2.4HZ 40线程；内存不低于64GB DDR4 ；阵列卡：板载卡支持RAID0.1.5；网口：双口千兆网卡，1个管理网口；电源：单电源，带导轨；操作系统：支持麒麟、凝思、openEuler、深度、centos7、等主流国产操作系统，预装甲方指定系统。2U双路机架式
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	光通讯组件
	光纤配线：机架式尾纤法兰；光纤收发：14槽标准19英寸2U机箱，最大功率80W，电源输出DC5V12A，千兆光收发规格4对。
	套
	7
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	立杆组件
	高度5米；表面镀锌；含地笼，外径向上渐细，1米高位置外径140mm、4米高位置外径76mm。
	个
	20
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	数据汇聚模组
	24个千兆电口；4kV 防浪涌专业设计，安全可靠；机壳全金属设计，高性能散热；支持即插即用，无需配置
存储转发交换模式；支持 MAC 地址自动学习和老化；大容量缓存保证大文件和视频流的及时、稳定传输。
	台
	15
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	盘点分析模组
	1.具备标准化数据接口，支持与仓储管理系统WMS等其它信息化平台对接，确保数据传输稳定可靠，并具备良好的系统兼容性。2.具备盘点差异对比功能，自动生产盘点报表。3.数据内存不低于8G,数据交换不小于8个千兆电口。4.节点控制调度功能，通道调度管理能力≥4个。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	智慧盘点模组
	1.采用无源标签射频识别，频率920 MHz-925MHz，控制实现对标签快速定位、扫描、识别的需求功能；2.具备指令下发、数据接收、盘点结果、智能分析等功能；3.具备对分布式读取终端控制管理功能，管理能力大于10个单元；4.具备对感知节点管理控制功能，单通道管理能力4-8个单元；5.具备与ERP、WMS、供应链管理等系统对接功能；6.工作模式不少于日常盘点、检查盘点2种业务模式。
	套
	11
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	高密通讯终端
	室内高密型AP支持wifi 6 协议，三频6流，整机可以提供3个射频接入，最多可实现3射频5G设置（适用全系列5G终端场景），最高接入速率可达3.267Gbps。支持吸顶/壁挂安装。推荐场景：密集终端接入场所；接口数量：1 个 100/1000M/2.5G 电口，1 个 10/100/1000M 电口支持 PoE out 对外供电, 1 个 Console口，1个USB接口；供电方式：标准PoE at/af 或 DC 54V。
	个
	30
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	防水通讯终端
	室外型AP支持wifi 6协议，双频 4 流设计，整机接入速率高可达 2.4Gbps，通过射频切换可同时部署双 5GHz 射频。支持IP68。内置定向天线，可扩展外置全向天线，满足室外不同的无线覆盖需求。支持壁挂/抱杆安装。推荐场景：室外环境、对防水防尘要求较高的室内环境。接口数量：2个 100/1000M电口，其中GE1接口支持802.3at标准的PoE供电；GE2接口支持 PoE out 对外供电，可用于扩展物联网；1个SFP光接口, 1 个 Console口。
	个
	20
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	通讯汇聚终端
	千兆电口≥9个；支持网关模式、AC模式；支持AC、AP二层、三层、跨广域网等多种组网方案；支持本地转发、集中转发，策略转发；支持二、三层漫游、AC间漫游；支持AC间链路备份；支持基于用户、流量、Radio的负载均衡；支持无线Qos、无线智能RRM优化；支持Vip带宽保障；支持L2TP VPN、IPSEC VPN、SSL VPN；支持应用控制、上网行为管理；支持MAC、Portal、802.1x认证；支持认证逃生。
	台
	5
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	桁架C型夹具模组
	整体采用C型结构双叉尺结构设计；
额定载重≥2.5T；
叉齿尺寸：1400*120*35mm；
水平旋转角度：±90°；
上下翻转角度：±5°；
开闭行程：0.45-0.95m；
叉尺独立浮动调节高度：≥90mm；
货叉后侧，安装有限位触板，该触板安全限位功能可靠，且不能损伤变压器散热片；
双叉尺开闭机构为电动螺杆传动；设机械、光电限位开关；含接近光电、防撞、激光测距等多种传感器；
配置吊环具备人工辅助装卸；
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	桁架控制模块
	适配仓储系统接口，作业动作逻辑与调度流程适配三角形变压器夹取，桁架 PLC 控制程序参数修订，包括水平行走速度、启停缓冲加速度、垂直升降高度余量、叉取插入深度、抽插速度等，确保作业过程平稳无冲击，避免物料晃动、移位，定位准确率≥95%。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	进叉视觉图像模块
	采集不同角度、不同光照条件、不同摆放偏差下的三角形变压器（含十字底座款）实物图像样本，标注外形轮廓、底座特征、叉取定位基准点等关键特征；实现高鲁棒性的专属识别模型，复杂库区工况下的识别准确率≥95%。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	视觉定位模组
	配套光学镜头、可调辅助光源、减震安装支架；千兆网口通信，适配桁架 PLC 与仓储系统；分辨率≥1200 万像素，帧率≥25fps，定位精度≤±2mm；支持自适应曝光、镜头畸变校正，可适应库区粉尘、高低温、光照波动工况；防护等级≥IP65，工作温度 - 10℃~55℃；可采集变压器本体、十字底座及托盘轮廓图像，输出目标位置、角度偏差信号，具备设备状态自检与异常报警功能。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	麦克风阵列板卡
	1.类型：内置不少于128单元麦克风阵列；
2.指向性配置：支持不少于8个拾音区域自由配置，可独立调整各区域拾音范围，同时支持区域优先级设置；
3.咪头配置：咪头数量不少于128颗，采用阵列式布局设计；
4.传输协议：支持AES67国际标准音频传输协议，兼容主流专业网络音频系统；
5.状态指示	：配备红白双色指示灯，可直观反馈设备运行状态；
6.音频传输	：支持通过POE网线同时完成供电与音频信号传输，无需额外电源线；
7.音频算法	：搭载128阵列专属音频算法，内置去混响、降噪、NNR、AFC、AEC、自动混音、ALC、AGC、PEQ、EXP、延时器功能；
8.总谐波失真THD：整机总谐波失真THD不高于1%；
9.调试工具：配套专属音频助手工具，可完成设备激活配网、路由配置、全参数可视化调试；
10.模拟接口：支持不少于1路LINE IN、不少于2路LINE OUT模拟接口，可直接对接传统模拟音频系统；
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	声学导音与密封结构件
	1.	外形设计：采用天花板方块状全金属外壳设计，适配吊顶嵌入式安装场景；
2.频响范围：频响范围不窄于100Hz~20KHz；
3.灵敏度：麦克风灵敏度不高于-38dBv；
4.信噪比：整机信噪比不低于68dB；
5.动态范围：音频动态范围不低于104dB；
6.过载声压AOP：最大过载声压级不低于130dB；
7.采样规格：音频采样率不低于48kHz，采样深度不低于24bit；
8.拾音范围：有效拾音半径不小于5m，可覆盖常规中小型会议室全区域。
9.安装方式：支持吸顶装、吊装两种安装形态，适配天花板方块状安装场景。
	套
	3
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	数字功放板卡
	1.本地处理能力：内置不少于4路独立混音能力，可大幅节省后端音频处理器资源，适配小场景低成本快速部署；
2.内置音频算法：内置音量调节、延时器、混音、高通滤波器、低通滤波器、参量均衡器、压缩器、功率保护、数字分频器、噪声门全功能音频处理模块；
3.设备保护机制：内置过热保护、过压保护、欠压保护、短路保护多重防护机制，保障设备长期稳定运行；
4.配套软件：配套音频助手调试工具。
	套
	8
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	顶吸扩音模组
	1.设备类型：采用6.5寸低音+1.2寸高音同轴单元设计；
2.单元材质：低音单元采用羊毛纤维振膜，高音单元采用进口天然蚕丝振膜，保障人声醇厚自然、高频细节丰富；
3.供电模式：同时支持IEEE 802.3af（PoE）、IEEE 802.3at（PoE+）、IEEE 802.3bt（PoE++）三种标准PoE供电模式；
4.部署管理：单根标准网线即可完成供电与音频传输，接入系统后支持集中管理、便捷配置、实时监控、远程设备诊断；
5.安装结构：配备前面板接口、便携拉手带、牢固安装支架、无边框磁吸网罩，支持快速接线部署，音箱可稳固咬合天花板，大音量下无震颤异响；
6.外观设计：音箱主体为黑色金属材质，网罩支持黑白双色可选，可适配不同建筑装修风格，实现声学设备与环境美学融合；
7.网络接口：至少配备1个RJ45百兆以太网口，仅支持网络音频输入，无额外模拟音频输出接口；
8.基础功能：配备红白双色运行状态指示灯，支持物理复位按键，长按可恢复出厂设置；
9.声学覆盖：扬声器锥形覆盖角度不小于120°，可均匀覆盖常规建筑层高下的扩声区域； 
10.频响特性：-3dB频响范围不窄于100Hz~20kHz，-10dB频响范围不窄于74Hz~20kHz，全频段音频还原度优异；
	套
	8
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	会议控制模组
	1.外壳类型：不少于8路专业电源时序器，采用1U标准机架式机身，面板为拉丝铝合金材质
2.显示配备：不小于2寸的中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态；
3.电磁防护：标配电源EMI滤波器，可有效抑制电网电磁噪声，净化供电环境；
4.中控接口：至少配置1路RS232、1路RS485通讯接口，支持对接外部中控设备实现远程控制；
5.级联能力：支持通过RS485接口实现多设备级联管理，可级联控制的设备数量不少于16台；
6.定时功能：内置硬件时钟芯片，支持按年/月/日/时/分/秒精确设置定时开关机，覆盖周一至周日任意时段，支持特定日期的循环/非循环定时任务；
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	供电模组
	1.产品类型：单口非标准Passive PoE供电注入器，整机最大输出功率不低于60W；
2.端口规格：至少提供1个2500Base-T（2.5G）以太网电口，支持2.5G及以下速率数据传输；
3.供电输出：输出直流电压不低于56V，输出电流不低于1.08A，采用4对线全线路供电；
4.输入电源：支持交流输入电压范围100-240V AC，50/60Hz，最大输入电流不低于0.5A；
5.物理尺寸：设备整机长度不小于135mm，宽度不小于60mm，重量不低于220g；
6.工作环境：工作温度覆盖范围至少为-10℃~+45℃，存储温度不窄于-40℃~+70℃；
7.浪涌保护：端口浪涌保护电压不低于65V，最大放电电流不低于500A（8/20µs）。
	套
	8
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	音频处理板卡
	1.外壳类型：采用1U标准19英寸机架式机箱，支持标准机柜安装；
2.模拟输入通道：模拟输入通道总数不少于16路，支持自定义分配通道路数，适配不同场景接入需求；
3.模拟输出通道：模拟输出通道总数不少于16路，支持自定义分配通道路数，灵活匹配后端扩声设备；
4.网络输入接口：至少配备2个RJ45网络音频输入接口，支持不少于8路网络音频通道输入；
5.网络输出接口：至少配备2个RJ45网络音频输出接口，支持不少于8路网络音频通道输出；
6.音频传输协议：完全支持AES67国际标准音频传输协议，同时兼容Dante协议，可对接主流专业网络音频系统；
7.显示与操作：搭载不小于3英寸全彩高清显示屏，搭配飞梭物理按键，支持本地可视化参数调节；
8.DSP核心算法：内置不少于12段PEQ、高低通滤波器、噪声门、压缩器、扩展器、31段GEQ、AGC、AEC、ANS、反馈抑制器、闪避器、矩阵混音、自动混音、延时器、反相等全功能音频处理模块；
9.调试客户端：支持接入专属音频助手客户端，可完成网络搭建、系统配置、设备控制、参数调节、算法应用、音频全流程调试；
10.控制接口配置：至少配备2个RJ45网口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个GPIO控制接口、2个USB接口，满足多设备联动控制需求；
11.幻象供电：支持48V幻象供电，可直接对接有源麦克风等专业音频终端；
12.共模抑制比：整机共模抑制比不低于70dB，有效抑制线路共模噪声干扰；
13.输入动态范围：输入动态范围不低于110dB@21dBu，不同输入电平档位下动态范围均不低于103dB；
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	通信组件
	1.外壳类型：采用1U标准机架式高强度金属外壳；
2.端口配置：至少提供24个千兆PoE电口、1个千兆非PoE电口、1个千兆SFP光口，整机端口总数不少于26个；
3.交换性能：交换容量不低于52Gbps，包转发率不低于36.688Mpps，MAC地址表容量不低于8K；
4.PoE供电标准：完全兼容IEEE 802.3af、IEEE 802.3at国际标准，单PoE端口最大输出功率不低于30W；
5.整机PoE功率：整机最大PoE输出功率不低于370W，整机最大功耗不超过400W；
6.供电线序：支持8芯全线路供电，网线1/2/3/6和4/5/7/8可同时供电，适配高功率PoE终端；
7.传输距离：PoE端口支持扩展模式，最远传输距离不低于300米，适配远距离安防监控场景；
8.浪涌防护：PoE端口浪涌防护等级不低于6KV，可有效抵御电网浪涌和雷击冲击；
9.智能PoE功能：内置PoE看门狗功能，可自动检测无响应的PoE终端并远程重启，支持PoE输出功率智能管理；
10.二层协议支持：支持STP/RSTP环路防护、802.1Q VLAN（最大VLAN ID不小于4094）、静态链路聚合、端口镜像、端口隔离功能；
11.流量控制：支持基于广播、组播、未知单播的风暴控制，支持所有端口双向限速，支持SP/WRR优先级调度QoS；
12.管理方式：支持iVMS-4200客户端、海康互联APP双端管理，支持可视化安防网络拓扑展示、远程设备告警、远程升级、线缆检测功能；
13.环境适应性：工作温度覆盖范围不窄于0℃~45℃，存储温度不窄于-40℃~85℃，工作湿度5%~95%无凝露；
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	音量控制组件
	1.管理面板：墙装控制面板，支持多类音频终端的音量关联集中管控；
2.终端兼容能力：支持对接广播类网络音箱、音柱产品实现音量关联控制；支持对接功放产品实现通道输出音量关联控制；支持对接拾音器产品实现输出音量关联控制；
3.触控交互功能：搭载可视化触摸屏幕，支持一键全局静音及独立通道单独静音；支持通道音量滑动调节；支持屏幕亮度自定义调节；支持息屏模式及待机时间可配置；
4.屏幕显示配置：屏幕左上角及待机界面可实时显示当前时间；屏幕右上角可实时展示网络连接状态或设备关联状态；
5.机身材质：整机外壳采用阻燃级工程材料，符合消防安全相关标准；
6.安装方式：支持标准墙壁嵌入式安装，适配常规86型底盒安装场景；
7.通道管控能力：支持不少于4个独立控制通道，每个通道内最多可管控的网络设备数量不少于16台；
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	


备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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