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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	感知增益模组等采购项目
	感知增益模组
	1.频率范围：860-960MHz
2.增益≥ 9dBi
3.极化方式 圆极化
4.电压驻波比 ≤1.4
5.前后比 ≥20
6.阻抗≤50Ω
7.最大输入功率≥100W
	套
	112
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日，具有电子元器件销售业绩不少于90万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	感知主控模组
	1.空中接口协议 EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
2.工作频谱范围 860MHz ～960MHz；输出功率 0 ～33dBm；输出功率精度 +/- 1dB；输出功率平坦度 +/- 0.25dB；盘存标签峰值速度 ≥700 张/秒
3.可扩展8个感知增益模块
	套
	14
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	感知区限制模组
	1.防护高度≥2m
2.对射频信号有屏蔽和限制能力，能够将射频限制在库区内减少感知信号外溢
	套
	14
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	射频识别仓模组
	1.识别数量：单次可识别数量≥120只设备
2.识别时间：≤30s
3.空中接口协议 EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
4.工作频谱范围 860MHz ～960MHz；输出功率 0 ～33dBm；输出功率精度 +/- 1dB；输出功率平坦度 +/- 0.25dB；盘存标签峰值速度 ≥700 张/秒
5.1侧有电动屏蔽装置，在两垛（箱）设备之间间距大于识别仓长度+30cm情况下在防止误读。
6.外形尺寸≤1500×800×1960，识别仓内部尺寸≥800×700×1700
	套
	14
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	通信转行供电一体模块
	1.2路RS485通信与供电融合接口/1路USB接口
2.有USBRS485透传功能
	套
	14
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	主控单元
	性能不低于：CPU主频2.5GHz/内存16G/512G固态
	套
	14
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	触控模组
	性能不低于：尺寸≥24"/分辨率≥1920*1080/支持壁挂
	套
	14
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	打印模块
	最大支持幅面A4/打印速度≥19页/分钟
	套
	14
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	条形码识别模块
	一维码识别/扫描精度3-4mil/无线通信
	套
	14
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	语音交互模块
	1.功率≥10W
2.220V供电
	套
	14
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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