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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	曲臂升降作业模组、直臂升降作业模组等采购项目
	曲臂升降作业模组
	工作高度：9-14m；最大平台水平延伸≥2.8m；最大工作斗载荷≥300kg；最多容纳2人；臂架形式为桅杆式（4根粗链条、2根细链条）；曲臂变幅±65°；转台旋转≥±120°；回转支撑规格≥12寸；无转台扫尾；桅杆升高3米状态下不能行走；整机主要受力部件采用高强度、轻质材料
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日，具有辅助设备销售业绩不少于110万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	履带式底盘行走支撑模组
	最小收缩尺寸（长×宽×高）≤2.78m×1.2m×2.0m；爬坡能力≥30%；行驶速度≥0.6-1.2km/h；机器自重≤2750kg；加强型履带钢丝缠绕履带；左右履带速度可分别无级调速；可根据路面环境选择高速和低速行走模式；可配合叉车、吊装、自爬坡三种运输方式
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	动力与电控遥控模组
	动力配置：蓄电池，电池容量≥240Ah 48VDC；标配无线遥控；无线遥控可进行底盘行走及上车各动作；载荷限制：平台超出允许载荷后，遥控器和下车控制盒发出警报，工作装置停止动作；应急操作：主动力系统不工作时，可通过整车应急操作系统将平台内工作人员降至地面；车联网模块：可通过APP端、PC端远程查看北斗定位、设备状态、故障情况；语音动作控制：通过AI实现语音交互，控制车辆行走、升降、下降等
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	操作平台配套安全组件
	工作斗外围手扶处设置防挤手装置；车身自带接地装置；配套支腿垫板4块；配套遥控器1台；配套随车工具包1个；配套遥控器备用电池2个；满足GB25849、GB/T27548、DL/T1209.3等相关标准要求
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	直臂升降作业模组
	工作高度：13.5-14m；臂架形式为直臂伸缩式+小臂；最大平台水平延伸≥6.4m；最大工作斗载荷≥300kg；最多容纳2人；工作篮左右旋转±90°；平台尺寸（长×宽×高）≤1.25m×0.7m×1.1m；转台旋转360°非连续；整机主要受力部件采用高强度、轻质材料
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	蜘蛛式底盘行走支撑模组
	最小收缩尺寸（长×宽×高）≤4m×0.79m×1.99m；履带最宽行驶尺寸≥1.08m；行走速度≥1.5km/h；支承腿工作面积≤3.2m×2.9m；爬坡能力≥30%；机器自重≤2100kg；履带宽度≥200mm；支腿形式为蛙式，四条支腿可一键同步伸缩，另单支腿可独立伸缩；支腿一键调平装置：无需手动调整，一键操作即可调整车身处于水平位置；强化加厚型履带，具备液控变轨功能，可以高低速切换；行驶系统高低速切换速度区间至少满足0-1.5km/h
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	动力、液压与控制系统模组
	动力配置：不低于进口柴油发动机+220V交流电；液压油箱材质不低于304不锈钢；整车无线遥控控制，实现整车遥控控制行走、升降；下车电控操作台直观展示臂架图形和对应拨钮，可进行上装臂架操作（非液压操作手柄，需提供相应图片证明）；智能显示系统；整车作业实时监测系统，实时监测显示当前状态参数；车联网模块：可通过APP端、PC端远程查看北斗定位、设备状态、故障情况；语音动作控制：通过AI实现语音交互，控制车辆行走、升降、下降等
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	桅杆式升降作业模组
	作业高度12-18m；最大平台高度10-16m；最大工作幅度≥3m；工作斗载荷≥300kg；最多容纳2人；平台尺寸（长×宽×高）≥1.1m×0.7m×1.1m；转台回转≥120°；最大作业倾斜角度≤3°；装置主要受力部件应选用高强度、轻质材料；机械性能应符合《坠落防护挂点装置》GB30862-2014规定要求；装置外观尺寸应保证作业过程中符合《电力安全工作规程线路部分》（Q/GDW1799.2-2013）规定的与带电体安全距离要求
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	底盘行走支撑模组
	收缩尺寸（长×宽×高）≤2.8m×1.2m×2m；行走速度≥1.2km/h；爬坡能力≥30%；机器自重≤2800kg；行驶系统为橡胶履带，左右履带速度可分别进行无级调速；高低速行走保护装置：可根据路面环境选择高速和低速行走模式；装卸系统：配备吊装孔和叉车孔，方便装卸
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	动力控制模组
	动力配置：蓄电池，电池容量≥240Ah；整车无线遥控控制，实现整车遥控控制行走、升降；具有可显示故障代码的液晶显示屏；低电量保护系统：电量低于20%时，开启电池保护功能；3°倾斜角限制：底盘倾斜角度大于3°时，设备发出警报并停止主臂和曲臂上升动作；安全保护装置：显示电池电量信息，具备应急操作功能，可视水平仪
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	防爆巡检车车体模组
	纯电动；电机总功率＞200kW、总扭矩＞250N·m，最大爬坡度＞30%；
防爆锂电池＞80kWh×2，续航＞200km，寿命10年或30万公里；
座位＞3，轴距＞2800mm，车身＞4900×1850×1700mm；
防爆防火底盘及轮胎≥T1级，Ⅱ类防爆钢板车身，玻璃隔热≥90%、防护网≥Ⅱ级，车体红色印“应急防爆”；
配移动定位（±1m）、自动驾驶/遥控模块、S级防撞保险杠、声光报警、车内喊话、爆闪警示灯、导静电胶带；
照明符合GB4785，照明灯≥4个、单灯≥120W；
快慢充380/220V，输出24V/12V/220V，救援担架等随车定制；
含随车工具、应急锤、灭火器等附件
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	车载监控云台模组
	高清车载云台，带夜视、耐高温；红外双视测温误差±0.5℃，昼夜自动切换、红外灯可调；
水平360°无限位、垂直-85°~+90°，速度100°/40°/s；
NVR：航空头输入，CVBS/VGA/航空插头输出各1路；主/子码流1080P/720P/WD1/CIF；支持HDD/SSD；
含3G/4G、WIFI、GPS天线各1个（SMA）；
24小时高清行车记录仪，存储≥1024GB；
远方监控集中管理，支持4G布控球、单兵执法及GB/T 28181接入，视频/GPS上传与回放；
多画面预览、抓拍抓录、即时回放、云台控制、3D放大；电子地图支持ArcGis；指挥中心支持大屏拼接、视频上墙
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	自动灭火消防模组
	火灾自动探测：配置自动火灾探测系统，在探测到火情时3s内自动发出警告；
自动智能灭火：配备“干粉型”和“二氧化碳型”智能自动灭火装置各一套，出现火灾时可启动自动灭火，灭火速度控制30s以内；
自动化消防炮：具备自动化消防炮集成功能，集成自动化消防炮；
含灭火系统配套管路、喷嘴、探测与控制模块及安装辅材
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	跟随电动平车车体模组
	结构为底盘+平台式载货平台，四周设可装拆围栏50cm；
外形1160×750×600mm，平台900×750×450mm，底盘1200×750×330mm、轮式、重量≥170kg；
围栏可手动/电动打开便于装卸；平台为高强度铝合金或钢制、表面防滑，围栏绝缘材质；
最大载重150kg（直行测试），防护等级IP55；
满载续航≥6h，充电≤6h（0%~100%），支持自动/手动充电及电量监测、低电量回充；最大速度1m/s；
磷酸铁锂电池60Ah，满载连续工作≥6h；
含驱动系统（无刷电机800W×2、CAN协议）、快充充电桩、电源管理、人机交互、防撞条、急停按钮及底盘/平台/围栏结构件
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	跟随感知控制模组
	跟随：最大速度≥1.2m/s，具备人体识别与跟踪，跟随距离误差±0.3m；
避障：具备障碍物检测，可识别静态物体、行人、透明玻璃、沟渠、坑洼等；反应时间≤0.5s，成功率≥99%，最小安全距离≥0.3m；
控制模式：个体跟随（由指定人员直接控制）、集中调度（由主机统一调度与监控）；
感知系统含摄像头、激光雷达、红外；主控制器为工业级嵌入式主板，支持多传感器融合与实时路径规划；通信支持Wi-Fi 5/蓝牙5.0，可选4G/5G；
软件：基于视觉+激光雷达的多模态人体跟踪算法；提供REST API或SDK，支持与指挥中心集成；支持Web端/移动APP，用于状态监控、任务下发与人员绑定
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	乘用巡检车单元
	锂电池组≥300Ah，电机功率≥7.5kW；航空铝全智能车载式充电机，充电≤12h，输入220V；
封闭式带电动玻璃窗；尺寸≥5000×1500×1800mm，整备质量≤1500kg，轴距≥2800mm，最小离地间隙≥130mm；
额定乘员≥14人；座椅≥5排、每排两侧独立开门；车体为碳钢车架（Q235）/钣金外壳/ABS仪表台；
前盘后鼓液压制动+双回路液压制动+驻车制动+电子助力刹车；助力转向；铝合金轮毂+155R13真空子午胎；独立悬挂；制动距离≤10m；
最高车速≥20km/h，最大爬坡度15%，续航里程≥100km；带冷暖空调；
含慢充电器、随车工具包、灭火器、车载充气泵
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
     6


